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云南电网有限责任公司

临沧供电局2026年危险废物物联网设备采购项目                                   

               实施方案（技术规范书）
编制人：                  

审核人：                  
批准人：                  
编制单位：临沧供电局供应链服务中心
2026年10月23日
云南电网有限责任公司
临沧供电局2026年危险废物物联网设备采购项目
实施方案（技术规范书）
一、项目概述及批复文件
（一）项目概述：为严格落实危险废物规范化管控要求，构建危废回收业务信息化采集与全过程溯源管理体系，拟采购危险废物回收管理物联网设备。通过智能称重、标签打印及手持终端扫描等手段，落实“即产生、即包装、即称重、即打码、即入库”的闭环管理流程。
（二）立项批复文件：无。
（三）资金落实情况：已落实。
（四）预计采购金额：人民币 1.42 万元。
（五）资金类别：低值易耗品。
（六）项目最高限价：人民币 1.42万元。

（七）项目专业类别： 货物。
（八）需求部门：临沧供电局供应链服务中心。
二、采购范围及清单

	序号
	物资名称
	计量单位
	规格型号
	数量
	交货地址及交货方式
	概算金额

（元）
	交货期限

	1
	工业标识标签打印机
	台
	危险废物标签打印机
	1
	云南省临沧市云县爱华镇新建路9号，现场落地交货
	4800.00
	2026年12月2日前

	2
	中小型专用秤
	台
	智能称重设备
	1
	云南省临沧市云县爱华镇新建路9号，现场落地交货
	4900.00
	2026年12月2日前

	3
	扫描设备
	台
	手持防爆扫描终端
	1
	云南省临沧市云县爱华镇新建路9号，现场落地交货
	4500.00
	2026年12月2日前


三、采购方式及成交标准

采购方式：零星采购。

采用零星采购的相关依据：该项目不在网级集团、省级集中采购目录及电子商城采购目录范围内，所需购买的项目品类单项合同估算价在5万元（不含）以下，经地市局专业管理部门统筹难以在短期内形成规模，依据《中国南方电网有限责任公司零星采购管理业务指导书》 （Q/CSG21144003-2024），按照零星采购方式组织实施。

成交标准：质量和服务满足采购方案（技术规范书）要求且报价最低者成交。

四、资质要求（不满足任意一项作否决投标处理）
通用资格：

（1）依法成立的法人或非法人组织，持有合法有效的企业法人营业执照（事业单位法人证书）、组织机构代码证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业法人营业执照。

（2）近3年内在经营活动中没有重大违法、不良行为记录，供应商没有处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产等状态的书面声明。

（3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

（4）在地方政府及中国南方电网有限责任公司或云南电网有限责任公司范围内没有处于限制投标资格的处罚。

（5）未处在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果被列为失信被执行人的记录中，提供相关证明材料。

（6）本项目不接受联合体竞标。

（7）成交后禁止进行转分包。

五、质量和服务要求（不满任意一项要求的作否决投标处理）
1.供应商若存在扰乱投标秩序、不按规定签订合同等行为，将按照《中国南方电网有限责任公司供应商失信扣分管理细则》对供应商予以处罚。
2.供应商按报价文件模板逐项进行响应。有详细工程量的，供应商应分别对项目总价和各分项进行报价；并结合项目技术文件做出应答、承诺。响应资料附供应商联系人及联系电话。

3.技术参数及功能要求

3.1 通用技术要求

1. 所有设备出厂合格资料、检验报告、产品说明书齐全完整，符合国家强制性标准及行业技术规范。

2. 设备具备良好的环境适应性与抗干扰能力，可满足厂区常态化连续作业运行要求。

3. 各终端设备具备数据采集、存储、传输功能，可支撑危废台账信息化、闭环化、可追溯管理。

3.2 专项技术参数要求

3.2.1 工业标识标签打印机（危险废物标签打印机） 

1. 设备类型：专用智能危废标签打印终端，适配危废标准化标识打印；

2. 打印尺寸：支持10×10cm、15×15cm、20×20cm多规格标签打印；

3. 适配纸张：兼容纸卷式热敏纸、标签式热敏纸；

4. 供电方式：适配通用外接电源，供电稳定可靠；

5. 功能性能：分辨率不低于300dpi，支持连续、批量打印，打印字迹清晰、标识耐久，可实现危废唯一编码、二维码标准化赋码输出。

3.2.2 中小型专用秤（智能称重设备） 

1. 设备材质：整体采用碳钢材质，配套专用智能称头，结构稳固、抗压耐磨；

2. 计量量程：最大称重大于等于3吨，满足厂区危废物资计量需求；

3. 传输功能：内置蓝牙无线传输模块，支持称重数据实时无线上传；

4. 设备性能：计量精度符合国家计量检定规程，确保数据采集误差率低于0.5%、数值稳定，具备抗抖动、抗干扰能力，计量数据可留存、可溯源，满足危废精准计量管控要求。

3.2.3 扫描设备（手持防爆扫描终端）

 1. 核心配置：配置大于等于八核处理器，Android14操作系统，内存4GB+64GB，支持512GB存储扩容，运行流畅稳定；

2. 显示屏幕：配置大于等于5.5英寸IPS工业显示屏，分辨率1440×720；采用工业电容触控屏，支持湿手、佩戴手套无障碍操作；

3. 通讯能力：支持双卡双待，支持5G/4G全网通；

4. 摄像功能：配置大于等于前置500万像素、后置1300万像素高清摄像头，支持各类条码、二维码快速识别扫描及现场拍照存档；

5. 电池参数：配置5000mAh及以上大容量锂电池，续航能力强，可满足全天现场连续作业；

6. 设备等级：工业防爆设计，符合危废作业场景安全使用标准。 

4 供货及实施要求

4.1 供货要求 

1. 供货方须严格按照采购清单规格、参数、数量提供全新成套设备，按期保质完成交付。

2. 设备包装规范、防护到位，确保运输过程无磕碰、破损、受潮、变形。

3. 设备到货时须同步提供产品合格证、出厂检验报告、使用说明书、质保承诺等完整技术资料。

4.2 实施要求

1. 供货方负责设备送货就位、现场安装、布线固定、设备校准及整机功能调试。

2. 全面完成各设备与现有危废管理系统的适配联调、数据对接，实现称重数据、标签信息、扫码信息实时同步、全程可追溯。

3. 施工全过程严格遵守现场安全生产管理规定，不影响厂区正常生产运维，施工结束后清理现场，做到工完、料尽、场地清。

5 服务、培训及质保要求 

5.1 技术服务要求

供货方全程提供专业技术支持，负责安装对接、系统联调、问题整改等技术工作，确保设备正常投运、业务功能完整可用。 

5.2 培训服务要求

设备调试投运后，免费开展现场实操培训，覆盖岗位操作人员及管理人员。培训内容包含设备基础操作、标签打印、称重作业、扫码登记、数据查询导出、日常维护及常见故障排查，确保相关人员熟练掌握设备操作及运维技能。

5.3 质保售后服务

 1. 所有设备享受原厂正规质保服务，质保期内非人为因素造成的设备故障及质量问题，由供货方免费维修、更换。

2. 质保期内提供常态化技术咨询、远程指导和故障处置服务，保障设备长期稳定运行。

6 项目实施保障

6.1 组织保障

供货方须明确专项项目对接人员及技术服务人员，统筹负责设备供货、安装调试、交付验收、售后保障等全流程工作，确保项目按期高质量完成。

6.2 质量保障

供货方须严格落实质量管控责任，所有设备符合原厂出厂标准，严禁不合格、翻新、返修设备投入现场使用，确保所有设备质量可查、可溯、可控。

6.3 备品备件及耗材

供货方须配套提供设备专用连接线、热敏打印纸等基础辅材及常用耗材，保障设备投运初期正常使用。

7 验收标准与验收方式

7.1 验收标准

1. 到货物资型号规格、技术参数、配置数量完全符合本技术规范书要求，设备外观完好、资料齐全规范。

2. 设备安装调试到位，标签打印、精准称重、蓝牙传输、扫码识别、系统对接等各项功能运行正常、性能稳定。

3. 设备数据上传及时、台账记录规范完整，满足危险废物智能化、规范化管控要求。

4. 完成全员实操培训，设备可投入常态化业务使用。

7.2 验收方式

供货方完成全部供货、安装、调试、培训工作后，提交验收申请及全套归档资料。采购方组织开展现场核验、功能测试及数据联调验证，全部指标满足规范及使用要求后方予以验收通过，不合格设备由供货方无条件整改或更换。

六、付款方式

设备安装调试完成并验收合格，供应商开具发票后，由临沧供电局供应链服务中心一次性支付。

附件：报价文件（模板）
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