


安全防护物资采购技术要求
1.产品/服务技术规格
本次安全防护物资采购需求如下：
	序号
	物资名称
	数量
	单位
	参考品牌
	参考照片

	1
	正压空气呼吸器备用气瓶
	3
	个
	3M/德尔格/梅思安（或相当于）
	[image: ]

	2
	化学品吸附棉片
	5
	箱
	艾利丰特/纳爱斯/西斯贝尔（或相当于）
	[image: ]

	3
	防火头盔
	1
	顶
	LAKELAND/赞瑞/杰尔曼（或相当于）
	[image: ]

	4
	防火靴
	1
	双
	LAKELAND/赞瑞/杰尔曼（或相当于）
	[image: ]

	5
	防火手套
	1
	副
	LAKELAND/赞瑞/杰尔曼（或相当于）
	[image: ]


1.2性能指标
（1）正压空气呼吸器备用气瓶：容量为8.9L；气瓶接口为CGA347接口；带有双面压力表；符合GB/T 16556-2007或DOT标准。
（2）化学品吸附棉片：单片尺寸不小于25cm宽×33cm长；用于化学品擦拭，清洁等情况使用；每箱包装规格为100片/箱；万用类，可吸收酸碱有机溶剂等化学品。
（3）防火头盔：耳部和颈部黑色防撕裂耐高温防护帘；耐热硬质塑料外壳；
帽壳带有内筋，增加头盔硬度和耐砸耐压性能。
（4）防火靴：钢制靴头，经环氧树脂涂层防锈处理，具有防砸性能；钢制靴底，抗穿刺性能；靴帮阻燃隔热，强化橡胶增强靴帮抗穿刺能力。
（5）防火手套：隔热层为阻燃腈纶，提供进一步隔热防火保护；掌面加强设计，腕套内部牛皮吊袢；多次浸水或者洗涤后仍然保持柔软。
1.3兼容性
正压空气呼吸器备用气瓶需适配3M-Scott AP75i背架和气瓶接口。
1.4安全性
（1）正压空气呼吸器备用气瓶：需满足有毒环境或窒息环境使用安全要求；
（2）化学品吸附棉片：满足处理化学品泄露环境使用安全要求；
（3）防火头盔、防火靴、防火手套：满足火灾救援等消防场景安全要求。
2.质量保证
2.1质量标准：
	标准号
	标准名称

	GB 30077-2023
	危险化学品单位应急救援物资配备要求

	TSG23-2021
	气瓶安全技术规程

	GB/T 16556-2025
	自给开路式压缩空气呼吸器

	NFPA标准
	美国消防规范

	DOT标准
	美国气瓶管理规范


2.2质量控制：供应商需提供产品合格证、出厂验收试验报告等相关质量文件。
3.交付要求
3.1交付时间：产品应在合同签订后90日内交付。
3.2交付地点：北京市怀柔区某单位。
3.3包装和运输：产品应按照规定的包装标准进行包装，并采用合适的运输方式。
4.售后服务
4.1保修期：产品应提供至少12个月的保修服务。
4.2技术支持：供应商应提供持续的技术支持和维护服务。
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