怒江供电局2026年食堂、周转房及员工宿舍设施设备采购项目
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一、 总则
 为规范本单位食堂、周转房及员工宿舍相关设施设备零星采购工作，明确采购标的技术要求、质量标准及服务规范，保障采购产品符合安全、实用、耐用、适配的核心要求，结合本次采购标的因品类特殊性无法通过南网商城完成采购、需采用零星采购方式的实际情况，制定本规范书。
本规范书适用于本次零星采购范围内所有标的：包含但不限于食堂电灶、煮面桶、筷子消毒机、周转房及员工宿舍卫生间蹲坑冲水箱，以及同场景下配套的同类零星设施设备。
采购产品需严格符合国家现行安全、环保、质量相关强制标准，满足使用场景的长期高频使用需求，不得采购三无产品、劣质淘汰产品。
 二、 通用技术要求
 所有采购产品必须具备完整的产品合格证明、质保说明，涉及电气安全的产品需具备3C强制认证标识，涉及食品接触类的产品需符合食品接触材料国家安全标准。
产品参数需与使用场景适配：食堂类设备需满足单位集体用餐的高频、高负荷使用需求，周转房及宿舍类设备需满足耐用、易维护、通用替换的要求。
供应商需负责产品的上门安装、调试，确保交付即可正常使用，同时需提供至少1年的整机免费质保期，质保期内非人为损坏的维修、配件更换全部免费。
 三、 分品类专项技术要求
 （一）食堂类设施设备
食堂电灶 1.额定电压适配民用/商用标准供电，功率匹配现有食堂供电线路负载，具备防干烧、过热断电保护功能；2.炉体采用不锈钢材质，厚度不低于1.2mm，面板防刮防腐蚀，炉架稳固适配常用食堂炊具；3.火力调节档位清晰，加热均匀，具备良好的散热结构，长期连续使用无安全隐患。
煮面桶 1.整体采用食品级304不锈钢材质，内胆厚度不低于1.0mm，桶身保温层隔热效果良好，外部触感无明显高温；2.具备水位预警、防干烧断电功能，排水阀门开关顺畅无滴漏，支持火力/温度多档位调节；
3.容量匹配食堂日常用餐需求，桶身结构稳固，底部防滑减震，噪音符合食堂使用环境要求。
筷子消毒机 1. 采用紫外线+高温双重消毒模式，消毒流程符合食具消毒安全标准； 2. 机身采用不锈钢材质，容量适配食堂日常筷子使用量，进出筷顺畅无卡滞； 3. 具备自动计数、满筷提示功能，操作简单，易清洁无卫生死角。 
多功能煎蛋锅 1. 锅体采用不粘涂层食品级材质，涂层无脱落、无异味，受热均匀； 2. 支持多档位温度调节，具备过热自动断电保护，锅体深度适配批量煎制需求； 3. 防烫手柄稳固，电源线耐高温，易清洁无卫生死角。 
商用电烧水器 1. 采用食品级不锈钢内胆，具备防干烧、防溢水、漏电保护功能； 2. 容量匹配食堂取水需求，带保温功能，出水顺畅无滴漏； 3. 进水接口为通用标准规格，安装无需改造现有供水点位。
上锁留样柜 食品级304不锈钢材质，带独立双锁/专用留样锁具，冷藏温度0-8℃可调，分层独立留样格，带温度实时显示记录功能，符合食品留样卫生规范  
 （二）周转房及员工宿舍类设施设备
 蹲坑冲水箱
采用通用标准接口，可适配现有绝大多数蹲坑型号，无需对蹲坑本体进行改造即可完成替换安装；
水箱本体采用加厚PP材质，抗冲击、不易开裂，配件（进水阀、排水阀、按键）为通用标准件，后续维护替换成本低；
冲水量符合国家节水标准，冲水力度充足无残留，按键回弹顺畅，无漏水、渗水、异响问题。
浴室花洒 1. 主体采用铜质或加厚不锈钢材质，表面镀层光滑无脱落，抗腐蚀耐水垢； 2. 支持多档位出水模式，出水均匀无堵塞，冷热混水阀调节顺畅，无串水、漏水问题； 3. 安装接口为通用标准规格，适配现有浴室预留水管点位，支架稳固可调节角度。 
其他宿舍/周转房配套零星设施：需符合对应品类国家质量标准，尺寸、接口与现有房屋预留点位适配，安装后无安全隐患，操作简单易上手。
洗漱台全套 台面陶瓷/岩板一体成型，柜体防水防潮，带配套水龙头、下水器、角阀，尺寸适配常规卫生间空间，安装牢固无晃动 
家用厨房不锈钢灶台 304不锈钢台面，加厚柜体，适配常规家用电磁炉灶具，带置物台，边角打磨圆滑无毛刺，承重性达标 
[bookmark: _GoBack] 四、 采购及交付要求
 供应商需提前对使用现场进行勘测，确认产品尺寸、供电、接口等条件适配后再进行供货，避免出现无法安装、无法使用的情况。
交付时需同步提供产品说明书、合格证书、质保凭证，安装完成后需由使用部门现场验收签字确认。
质保期内供应商需在接到维修需求后24小时内响应，48小时内上门处理，确保不影响员工正常使用。
 五、 验收标准
 所有产品外观无破损、无变形，标识、配件完整齐全；
安装调试后运行正常，无安全隐患、无漏水漏电、无异响，功能全部符合设计要求；
相关资质证明文件齐全，符合本规范书及国家相关标准要求。

