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柳州局交直流电压、电流数字显示器采购技术要求

















超高压输电公司柳州局

2026年9月

[bookmark: _Toc399839020][bookmark: _Toc371344042][bookmark: _Toc371153697][bookmark: _Toc372699294][bookmark: _Toc369269815]一、 项目名称
2026年柳州局生产材料费采购项目（零星采购）
二、 项目需求内容
1、 满足东崎（TOKY）DK8A系列导轨式数显表DK8A-AA150-WT(INPUT:AC 0-5A)的安装尺寸、接线及输入输出精度技术参数要求的交流电流数字显示器15个。
2、 满足东崎（TOKY）DK8A系列导轨式数显表DK8A-AV450(INPUT:AC 0-450V)的安装尺寸、接线及输入输出技术参数要求的交流电压数字显示器10个。
3、 满足东崎（TOKY）DK8A系列导轨式数显表DK8A-DA30(INPUT:DC 0-75mV)的安装尺寸、接线及输入输出技术参数要求的直流电流数字显示器5个。
4、 满足东崎（TOKY）DK8A系列导轨式数显表DK8A-DV150(INPUT:DC 0-150V)的安装尺寸、接线及输入输出技术参数要求的直流电压数字显示器10个。
5、 满足东崎（TOKY）DK8A系列导轨式数显表DK8A-DV300(INPUT:DC 0-300V)的安装尺寸、接线及输入输出技术参数要求的直流电压数字显示器5个。
三、 技术要求
1、交流电流数字显示器（总体需满足东崎（TOKY）DK8A系列导轨式数显表DK8A-AA150-WT(INPUT:AC 0-5A)的安装尺寸、接线、输入输出精度和技术参数要求）
型号要求：
	类型
	电源
	输入
	精度
	安装及接线要求

	交流电流数字显示器
	AC/DC 85-260V
	AC 0-5A（150A：5A）
	±1%F.S±2Digit
	满足东崎DK8A-AA150-WT(INPUT:AC 0-5A)的安装尺寸、接线要求，参考元器件照片

	交流电压数字显示器
	AC/DC 85-260V
	AC 0-450V
	±1%F.S±2Digit
	满足东崎DK8A-AV450(INPUT:AC 0-450V)的安装尺寸、接线要求，参考元器件照片

	直流电流数字显示器
	AC/DC 85-260V
	DC 0-75mV（30A：75mV）
	±1%F.S±2Digit
	满足东崎DK8A-DA30(INPUT:DC 0-75mV)的安装尺寸、接线要求，参考元器件照片

	直流电压数字显示器
	AC/DC 85-260V
	DC 0-150V
	±0.5%F.S±2Digit
	满足东崎DK8A-DV150(INPUT:DC 0-150V)的安装尺寸、接线要求，参考元器件照片

	直流电压数字显示器
	AC/DC 85-260V
	DC 0-300V
	±1%F.S±2Digit
	满足东崎DK8A-DV300(INPUT:DC 0-300V)的安装尺寸、接线要求，参考元器件照片



[bookmark: _GoBack]注意：现场表计通过螺母固定，如仍采用螺母固定需与原厂家螺母固定位置相同，或换用卡扣固定需尺寸一致固定良好，新表接线端子需与现场端子接线基本适配，防止现场接线长度不够。
元器件照片：
[image: IMG_256]

（1）DK8A-AA150-WT(INPUT:AC 0-5A)
[image: c3454950ab7caf12c09f49d4b7945277_origin(2)]
（2）DK8A-AV450(INPUT:AC 0-450V)
[image: IMG_256]
（3）DK8A-DA30(INPUT:DC 0-75mV)

[image: 82c2a5ad00ff926ce4503e2cb8a028e7_origin]
（4） DK8A-DV150(INPUT:DC 0-150V)
[image: 2ffa153c33422c6a880431f3dd137c95_origin(2)]
（5） DK8A-DV300(INPUT:DC 0-300V)
[image: c97479339014501e4f025b0c574d702c_origin(2)]

[image: e090ed2bd10d9ae977e45a30cececd1d_origin(2)]
4 售后服务要求
4.1 交货地点为：广西桂林市临桂区四塘镇东村500kV如画变电站
4.2 售后服务要求：产品质量按24个月保修，使用中如有质量问题负责免费更换。
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