鼎和财产保险股份有限公司武汉后援中心车辆防晒隔热膜零星采购项目技术要求
一、技术标准及强制性要求
（一）产品必须符合或优于以下标准最新版本要求：《汽车车窗玻璃遮阳膜》GA/T 744、《汽车玻璃用功能膜》QC/T 1170及《汽车玻璃膜施工技术规程》T/CADCC 006-2025。
（二）膜材应无刺鼻气味，胶层环保，不得出现起泡、脱胶、黄变、褪色、翘边、橘皮纹、明显水痕或尘点等质量问题。
（三）膜材不得影响ETC、车载导航、手机信号、车机信号及车辆ADAS感知摄像头、雨量传感器等功能。
（四）供应商须对仪表台、中控屏、座椅、门板、摄像头、传感器等部位采取防水、防刮、防污保护措施，施工用水不得进入车内电子部件。
二、具体采购需求
	贴膜车型
	贴膜部位
	性能指标要求
	备 注

	车辆品牌：岚图牌

车辆型号：EQ6533AL5F2CHEV

车型名称：插电式混合动力多用途乘用车

车辆识别代号（VIN）：LDP95H962TE051290
	前挡风玻璃
	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK1]性能要求：可见光透射比（VLT）≥71%、太阳能总阻隔率（TSER）≥55%、紫外线阻隔率（UVR）≥99%、可见光反射比（VLR）≤9%、雾度≤0.8%；材质类型：磁控溅射金属膜；
质保要求：要求能提供≥5年质保，能提供品牌官方电子质保更优。
	建议贴膜颜色：偏浅或透明色

	
	A柱三角窗
	
	

	
	主 / 副驾侧窗
	
	

	
	二排滑移门车窗（左右）
	性能要求：可见光透射比（VLT）≥35%、太阳能总阻隔率（TSER）≥51%、紫外线阻隔率（UVR）≥99%、可见光反射比（VLR）≤13%、雾度≤0.8%；材质类型：磁控溅射金属膜；
质保要求：要求能提供≥5年质保，能提供品牌官方电子质保更优。
	建议贴膜颜色：浅色

	
	三排后侧三角窗（左右）
	
	

	
	后挡风尾门玻璃
	
	


3、 [bookmark: OLE_LINK7]报价及服务
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: _GoBack]本项目报价需包含贴膜施工费、开具增值税专用发票；本项目推荐原则为综合最优，项目报价不是唯一评判标准，需综合考虑品牌、性能、售后及其他服务进行综合评判。
