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-、总则
1.1 通过现场实地勘察调查，准确掌握伐区林地权属、地类、林分资源、立地条件、生态敏感点等基础信息。
1.2 编制符合国家、行业、地方林草主管部门要求的林木采伐作业设计（伐区调查设计）成果资料，资料完整、数据真实、逻辑一致，能够用于申请林木采伐许可证。
1.3 科学确定采伐类型、采伐方式、采伐强度、采伐蓄积、出材量，合理规划集运材道路、楞场等临时设施。
1.4 落实生态保护、水土保持、森林防火、安全生产措施，科学编制伐后迹地更新方案，保障森林资源可持续经营。
1.5 全程配合采购人完成资料报送、评审答疑、修改补料，直至本项目技术资料满足林草主管部门申报要求。
二、应遵循的标准和规范
如果投标人有自已的企业标准或规范，应提供标准代号及其有关内容，并须经招标人同意后方可采用，但原则上采用更高要求的标准。
投标人提供的产品和服务应满足本技术条件书规定的技术参数和要求及以下标准。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本规范；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。
1.《森林采伐作业规程》（LY/T 1646）
2.《伐区调查设计技术规程》（LY/T 1954）
3.《森林资源规划设计调查主要技术规定》
4.《林地保护利用规划林地落界技术规程》
5.《森林资源现状调查技术规范》
6.《国土调查技术规程》、CGCS2000 国家大地坐标系要求
7.本省/自治区《林木采伐管理办法》、伐区调查设计实施细则
[bookmark: _GoBack]8.《中华人民共和国森林法》、《森林法实施条例》
9.水土保持、野生动植物保护、公益林管理相关规定
10.迹地更新、造林技术规程
三、服务范围
鱼峰供电分局运维的10kV社贝II线等线路穿越柳州市三伯岭林场，为避免树压导线引起山火，线路两旁超高枞树急需清理，经与柳州市鱼峰区自然资源局、柳州市三伯岭林场协商，砍伐林场树木需要有资质的服务公司出具采伐设计方案上报自治区林业厅审批后采伐。为保证线路安全运行，采购一家具备林业采伐勘察设计公司出具采伐设计方案，并配合向林业主管部门办理相关林木采伐手续。
四、技术要求
本项目伐区调查设计严格执行《伐区调查设计技术规程》LY/T 1954、《森林采伐作业规程》LY/T 1646及国家、自治区林业相关法规；服务商组织具备能力技术人员实地外业勘察，采用RTK实测伐区边界，开展林分资源调查、伐区生产条件勘察；内业编制采伐方案、配套工程、迹地更新设计，提供文字、表格、GIS矢量、图纸全套成果，完成内部三级校核；全程配合甲方报审，根据林业主管部门意见免费修改完善，服务至技术资料满足林木采伐申报要求；服务商对野外作业安全、资料保密负责，所有成果精度符合规范要求。
（一）外业勘察技术规范
1. 伐区边界与区划
- 使用 RTK/GPS/无人机航测实测拐点坐标，坐标系CGCS2000
- 小班区划合理，界线清晰，实地可辨认；必要时埋设界桩、喷漆标记
- 面积量算精度符合规程，面积误差控制在规范允许范围，不得随意估测
- 核对林地权属、林班、小班号，核实是否公益林/商品林、生态红线、保护地
2. 林分资源调查
- 根据伐区大小选用：样地调查、角规测树、每木检尺，严格按规程
- 调查因子：树种、起源、龄组、郁闭度、平均胸径、平均树高、株数、活立木蓄积、采伐蓄积、出材量
- 需要标记采伐木、保留木的，现场做好编号、喷漆标记；排查古树名木、珍稀动植物、幼树母树，做好保护记录
- 坡度、坡向、海拔、土壤、立地条件现场记录
3. 伐区生产条件勘察
- 集材道、运材道、楞场选址勘察，评估地质灾害、水土流失风险
- 调查周边路网、水源、防火条件，评估施工安全风险点
（二）内业编制技术规范
1. 采伐设计
- 明确采伐类型：主伐 / 抚育采伐 / 低效林改造 / 灾害木清理等
- 确定采伐方式（皆伐、择伐、渐伐）、采伐强度、采伐径阶，不得突破法规上限
- 准确计算：采伐株数、采伐蓄积、出材量，附完整计算过程
2. 配套工程设计
- 集材、运材、楞场布置方案；采伐剩余物处置方案
- 森林防火、安全生产、水土保持、生态保护措施
3. 迹地更新设计（硬性必含）
- 更新方式：人工造林 / 补植 / 天然更新
- 更新树种、苗木规格、造林密度、整地方式、抚育管护方案、更新期限
4. 图件技术要求
- 伐区位置图、小班分布图、伐区平面图、工程布置图
- 含矢量 shp（GIS）+ PDF 图片，坐标完整，标注拐点、界线、小班号、道路、楞场
5. 表格
全套调查附表、检尺表、蓄积统计表、出材量表、更新设计表，数据前后一致，无逻辑矛盾。
五、其他要求
（一）人员服务标准
1.项目负责人、技术人员具备林业调查相关能力，熟悉本地森林资源、林草审批流程。投入本项目的相关技术人员不得少于3人（初级及以上职称）。
2.外业人员持证上岗，安全作业，遵守林场现场管理规定。
3.专人对接甲方（林场）、林草主管部门，固定对接人，不随意频繁更换项目主力人员
 （二）时间服务标准
- 合同约定时限内完成外业勘察、内业编制、初稿提交
- 收到主管部门/甲方修改意见，在约定时限内完成修改补料
- 紧急项目优先安排人员进场
（三）报审配合服务标准
1. 负责对设计文件进行内部自审、校核、审核三级审查，减少错漏
2. 配合甲方提交材料到林草主管部门
3. 根据评审、预审、公示、核查意见免费修改、补正资料
4. 必要时到场参加评审会、现场答疑
六、质量保证
1. 外业实地勘察，严禁纯室内估数、虚构外业数据
2. 成果三级校核：调查→校核→审核，留存校核记录
3. 数据误差控制在规程允许范围内，杜绝重大错误（小班、权属、蓄积、面积重大错漏）
4.  所有资料规范、完整、装订整齐，电子文件分类归档
七、费用结算
维修费用为总价包干，包括了乙方完成本合同约定的所有义务所需的全部费用。
八、服务成果
交付：纸质版（若干份）+ 电子全套
1.《伐区调查设计说明书（林木采伐作业设计）》
2.各类调查统计表
3.全套GIS矢量+图纸
4.外业现场照片、航片（如有） 
数据要求：前后逻辑自洽，图、表、文字三者一致，无前后矛盾
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