2026年物业管理部登高设备租赁采购服务项目技术规范书
 
一、项目概况 
为规范本次登高作业设备租赁采购服务标准，明确服务供方的设备技术参数、运输服务、费用包含范围、票据开具、安全标准、售后服务等全部要求，保障项目高空作业施工安全、有序、高效开展，统一供需双方工作标准，特制定本技术规范书。本规范书为本次登高设备租赁采购项目的强制性技术及服务标准，所有中标/成交供应商必须严格遵照执行。 
1. 适用范围
本规范书适用于本次项目所需12-14米登高作业设备的租赁、运输、进场交付、现场服务、退场清运、售后保障、票据结算等全部服务工作，为本次采购项目的核心验收、履约、结算依据。
2. 执行标准
本项目所有登高设备及服务须严格遵守国家现行规范标准：《移动式升降工作平台 设计、计算、安全要求和试验方法》（GB/T 25849-2024）、《移动式升降工作平台安全规则》（GB/T 27548-2011）、《高空作业机械安全规则》（GB/T 37557-2019）及行业相关安全、技术规范。所有设备必须合规合法，满足施工现场安全作业要求。
二、设备核心技术参数要求
本项目采购租赁的登高设备可为直臂式、曲臂式高空作业平台，最大作业高度必须满足12米-14米区间，不得低于12米，设备收缩后最新高度小于2.9米，宽度小于1.9米，适配项目高空施工、检修、安装等作业场景，具体参数要求如下： 
1. 作业高度：设备最大工作高度12m～14m，作业高度精准、稳定，升降无卡顿、无高度偏差故障，满足项目全域高空作业需求。
2. 作业性能：设备运行平稳，升降、旋转、行走功能正常，无抖动、异响、漏油、漏电等故障；平台操作灵敏，启停平稳，具备自锁、防坠、紧急停止保护功能。
3. 承载能力：作业平台额定载荷≥200kg，可同时容纳2名作业人员及配套施工工具，满足常规施工荷载要求。
4. 设备状态：所有进场设备为正规合规设备，整机完好、外观整洁、无结构性破损、无重大维修史；液压系统、制动系统、电气控制系统、动力系统工况良好。
5. 合规资质：设备具备完整的出厂合格证、年度第三方安全检测报告、设备台账资料，所有证件齐全、在有效期内，可随时配合甲方及监管部门查验。
6. 环境适配：设备可适配室内外常规施工场地，接地稳定，适应常温常规作业环境，满足全天候施工使用需求。 
三、运输及交付退场服务要求
1. 交付地点 
供应商需免费送货上门，将全部登高设备运输、装卸、交付至甲方指定会所作业地点，精准送达施工现场指定就位位置，不得推诿、不得额外收取配送费用。 
2. 费用全包要求
本次租赁采购所有报价为闭口全包价，费用包含但不限于：设备租赁费、设备折旧费、进场运输费、出场清运返程费、往返吊装装卸费、燃油损耗、设备调试费、现场基础运维费、安全检测费、税费、人工辅助就位费等全部费用。
甲方无需承担任何额外运输、装卸、清运、返程等杂费，履约期间无任何隐形收费、加价收费。
3. 供应商需严格按照甲方通知时间，按时将设备送达施工现场，完成设备就位、调试、试运行，确保设备即时可用，满足施工工期要求。
4. 租赁服务期满后，供应商需在甲方指定时间内，自行安排车辆、人员完成设备拆卸、装车、清运退场，全程费用自理，清理干净现场设备遗留杂物。  
四、票据结算要求
1. 供应商完成设备交付、正常履约后，需按照甲方结算要求，足额开具增值税专用发票，发票税率合规、票据真实有效、可正常抵扣、可正常财务入账。
2. 发票开具内容、项目名称、金额、抬头信息严格按照甲方财务要求执行。
 3.费用支付：甲方收到供应商提供的增值税专用发票后30日内完成支付。
 
 
4.  供应商一经参与本次采购，即视为完全认可、自愿遵守本规范书全部条款及要求。
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