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[bookmark: _Toc22282]总 则
1. 本文件为一种智能探测预警管线标识桩项目物资采购项目技术招标文件。
2. 本文件所描述的各项技术要求仅供投标方编制投标文件之用。
3. 本标书仅描述基本的技术需求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和技术条文，投标方应根据需求目标提供进一步具体的可满足要求的技术指标。
4. 投标技术文件要求文字精练、数据准确、表述及图示清晰明确，具有针对性。
5. 投标方在投标技术文件中应对本标书逐项予以说明和答复,应如实反映投标服务与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的服务与其投标技术文件的条文存在差异，招标方将追究投标方违约责任。
6. 投标方应在投标技术部分按本技术规范书的要求内容如实详细填写投标服务的范围及明细，并在投标商务部分（或报价部分）按此范围及明细进行分项报价，如发现总报价与分项报价有矛盾之处，将按有利于招标方的条款执行。 
7. 投标方必须仔细阅读采购文件的全部条款，并作出明确响应。采购文件带“★”号的条款及要求，报价方必须满足，若有一项不满足将否决投标。（综合评估法选用此条）
8. 本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
9. 本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。
10. 本标书的最终解释权归招标方。
[bookmark: heading_1]
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[bookmark: _Toc11558]1　标的概况
[bookmark: _Toc19551][bookmark: heading_2][bookmark: _GoBack]标的名称：智能探测预警管线标识桩项目物资采购 
实施计划编号：（ 030500KZ26010011）
随着地下管线规模持续扩大，传统被动反光式警示桩夜间可视性差、功能单一，无法有效防范外力破坏，难以满足现代电力管线安全管理需求。本项目研制一款智能探测预警管线标识桩，集成微波雷达感应、声光报警、激光警示、姿态监测、蓝牙调控等功能，采用光伏供电 + 低功耗设计，实现主动探测、实时预警、远程运维，提升地埋管线的安全防护能力。 本次采购为上述标识桩加工制作所需的全套物资材料，用于样机研制与性能测试。














2　采购物资清单
	[bookmark: _Toc1528][bookmark: heading_3]序号
	材料名称
	技术参数

	1
	外部壳体组件
	材质结构：定制户外抗氧化壳体，配套反光条可视立柱，整体采用高强度耐候材质防护等级：≥IP65，满足户外防水防尘要求环境适应性：工作温度 - 20℃~60℃，耐紫外线、抗冲击，2 年老化率≤5%安装适配：预留地埋安装底座，结构稳固，抗风等级满足户外工况要求功能：提供整机物理防护与管线标识作用

	2
	电子线路核心组件
	核心配置：定制主控板，搭载低功耗主控芯片电源管理：集成光伏充电管理、储能电池充放电保护、低功耗休眠控制电路接口能力：支持多路传感器接入、执行器驱动、通信模块扩展功耗指标：待机功耗≤5mA，保障阴雨天长效续航功能：整机逻辑控制、信号处理与电源调度核心

	3
	功能执行组件
	声光告警：双色爆闪灯，支持常亮 / 爆闪多模式；高分贝蜂鸣器，音量可调激光模组：红色激光发射单元，支持亮 1 秒灭 3 秒的间歇警示模式，照射距离≥50 米控制特性：支持触发启动、定时启停、远程参数调节寿命要求：LED 与激光模组连续工作寿命≥20000 小时功能：执行现场声光警示、激光指引功能

	4
	传感组件
	微波雷达传感器：人体 / 移动目标感应，感应距离 0.5~5 米可调，抗环境干扰姿态检测传感器：六轴姿态检测，倾斜角度检测精度≤1°，支持倾斜阈值告警环境适应性：工作温度覆盖 - 20℃~60℃，防水防尘适配户外安装功能：实现人员靠近探测、桩体姿态异常检测

	5
	通信与控制组件
	蓝牙模块：支持蓝牙 5.0 及以上，手机连接稳定，有效距离≥10 米控制功能：支持音量调节、亮度调节、姿态校准、工作模式切换扩展能力：预留北斗定位、4G 通信模块硬件接口，支持后续功能升级功能：实现本地蓝牙遥控与数据交互，预留远程通信扩展能力

	6
	辅助材料
	供电辅材：光伏板、储能电池，满足户外取电与能量存储需求安装辅材：不锈钢紧固件、密封胶、防水接头等装配配件其他辅材：线缆、导热 / 防水填料、标识丝印等配套物料质量要求：所有辅材满足户外耐候、防锈防腐要求功能：保障整机装配、供电、密封与安装落地


3　供应商资质要求
报价单位必须是中华人民共和国境内注册合法运作的法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力、独立承担零星采购项目的能力和独立履行合同的能力。
所报价格包括：设备材料价格、运输装卸费（包到各县局、施工现场的运输费、装卸费及零散物资配送费）、运输保险费、税费（包括13%的增值税）、指导调试安装、现场施工/服务费等在内的一揽子价格；如中标后不供货、或所供产品货不对板、或产品在质保期发生质量问题，愿接受汕头供电局包括无偿更换、退货、补偿损失、通报、取消资格等相应处罚。

