《智能探测预警管线标识桩》项目测试加工技术服务
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[bookmark: _Toc21225][bookmark: heading_1]1　标的概况
标的名称：2026年《智能探测预警管线标识桩》职创项目测试加工技术服务
实施计划名称：2026年《智能探测预警管线标识桩》职创项目测试加工技术服务
实施计划编号：（030500KZ26010011）
本标的涉及的职工创新项目及编码如下：
	序号
	项目编码
	项目名称

	1
	（030500KZ26010011）
	智能探测预警管线标识桩


具体采购范围清单如下：
	序号
	加工内容
	数量

	1
	智能探测预警管线标识桩
	1套

	2
	测试报告
	1份


工期：至2026年12月30日
[bookmark: _Toc32656][bookmark: heading_2]2　加工项目要求
[bookmark: heading_3][bookmark: _Toc8310]2.1　项目及标准
表2.1　智能探测预警管线标识桩测试加工项目
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量
	备注

	1
	智能探测预警管线标识桩
	参数不低于送询样品
	1套
	参考附件1、附件2


[bookmark: heading_4][bookmark: _Toc3939]2.2　运输方式
寄送。
[bookmark: _Toc15157][bookmark: heading_5]3　技术服务的要求
[bookmark: _Toc17823][bookmark: heading_6]3.1　资质要求
	序号
	内容

	1
	在经营活动中无重大违法记录，在中国南方电网有限责任公司、广东电网有限责任公司无不良记录。若在南方电网公司范围内出现过相关重大问题，被南方电网公司或广东电网有限责任公司暂停投标资格的，在投标前必须通过南方电网或广东电网有限责任公司的验证并恢复投标资格（暂停和恢复投标资格以网、省公司正式发文为准）。

	2
	投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立企业法人或其分支机构（需取得总公司的授权委托），具备有效的营业执照。

	3
	本项目不接受联合体投标。

	4
	具有良好的财务状况和商业信用，且在近一年内未出现重大违法行为（提供近1年公司审计报告或经审计的财务报表）。没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态。


[bookmark: _Toc21934][bookmark: heading_7]3.2　人员、设备及场地要求
（1）人员要求：无
（2）设备要求：无
（3）场地要求：无
[bookmark: _Toc19661][bookmark: heading_8]3.3　转包及分包要求
无需转包或分包。
[bookmark: _Toc4599][bookmark: heading_9]3.4　信息保密要求
除非有需求方的书面许可，或该信息已被需求方认为不再是商业秘密，或已在社会上公开，服务方不得将需求方经营信息及商业秘密（包括生产管理的方式方法与资料、产品技术资料、客户名单、销售渠道、企业战略及其他被认为是商业秘密的信息）对外透露。
[bookmark: heading_10][bookmark: _Toc8594]3.5　其他要求
[bookmark: heading_11]3.5.1　知识产权事项要求
（1）投标方因履行本服务所形成的技术成果及其相关知识产权归招标方所有，投标方未经招标方同意不得使用或处分。
（2）投标方在申请验收或交付工作成果的同时，应将本服务项目过程中形成的技术成果及知识产权的相关文件一并移交招标方。
（3）招标方就相关技术成果文件进行著作权登记、申请专利、技术成果申报的，投标方应予以协助。
[bookmark: heading_12][bookmark: _Toc31083]4　时间进度要求
于2026年12月30日前全部交付。
[bookmark: _Toc12825][bookmark: heading_13]5　交付与验收
[bookmark: heading_14][bookmark: _Toc2767]5.1　交付形式及数量要求
（1）交付1套智能探测预警管线标识桩成品
（2）交付1份测试报告
[bookmark: _GoBack]（3）发明专利受理通知书
[bookmark: _Toc28184][bookmark: heading_15]5.2　验收
[bookmark: heading_16]加工成果参数不低于送询样品的技术参数。
[bookmark: _Toc23277]6　投标技术文件要求
[bookmark: _Toc29586][bookmark: heading_17]6.1　技术方案
投标方应针对加工方案，应包含安健环、质量保障措施、试验作业流程等。
[bookmark: _Toc25256][bookmark: heading_18]6.2　项目管理实施
（1）项目人员组织：介绍项目人员组织情况、职责分工、运行机制。
（2）项目进度及保障措施：说明加工、测试、试运行各阶段的进度安排与工期保障措施。
（3）项目交付项：投标方根据成果交付与验收要求应提交给招标方的交付文件等，并附上相应的交付时间计划表。
[bookmark: _Toc9985][bookmark: heading_19]6.3　项目技术支撑能力
（1）项目经验：该部分填写与标的物相关的五金加工、电力工器具测试项目经验、合同情况。
（2）人员支撑能力：该部分填写与标的物相关的加工、测试人员详细资料（包括学历、资质、工作经验等），提供在职证明（社保）以证明该人员是投标单位的职工。
（3）设备支撑能力：该部分填写与标的物相关的、支撑加工及测试开展的设备、平台、实验室等。
（4）运输保障：说明包装方式、承运安排及到场交付的时限保障。
[bookmark: heading_20][bookmark: _Toc12058]6.4　技术支持与售后服务
投标方要明确所能提供的服务内容，服务方式，服务承诺和售后服务等情况。
[bookmark: heading_21][bookmark: _Toc14741]6.5　技术差异表
投标方应将所提供服务差异如实填写在下面空栏里，包括所有加工、测试项目的能力差异。
表6.1　技术差异表
	序号
	条目
	标书所要求的技术服务能力
	投标者所提供的技术服务能力
	备注

	/
	/
	/
	/
	/

	/
	/
	/
	/
	/


[bookmark: heading_22][bookmark: _Toc2877]6.6　其它补充说明
（1）投标方认为实现本文件的相关内容存在技术类或其它类风险，请详细说明，并提供相应的对策。
（2）投标方认为需要为本项目提供的其它任何资料信息。
[bookmark: _Toc30379][bookmark: heading_23]附件1
智能探测预警管线标识桩结构示意图
[image: adcff3501c5892fad9fc590bcb5fca4]
[bookmark: heading_24]图1　智能探测预警管线标识桩结构示意图
附件2
表1　一种智能探测预警管线标识桩加工技术要求书
	序号
	内容
	要求
	备注

	一种智能探测预警管线标识桩
	整套装置由外部壳体组件、电子线路核心组件、功能执行组件、传感组件、通信与控制组件、辅助材料组成；按套供货，整机一体化装配，共 1 套
	整机防护等级不低于 IP65；结构形式、部件布局与附件 1 示意图一致；整机工作温度覆盖 - 20℃~60℃；各项功能触发逻辑、警示效果符合设计要求
	整机

	一、外部壳体组件
	户外抗氧化壳体、反光条可视立柱、安装底座
	提供整机物理防护与管线标识作用，适配户外地埋安装
	整机防护与标识主体

	1
	外部壳体材料
	・采用高强度耐候工程材质，抗紫外线、抗冲击，2 年自然老化率≤5%・壳体整体防护等级≥IP65，满足户外防水防尘要求・立柱表面粘贴高反光警示条，夜间反光可视距离≥50 米・底部预留地埋安装底座，结构稳固，抗风等级满足户外工况要求・所有边缘倒钝处理，无毛刺、无尖角
	适配户外长期露天使用

	二、电子线路核心组件
	主控板、电源管理模块、储能单元
	整机逻辑控制、信号处理与电源调度核心
	电子系统核心

	2
	主控板及电源管理
	・搭载低功耗主控芯片，支持多路传感器接入与执行器驱动・集成光伏充电管理电路，具备过充、过放、短路保护功能・支持低功耗休眠模式，待机功耗≤5mA，阴雨天连续待机≥7 天・预留功能扩展接口，支持后续通信模块升级・配套储能电池与光伏板，满足户外自供电长效运行
	保障设备无人值守长效工作

	三、功能执行组件
	双色爆闪灯、高分贝蜂鸣器、红色激光模组
	执行现场声光警示、激光指引功能
	现场预警执行单元

	3
	声光及激光警示单元
	・双色爆闪灯：支持常亮、爆闪多模式，夜间可视距离≥100 米・高分贝蜂鸣器：音量可调，最大音量≥100dB，警示辨识度高・红色激光模组：亮 1 秒灭 3 秒间歇模式，夜间照射距离≥50 米・LED 与激光模组连续工作寿命≥20000 小时・支持触发启动、光感自动启停、远程参数调节
	实现多维度主动警示

	四、传感组件
	微波雷达传感器、姿态检测传感器
	实现人员靠近探测、桩体姿态异常检测
	探测感知单元

	4
	传感单元
	・微波雷达传感器：人体 / 移动目标感应，感应距离 0.5~5 米可调，抗环境干扰・姿态检测传感器：六轴姿态检测，倾斜角度检测精度≤1°，支持倾斜阈值告警・传感器工作温度覆盖 - 20℃~60℃，适配户外安装工况・触发响应时间≤0.5 秒，告警触发灵敏、准确
	保障异常状态及时预警

	五、通信与控制组件
	蓝牙模块、调控接口
	实现本地蓝牙遥控与数据交互
	运维调控单元

	5
	通信控制单元
	・蓝牙 5.0 及以上模块，手机连接稳定，有效距离≥10 米・支持音量调节、亮度调节、姿态校准、工作模式切换・预留北斗定位、4G 通信模块硬件接口，支持后续功能升级・配套调试参数说明，操作逻辑清晰易用
	提升现场运维便捷性

	六、辅材及装配
	供电辅材、安装辅材、密封辅材
	保障整机装配、供电、密封与安装落地
	全装置适用

	6
	辅助材料
	・供电辅材：光伏板、储能电池，参数与电源管理模块匹配・安装辅材：不锈钢紧固件、防水接头、密封胶等装配配件・其他辅材：连接线缆、导热填料、标识丝印等配套物料・所有辅材满足户外耐候、防锈防腐要求・整机装配牢固，内部走线规整，三防处理到位
	保障整机可靠性与使用寿命

	备注
	整机测试须完成声光报警功能测试、激光警示功能测试、蓝牙遥控功能测试、环境适应性测试（-20℃~60℃、90% RH、IP65 防水），各项指标合格方可交付
	
	

	序号
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	一种智能探测预警管线标识桩
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