《一种接地线装设辅助装置》项目测试加工技术服务





技术规范书
目   录
1　标的概况	2
2　加工项目要求	2
2.1　项目及标准	2
2.2　运输方式	2
3　技术服务的要求	3
3.1　资质要求	3
3.2　人员、设备及场地要求	3
3.3　转包及分包要求	3
3.4　信息保密要求	3
3.5　其他要求	4
4　时间进度要求	4
5　交付与验收	4
5.1　交付形式及数量要求	4
5.2　验收	4
6　投标技术文件要求	4
6.1　技术方案	4
6.2　项目管理实施	4
6.3　项目技术支撑能力	5
6.4　技术支持与售后服务	5
6.5　技术差异表	5
6.6　其它补充说明	5

[bookmark: heading_1][bookmark: _Toc21225]1　标的概况
标的名称：2026年《一种接地线装设辅助装置》职创项目测试加工技术服务
实施计划名称：2026年《一种接地线装设辅助装置》职创项目测试加工技术服务
实施计划编号：（030500KZ26010012）
本标的涉及的职工创新项目及编码如下：
	序号
	项目编码
	项目名称

	1
	（030500KZ26010012）
	一种接地线装设辅助装置


具体采购范围清单如下：
	序号
	加工内容
	数量

	1
	一种接地线装设辅助装置
	2套

	2
	测试报告
	1份


工期：至2026年12月30日
[bookmark: heading_2][bookmark: _Toc32656]2　加工项目要求
[bookmark: _Toc8310][bookmark: heading_3]2.1　项目及标准
表2.1　一种接地线装设辅助装置测试加工项目
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量
	备注

	1
	一种接地线装设辅助装置
	参数不低于送询样品
	2套
	参考附件1、附件2


[bookmark: _Toc3939][bookmark: heading_4]2.2　运输方式
寄送。
[bookmark: heading_5][bookmark: _Toc15157]3　技术服务的要求
[bookmark: heading_6][bookmark: _Toc17823]3.1　资质要求
	序号
	内容

	1
	在经营活动中无重大违法记录，在中国南方电网有限责任公司、广东电网有限责任公司无不良记录。若在南方电网公司范围内出现过相关重大问题，被南方电网公司或广东电网有限责任公司暂停投标资格的，在投标前必须通过南方电网或广东电网有限责任公司的验证并恢复投标资格（暂停和恢复投标资格以网、省公司正式发文为准）。

	2
	投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立企业法人或其分支机构（需取得总公司的授权委托），具备有效的营业执照。

	3
	本项目不接受联合体投标。

	4
	具有良好的财务状况和商业信用，且在近一年内未出现重大违法行为（提供近1年公司审计报告或经审计的财务报表）。没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态。


[bookmark: _Toc21934][bookmark: heading_7]3.2　人员、设备及场地要求
（1）人员要求：无
（2）设备要求：无
（3）场地要求：无
[bookmark: heading_8][bookmark: _Toc19661]3.3　转包及分包要求
无需转包或分包。
[bookmark: heading_9][bookmark: _Toc4599]3.4　信息保密要求
除非有需求方的书面许可，或该信息已被需求方认为不再是商业秘密，或已在社会上公开，服务方不得将需求方经营信息及商业秘密（包括生产管理的方式方法与资料、产品技术资料、客户名单、销售渠道、企业战略及其他被认为是商业秘密的信息）对外透露。
[bookmark: _Toc8594][bookmark: heading_10]3.5　其他要求
[bookmark: heading_11]3.5.1　知识产权事项要求
（1）投标方因履行本服务所形成的技术成果及其相关知识产权归招标方所有，投标方未经招标方同意不得使用或处分。
（2）投标方在申请验收或交付工作成果的同时，应将本服务项目过程中形成的技术成果及知识产权的相关文件一并移交招标方。
（3）招标方就相关技术成果文件进行著作权登记、申请专利、技术成果申报的，投标方应予以协助。
[bookmark: _Toc31083][bookmark: heading_12]4　时间进度要求
于2026年12月30日前全部交付。
[bookmark: heading_13][bookmark: _Toc12825]5　交付与验收
[bookmark: _Toc2767][bookmark: heading_14]5.1　交付形式及数量要求
（1）交付2套一种接地线装设辅助装置成品
（2）交付1份测试报告
（3）发明专利受理通知书1份
[bookmark: heading_15][bookmark: _Toc28184]5.2　验收
[bookmark: heading_16]加工成果参数不低于送询样品的技术参数。
[bookmark: _Toc23277]6　投标技术文件要求
[bookmark: _Toc29586][bookmark: heading_17]6.1　技术方案
投标方应针对加工方案，应包含安健环、质量保障措施、试验作业流程等。
[bookmark: heading_18][bookmark: _Toc25256]6.2　项目管理实施
（1）项目人员组织：介绍项目人员组织情况、职责分工、运行机制。
（2）项目进度及保障措施：说明加工、测试、试运行各阶段的进度安排与工期保障措施。
（3）项目交付项：投标方根据成果交付与验收要求应提交给招标方的交付文件等，并附上相应的交付时间计划表。
[bookmark: _Toc9985][bookmark: heading_19]6.3　项目技术支撑能力
（1）项目经验：该部分填写与标的物相关的五金加工、电力工器具测试项目经验、合同情况。
（2）人员支撑能力：该部分填写与标的物相关的加工、测试人员详细资料（包括学历、资质、工作经验等），提供在职证明（社保）以证明该人员是投标单位的职工。
（3）设备支撑能力：该部分填写与标的物相关的、支撑加工及测试开展的设备、平台、实验室等。
（4）运输保障：说明包装方式、承运安排及到场交付的时限保障。
[bookmark: heading_20][bookmark: _Toc12058]6.4　技术支持与售后服务
投标方要明确所能提供的服务内容，服务方式，服务承诺和售后服务等情况。
[bookmark: _Toc14741][bookmark: heading_21]6.5　技术差异表
投标方应将所提供服务差异如实填写在下面空栏里，包括所有加工、测试项目的能力差异。
表6.1　技术差异表
	序号
	条目
	标书所要求的技术服务能力
	投标者所提供的技术服务能力
	备注

	/
	/
	/
	/
	/

	/
	/
	/
	/
	/


[bookmark: heading_22][bookmark: _Toc2877]6.6　其它补充说明
（1）投标方认为实现本文件的相关内容存在技术类或其它类风险，请详细说明，并提供相应的对策。
（2）投标方认为需要为本项目提供的其它任何资料信息。
[bookmark: heading_23][bookmark: _Toc30379]附件1
/
[bookmark: heading_24]附件2
表1　一种接地线装设辅助装置加工技术要求书
	一种接地线装设辅助装置
	由类“鸭嘴”型金具、铜夹片、绝缘防护套、导电连接件及辅助加工材料组装而成，按套供货，共2套
	结构与送询样品一致；固定于0.4kV母排并反复旋转绝缘手柄50次，导体端线夹不跟随旋转、金具与母排连接无松动；接触电阻与绝缘性能满足第5章验收要求；同批2套零部件可互换
	整机

	一、类“鸭嘴”型金具
	核心承载与导电件，每套2个
	四个凹槽形成双向夹持，插接母排后使导体端线夹与母排的相对位置固定
	关键件

	1
	类“鸭嘴”型金具
	· 位置与朝向：在导体端线夹侧面靠近上端线夹内口处垂直延伸，开口方向与线夹开口方向一致
· 凹槽设置：金具两端各设2个凹槽，共4个；槽宽3—10mm、槽长100mm，同一装置各槽宽度一致，按所配母排厚度选配
· 材质与导电：采用与线夹本体电位匹配的铜合金或高导电铝合金；与线夹本体焊接或一体成型，连接处接触电阻不大于本体等长段电阻的1.2倍
· 夹持可靠性：凹槽内装配铜夹片后夹持3—10mm厚母排，施加正常操作力矩不滑移、不脱出
· 外观：表面镀锡或等效防氧化处理，无毛刺、锐边、裂纹、变形
	每套2个，2套共4个

	二、波浪形铜夹片
	装于凹槽内的弹性夹持件，每套8片
	在槽内形成两侧交替的弹性多点接触，夹紧母排且不损伤母排表面
	与凹槽配套

	2
	铜夹片
	· 材质：采用T2紫铜，表面镀锡防氧化，厚度与凹槽深度匹配
· [bookmark: _GoBack]形状与尺寸：起伏均匀，长度与槽长100mm一致，波峰波谷高度按3—10mm槽宽配套，插入后两侧均形成接触点
· 弹性与耐久：压缩后可回弹，反复插拔母排后无永久变形，单片不从凹槽内脱落
· 接触性能：与母排形成多点弹性接触，四端子法测得的接触电阻满足验收要求
	每套8片（每金具4个凹槽各1片），2套共16片

	三、绝缘防护套、导电连接件
	绝缘与导电配套件，每套各2个
	外露金属部位绝缘可靠，导电连接处形成低阻抗通路
	安全与导电配套

	3
	绝缘防护套
	· 材质：耐候绝缘材料（硅橡胶或绝缘工程塑料），耐老化、耐低温，户内外环境不龟裂
· 绝缘性能：500V直流下绝缘电阻满足验收要求；工频耐压1000V/1min不击穿、无闪络
· 结构与装配：完整包覆金具与连接件的外露金属部位，不遮挡凹槽开口、不影响母排插入；套装后不脱落，可重复拆装
	每套2个，2套共4个

	4
	导电连接件
	· 材质：T2紫铜镀锡件，导电率与线夹本体匹配，避免异种金属直接接触产生电偶腐蚀
· 连接方式：与类“鸭嘴”型金具、导体端线夹及短接铜软线螺栓紧固或焊接，紧固后无松动，可重复拆装
· 载流能力：按所配0.4kV接地线额定电流长期通过，无异常温升
· 接触电阻：四端子法测量满足验收要求
	每套2个，2套共4个

	四、辅助加工材料与表面处理
	焊材、紧固件、表面处理与绝缘密封材料，按2套用量配套1套
	保障连接强度、防腐与使用安全，满足户内长期使用
	全装置适用

	5
	辅助加工材料
	· 焊材：与母材（铜合金或铝合金）匹配的焊丝与钎料，焊接后焊缝饱满，无虚焊、气孔、夹渣
· 紧固件：采用不锈钢或镀锌件，规格与连接部位匹配，配防松垫圈或螺纹锁固
· 加工要求：加工后清除焊渣、飞边、毛刺，倒钝所有锐边，无划手割伤风险
	1套（2套成品共用）

	备注
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