2026年云南十里阳光发展有限公司物业管理部露营基地移动卫生间采购服务（零星采购）项目技术规范书
[bookmark: _GoBack]一、项目概要
云南十里阳光发展有限公司（以下简称“采购方”），为满足露营基地公共如厕使用需求，需采购并安装5隔间移动卫生间1套，同步完成5m³玻璃钢化粪池购置及填埋埋设、移动卫生间占地区域混凝土路面硬化施工。现对该项目组织零星采购。
二、采购项目
5隔间移动卫生间成套采购及安装，包含5隔间移动卫生间本体、5m³玻璃钢三格化粪池购置、化粪池基坑开挖与填埋埋设、进出污水管路连接、卫生间占地区域混凝土路面硬化（厚度不大于15cm），以及设备运输吊装、通水通电调试和竣工资料提交。
三、报价方资格条件
1.法人资质要求：报价方必须经国家工商行政管理部门依法登记注册，能够独立承担民事责任及项目相关履约责任，具备移动卫生间（移动厕所）供货和现场土建施工的一体化实施能力。
2.信誉要求：报价方未被列入中国南方电网有限责任公司供应链黑名单，且不在黑名单处罚期内。
3.资质及业绩要求：报价方须具备合法有效的经营资质，能够承接本项目设备供货、化粪池埋设及混凝土硬化施工；同时须提供近三年内同类业绩证明材料1份（包括但不限于合同、成交通知书、供货发票或验收报告等，任选1项即可），业绩材料需真实可查。
4.发票要求：报价方具备合法开具增值税专用发票的资格，报价同步需提供发票税率证明材料。能够按采购方财务要求，及时提供合规增值税专用发票。
5.履约能力要求：报价方须具备设备运输、现场土建施工、设备安装调试能力，按约定工期完成供货、施工、安装、调试，出现故障及时到达现场处置。
四、项目技术要求
（一）5隔间移动卫生间本体及配置要求
1.整体结构：设5个独立蹲厕隔间，不含小便隔间；采用模块化装配式结构，可整体吊装移位，外观尺寸6055mm×2990mm×2896mm（长×宽×高），平屋顶、有组织内排水。
2.结构与材料：门、窗、电路、给排水等部位的材料及规格按表1执行，燃烧性能不低于A级，防腐、防水、耐候性能满足室外长期使用要求。
3.隔间配置：每间隔间配置蹲便器、冲水系统、排气装置、室内照明、门锁、挂钩、洗手装置及防滑地面，具备防臭、通风、防水防渗功能，内部管线完整。
4.排污与调试：箱体底部预留排污接口，与化粪池进水口可靠密封对接；设备就位后完成通水通电调试，各隔间冲水、照明、排风、门锁功能全部正常，整体无渗漏。
表1  5隔间移动卫生间材料配置表
	配置项目
	技术要求

	外观尺寸
	6055×2990×2896mm（长×宽×高），平屋顶，有组织内排水

	结构—角柱
	210×150mm镀锌冷轧型钢，t=2.0mm，静电喷涂

	结构—屋顶主梁
	180mm镀锌冷轧型钢，t=2.0mm，静电喷涂

	结构—屋顶次梁
	C80×40×1.3mm冷弯薄壁C型钢，t=1.3mm

	结构—地面主梁
	180mm镀锌冷轧型钢，t=2.5mm

	结构—地面次梁
	矩形管120×60×1.2mm镀锌方管，t=1.2mm

	屋面
	0.45mm彩涂板屋面板

	屋顶保温层
	50mm玻璃丝棉毡，单面带铝箔，容重≥14kg/m³，燃烧性能A级不燃

	吊顶
	0.4mm压型镀锌彩钢板

	地面装饰面层
	1.6mm PVC防水地板

	地面基板
	18mm水泥板，密度≥1.45g/cm³

	墙面
	75mm彩钢岩棉夹芯板，内外板均采用0.3mm镀锌彩钢纯平板，岩棉厚度75mm、容重≥80kg/m³，燃烧性能A级不燃

	门
	宽×高840×2040mm钢质门，门板厚度0.3mm，骨架0.6mm，配普通五金件

	窗
	宽×高1120×420mm钢制百叶窗（60系），5mm+9A+5mm中空玻璃

	电路
	电压220V～250V；入户总电源线6.0mm²，插座线2.5mm²，照明开关线1.5mm²；配电箱（含1只漏电保护器）；防水LED吸顶灯；防水五孔插座

	卫生洁具
	陶瓷蹲便器，可更换为坐便器

	地漏
	不锈钢防臭地漏，设于地面最低处

	给水管道
	PPR给水管及配套管件，预留外接进水接口

	排水管道
	PVC排水管、弯头、密封圈，箱体底部预留排污接口

	密封辅料
	中性防霉硅酮胶，洁具缝隙防水密封

	包边
	0.6mm厚镀锌彩钢钢板折件


（二）5m³玻璃钢化粪池购置及填埋埋设要求
1.罐体要求：采用有效容积5m³整体式三格玻璃钢化粪池，材质及性能符合CJ/T 409—2012标准，采用不饱和聚酯树脂与玻纤缠绕工艺成型，壁厚满足国家标准要求，耐腐蚀、抗沉降、抗浮，设置检修清掏口及通气管接口。
2.埋设施工：包含基坑放线、开挖、坑底平整夯实、化粪池吊装就位、水平校准；坑内分层回填，分层夯实，防止罐体挤压变形、移位。
3.管路连接：卫生间排污口与化粪池进水口采用国标PVC波纹管密封连接，管路设置合理坡度；化粪池设置通气管，管口加装透气帽；预留后期清掏检修操作空间，清掏口盖板完好、安全。
4.试验与验收：埋设完成后进行满水渗漏试验，24小时无渗漏为合格；施工参照国标图集14SS706玻璃钢化粪池选用与埋设要求执行。
（三）移动卫生间占地混凝土路面硬化要求
1.硬化范围：覆盖整套移动卫生间设备占地区域。
2.结构与厚度：混凝土硬化厚度不小于15cm，混凝土强度等级C25，下设碎石垫层。
3.施工工序：原地面清理、素土碾压夯实、铺设垫层、浇筑混凝土、振捣密实、表面收光、设置伸缩缝，并按排水方向找坡，表面不积水。
4.成型要求：硬化面平整，满足移动卫生间摆放就位要求，无明显沉降、开裂；混凝土养护达到强度后方可摆放设备。
（四）工期、质保及配合要求
1.工期：报价方踏勘确认场地条件后，自采购方下达通知起，在约定工期内完成设备供货、运输、化粪池土建埋设、管路对接、地面硬化、设备就位及通水通电调试，整体竣工验收交付。
2.质保：整套设备（含化粪池、管路）质保期不少于1年；质保期内设备故障，接到采购方通知后24小时内到场排查处置。
五、报价方面
1.报价方式：项目总价包干报价（含税），包含设备购置费、运输费、吊装费、基坑开挖与回填土建施工费、混凝土硬化材料及人工费、管路辅材费、安装调试费、检测费、保险费、管理费、税金等全部费用；增值税专用发票税率不低于1%。
2.提供增值税专用发票证明。
3.为确保项目有效推进，报价方报价前须现场踏勘签到，详细了解现场场地、排水、用电及地质条件，需求方项目联系人：李师13888574579；未按要求到现场踏勘即报价的，报价无效。
4.报价方在报价时须提供与该项目有关的营业执照、报价联系人及联系电话、增值税专用发票税率证明、同类业绩材料、产品合格证、项目实施及售后服务承诺书。
表2  报价清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	单价
（元）
	总价
（元，含税包干）
	备注

	1
	5隔间移动卫生间成套采购及安装（含5m³玻璃钢化粪池购置埋设、占地混凝土硬化厚度不小于15cm、运输吊装、管路连接、调试及竣工资料）
	1
	项
	
	
	总价包干


注：具体税率以国家税法规定的为准。
