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1  标的概况
标的名称：一种负控运维智能测试仪
类型：服务类-测试加工
随着各电网公司在新型电力负荷管理系统工作的开展，大量电网投资和用户投资的负荷管理设备逐渐增加，负荷管理设备的安装、调试和运维给基层供电局带来了一系列的管理挑战。

由于负荷管理设备厂家众多、接口不统一、控制接线方式有差异，以及现场安装接线需因地制宜，故较为复杂、容易出错，因此存在调试效率低、验收不规范导致试跳失败和负荷装置在线率低、采集率低，采集错误率高等一系列问题。
基于上述背景，本项目设计了一款负控运维智能测试仪，以实现以下三项功能：

①负荷管理装置鉴定，负荷管理装置安装前，可以测试装置相关规约是否符合电网要求，提前研判试跳是否能成功；

②现场安装验收精准化，现场安装完成后，可用检测仪测试负荷控制回路进行测试，包括测试电流回路、电压回路、控制回路的安装情况正确与否；

③辅助运维检测，采集检测功能和试跳验证功能可满足运维人员的日常巡检、特别巡检以及周期性试跳验证。

技术关键点及创新点：

本产品针对负荷管理现场的实际问题，创新设计了一种可以用于负控现场调试验收的运维智能测试仪，其创新点在于该智能测试仪可检测专变负控终端及控制回路、负荷开关等单独设备与回路系统的功能是否运行正常，也可满足负控运维人员的日常运维以及周期性试跳验证。装置操作简单、安全可靠，提高安装验收质量，减少接线错误、参数设置错误等隐患，提高现场试跳和日常运维的效率。
技术关键点主要有：

1.具有三相电压源，为负控终端、分支装置或智能量测断路器提供电源；具有三相电流源，给电流互感器或负控终端提供电流检测测试；电流电压源输出准确、便于现场检测验证装置采集电压、电流、功率等数值是否正确。

2.采用ESAM加密内嵌设计，满足主站加密试跳。

3.采用分体式设计，三相电压电流源和测试主机可分离，减轻工具重量，提高运维效率。
2  实施期限

实施时间为：确定成交单位时间至2026年12月31日
3  成果交付与验收
3.1 成果形式及数量要求
按技术标准要求，提交负控运维智能测试仪1套，协助开展实用化测试，针对测试结果，进行改良，达到相关安全标准要求。
3.2 成果验收
项目完成后，由甲方组织专家组对项目的主要技术指标、成果等进行验收。
