负控运维智能测试仪-技术特性响应情况表（报价方填写）

备注：若所提供的报告或证书等证明文件中的委托方或制造方而非报价方的，必须提供委托方或制造方出具的授权报价方报价的、或证明报价方是代理商的授权书，否则将被视为无效处理。
	序号
	是否作为关键参数一票否决项
	参数类型
	项目单位要求值
	所需证明材料（项目单位填写）
	报价方响应值
	证明材料（报价方填写）

	1
	是
	测试加工服务计划和方案内容
	详细测试加工服务计划和方案内容
	测试加工服务计划和方案内容
	
	

	2
	否
	软件技术人员
	1名，工作经验2年以上，具备软件行业相关资格证书
	人员简历、资格证书
	
	

	3
	否
	负控设备测试人员
	1名，工作经验2年以上，具备电工相关资格证书。
	人员简历、资格证书
	
	

	4
	是
	信息保密要求
	签订执行网络安全协议和保密协议
	协议签署承诺
	
	

	5
	否
	质量保证
	设备交付后，提供不低于1年的质量保证
	售后服务承诺函
	
	

	6
	否
	知识产权归属
	本合同项下所形成的相关成果（例如：专利、软件著作权等知识产权的申请权利）归甲方独有
	知识产权承诺函
	
	

	7
	是
	工器具类成果
	专用辅助工器具包：1 套，含适配现场的电压电流端子快插香蕉接头测试线、抗干扰屏蔽485线、轮次控制线、操作说明书等配件。
	专用辅助工器具包技术资料说明
	
	

	8
	是
	交付物-负控运维智能测试仪
	负控运维智能测试仪1 套，含三相交流输出源、测试主机、专用辅助工器具包、设备箱体等配件。
	负控运维智能测试仪技术资料说明
	
	

	9
	是
	功能要求
	具有三相电压源，为负控终端、分支装置或智能量测断路器提供电源，电压可设置100V-220V；具有三相电流源，给电流互感器或负控终端提供电流检测测试，电流输出≤5A。具备测试档案建立，历史查询，测试报告导出功能。
	负控运维智能测试仪技术资料说明
	
	


