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[bookmark: _Toc242713714][bookmark: _Toc236389237]总 则
1. 本文件为标的: 《基于声传导共振检测压接端子松动装置》职工创新项目材料采购技术招标文件。
2. 本文件所描述的各项技术要求仅供投标方编制投标文件之用。
3. 本标书仅描述基本的技术需求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和技术条文，投标方应根据需求目标提供进一步具体的可满足要求的技术指标。
4. 投标技术文件要求文字精练、数据准确、表述及图示清晰明确，具有针对性。
5. 投标方在投标技术文件中应对本标书逐项予以说明和答复,应如实反映投标服务与本技术条件书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的服务与其投标技术文件的条文存在差异，招标方将追究投标方违约责任。
6. 投标方应在投标技术部分按本技术条件书的要求内容如实详细填写投标服务的范围及明细，并在投标商务部分（或报价部分）按此范围及明细进行分项报价，如发现总报价与分项报价有矛盾之处，将按有利于招标方的条款执行。 
7. 投标方必须仔细阅读本技术条件书的全部条款，并作出明确响应。技术条件书中的条款及要求均为采购方最低需求，投标方必须满足，若有一项不满足将否决投标。（经评审的最低投标价法选用此条）
或7.投标方必须仔细阅读采购文件的全部条款，并作出明确响应。采购文件带“★”号的条款及要求，报价方必须满足，若有一项不满足将否决投标。（综合评估法选用此条）
8. 本技术条件书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
9. 本技术条件书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。
10. 本标书的最终解释权归招标方。


[bookmark: _Toc242713715][bookmark: _Toc236389238]1  标的概况
[bookmark: _Toc236389239]标的名称：《基于声传导共振检测压接端子松动装置》职工创新项目材料采购，采购内容：按采购方提供的技术条件书，完成基于声传导共振检测压接端子松动装置原材料及零部件采购，含共振频率发生及探测模组、带液晶显示单片机、锂电池模组、数据处理单元、声传导放大模组、定制机箱等，共1套。采购金额：3.05万元。
实施项目名称：《基于声传导共振检测压接端子松动装置》
实施计划编号：XQUM0304202609010001
数量：提供《基于声传导共振检测压接端子松动装置》职工技术创新项目所需原材料及零部件1套。
工期：合同签订后25日内完成供货。
[bookmark: _Toc242713716]2  采购材料要求
[bookmark: _Toc236389240][bookmark: _Toc242713717]2.1 采购范围
本项目材料采购范围为基于声传导共振检测压接端子松动装置加工所需的全部原材料及零部件，包括共振频率发生及探测模组、带液晶显示单片机、锂电池模组、数据处理单元、声传导放大模组、定制机箱等，材料采购清单及技术要求见表2.1。本采购范围仅包含原材料及零部件的供货，不包含材料加工、装配、调试及试验服务（该部分由采购方另行采购）。
[bookmark: _Toc242713718][bookmark: _Toc236389242]
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2.2 材料清单及技术要求
表2.1 材料清单及技术要求
	序号
	物料名称
	规格/技术要求
	数量
	单位
	用途说明

	1
	共振频率发生及探测模组
	频率范围0.4～10MHz；
射频接口为2.92mm-K；
电压反射驻波比（VSWR）≤2.5；
特性阻抗50Ω；端口隔离≥30dB；
ADC位数24位；采样频率48kHz；
测试方式为可调脉冲波；
发射脉冲为负方波，脉冲宽度0.05～0.6μS可调;
双曲锥面外形。
	1
	件
	作为装置核心部件，向待测端子发射高精度可调频率声波，产生声共振发生源；同时利用合格端子与松动端子共振频率的显著差异特性，将声传导共振后的反馈转化为电信号，实现松动缺陷的早期、准确判别。为保证声共振效果，必须采用特殊双曲锥面外型。

	2
	带液晶显示屏单片机
	工作电压DC24V；屏幕尺寸
3.2″，共振幅值与共振波形
分屏显示；数据处理时间500ms；采用TFT真彩液晶屏，图形化显示。
	1
	件
	人机交互界面，完成装
置所有控制操作；具备
数据实时采集显示功
能，能够以图示曲线化
方式直观反映端子松
动状况，并对图示化输
出结果进行偏差修正、
消除干扰，提高探测准
确性及图像识别精度，
便于运维人员现场快速判读。

	3
	锂电池模组
	12V/10000mAh锂电池，包含锂电池充放电管理系统及锂电充电电路；内置式充电单元完成AC/DC变换，输入220Vac±10%、50Hz。
	1
	件
	负责为装置内部各功能模组提供稳定工作电源，脱离外部交流供电时可保证装置连续工作6小时以上；同时具备电量显示及长期搁置防亏容管理功能，满足配电线路野外、长时间巡检的续航与可靠性需求。

	4
	数据处理单元
	处理单元采用ARM Cortex-M3芯片；信号处理最大支持4路信号输入；具备工程换算功能，换算范围为（Imin,Imax）-（Vmin,Vmax）。
	1
	件
	针对性设计嵌入式程序对声共振数据信号进行实时现场采集与处理，支持多通道信号输入与并行处理；针对端子松动的非线性共振特性进行软件分析修正，建立隐患特征判别依据，以图形化和数值两种方式输出检测结果，保障判别准确性。

	5
	声传导放大
模组
	振动频率520Hz；输出功率30～50W；共振幅值范围0.1～2000，准确度±0.03%；动态放大增益＞32dB。
	1
	件
	利用固体声传导特性，对微弱的共振反馈信号进行高增益放大，很小的周期振动即可产生足够振幅并发送声传导信号；确保松动端子的共振频率偏移特征被准确捕捉，最终显示与声束传播方向平行且反映端子松动区域剖面状况的检测结果。

	6
	定制机箱
	定制全绝缘高强度全塑保型箱
体，防尘设计；外壳防护性能符
合GB4208-2008规定的IP等级
要求；绝缘强度1000Vac、
0.5mA、1min，绝缘电阻≥50M
Ω。外形尺寸长×宽×高=35×
27×17cm，重量1.5Kg。
	1
	个
	为装置内部各功能模组提供储存、减震和防护；手持式设计配合全电气隔离结构，保障人员在带电设备周边作业安全，适应户外日晒雨淋、大温差等复杂环境，满足便携巡检需求。


[bookmark: _Toc242713719]2.3 检验与验收
（1）材料到货时，报价方应随货提供材料清单、出厂合格证明及相关检验报告。
（2）甲方按表2.1及本技术条件书要求，对物料名称、规格/技术要求、数量、单位及外观质量逐项核对。
（3）材料绝缘、通流、机械强度等性能指标由甲方在后续加工调试及试验环节验证；经验证不符合要求的材料，由报价方负责更换。
[bookmark: _Toc242713720]3 技术服务的要求
[bookmark: _Toc236389241][bookmark: _Toc242713721][bookmark: _Toc10925][bookmark: _Toc236389243]3.1 资质要求
熟悉行业规范，掌握相关技术标准。
[bookmark: _Toc242713722]3.2 供货及服务能力要求
1、具备装置相关材料及部件的供货组织能力，能按甲方要求保证供货周期与供货质量。
2、具备材料质量检验与配合验收能力，能提供材料出厂合格证明及出厂检验报告。
[bookmark: _Toc242713723]3.3 其他要求
1、项目交付后，提供不低于1年的质量保证。
2、本合同项下所形成的相关成果（例如：专利、软件著作权等知识产权的申请权利）归甲方独有。
3、不准将业务进行转包或分包。
4、签订执行网络安全协议和保密协议。
[bookmark: _Toc242713724]4  时间进度要求
合同签订后25日内，完成全部材料供货并送达甲方指定地点。
[bookmark: _Toc236389244][bookmark: _Toc15129][bookmark: _Toc242713725]5  交付与验收
[bookmark: _Toc236389245][bookmark: _Toc6742][bookmark: _Toc242713726]5.1 交付形式及数量要求
1、基于声传导共振检测压接端子松动装置全套原材料及零部件：1套（含共振频率发生及探测模组、带液晶显示单片机、锂电池模组、数据处理单元、声传导放大模组、定制机箱）。
2、质量证明文件：材料清单、出厂合格证明、出厂检验报告等各1份。
[bookmark: _Toc236389246][bookmark: _Toc242713727][bookmark: _Toc2654]5.2 验收
材料到货后，甲方按本技术条件书要求对物料名称、规格/技术要求、数量、单位及外观质量逐项核对验收；材料绝缘、通流、机械强度等性能指标在后续加工调试及试验环节验证，不符合要求的材料由报价方负责更换。
材料清单及技术要求中的各项指标满足本技术条件书中的要求。
[bookmark: _Toc236389247][bookmark: _Toc242713728]6 投标技术文件要求
[bookmark: _Toc242713729][bookmark: _Toc236389248]6.1 技术方案
投标方应针对材料供货，提供详尽的技术方案，应包含材料供货计划、质量保障措施等。
[bookmark: _Toc236389249][bookmark: _Toc242713730]6.2 项目管理实施
1、项目人员组织
介绍项目人员组织情况、职责分工、运行机制，提供人员详细资料（包括学历、资质、工作经验等）。
2、项目进度及保障措施
3、项目交付项
投标方根据成果交付与验收要求，应提交给招标方的交付文件等，并附上相应的交付时间计划表。
[bookmark: _Toc242713731][bookmark: _Toc236389250]6.3 技术支持与售后服务
投标方要明确所能提供的服务内容，服务方式，服务承诺和售后服务等情况。
[bookmark: _Toc242713732][bookmark: _Toc236389251]6.4 技术差异表
投标方应将所提供服务差异如实填写在下面空栏里，包括所有服务内容的能力差异。
表6.1 技术差异表
	序号
	条目
	标书所要求的技术服务能力
	投标者所提供的技术服务能力
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc242713733][bookmark: _Toc236389252]6.5 其它补充说明
1、投标方认为需要为本项目提供的其它任何资料信息。
