2026年云南电力试验研究院（集团）有限公司检验检测事业部灰熔融性测试仪修理、调试服务专项采购（零星采购）
技术规范书
[bookmark: _Toc441159752]一.项目概要
灰熔融性测试仪主要用于实验室煤质分析检测工作。因设备异常，需要对灰熔融性测试仪进行修理、调试。
二.项目范围
	序号
	名称
	型号、规格

	1
	刚玉内管
	WGCJ060

	2
	圆形灰锥托板
	WGCJ062

	3
	硅钼棒
	WGFRGT007


三.项目技术要求
3.1主机维修后达到的参数
更换原厂（长沙远光瑞翔科技有限公司）刚玉管，硅钼棒，圆形灰锥托板等，提供测试耗材，保证测试样品结果准确。
3.2项目进度要求
	时间
	主要工作内容

	中标通知书发出之日起至2026年12月31日
	修理、验收


四.设备要求
4.1 包装方式和要求：
4.1.1 所有部件经妥善包装或装箱后, 在运输过程中尚应采取其它防护措施, 以免散失损坏或被盗。
4.1.2在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。
4.1.3各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
4.1.4包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按 GB/T 191-2008)。
4.1.5整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。
[bookmark: _GoBack]4.1.6随产品提供的技术资料应完整无缺。
4.2 运输：
必须采取符合要求的合理形式对配件运输和贮存，并且由委托方专人全程跟踪。
现场交接的最终验收完成之后，供方代表将修理完整的设备移交需方。
4.3 标的物交付时间：
4.3.1修理期限为：中标通知书发出之日起至2026年12月31日
4.3.2修理方式：供方需到需方实验室进行维修、调试。
4.3.3如中标人逾期修理，取消中标人中标资格，并依法追究其法律责任。
4.4 验收地点：
云南省昆明市经开区云大西路103号云电科技园二期。
4.5 安装和调试：
4.5.1供方负责按国家相关标准或要求及本技术规范书的约定进行安装和调试的工作，以使装置设备具备正常安全预定的使用功能及性能，并满足技术规范书附件要求。并负责对需方人员进行技术指导及培训，直到需方人员能正常、正确、安全操作该设备为止，以保证达到预定的性能。供方承担安装期间所有的安装调试费用，接受并服从需方的管理与监督。
4.5.2供方应在初步验收合格后3日内安装调试培训完毕，在供方安装调试过程中，供方应严格按照操作规程进行操作，并承担安装调试过程中发生的一切责任及费用。安装调试期间本项目的半成品、材料、设备及工具等，由供方自行保管，如有遗失或损坏，由供方自行承担责任。
4.5.3安装调试完毕正常运行3日内，需方应及时组织人员对维修后的装置进行测试或试运行。若仍存在缺陷，供方应在3日内及时整改，使装置达到技术规范书约定的性能。整改发生的费用应由供方承担。
4.5.4当安装调试培训完毕，并通过需方的正式验收后，双方签字确认，正式交付给需方，视为正式验收合格，在此之前的毁损、灭失等风险由供方承担。
4.6 质保期（质量保证承诺）： 
项目（设备）验收合格后12个月 
4.7 售后服务承诺：
4.7.1供方对所供设备配件实行质量“三包”（包修、包换、包退），在使用中、运行中出现质量问题，在接到通知后的 24 小时内答复，在 48 小时内派员到达现场,处理问题。
4.7.2供方应及时提供与本技术规范书设备有关的安装、调试、验收、性能验收试验、运行等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。
4.8交付成果、验收
供方按需方要求完成项目即达到验收条件，项目验收通过为设备修理完成。
4.9采购清册及权重
物资采购清册
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	基准价（元）
	备   注

	1
	刚玉内管
	WGCJ060
	1
	根
	30000
	包含维修需要配件购置费用、工时费、税金、人工费。

	2
	圆形灰锥托板
	WGCJ062
	50
	块
	4000
	

	3
	硅钼棒
	WGFRGT007
	1
	支
	4000
	


五、管理人员为本项目的负责人。
六、报价方面
报价方式：总价报价（包含税）；
报价明细：
	序号
	名称
	总价报价（单位：元）
	备注

	1
	2026年云南电力试验研究院（集团）有限公司检验检测事业部灰熔融性测试仪修理、调试服务专项采购（零星采购）
	
	


注：具体税率以税法规定的为主。
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