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一般要求
投标方必须认真阅读本技术规范书条款内容，以免造成投标失败。
本技术规范书主要描述2024年崇左供电局电气试验班变比测试仪器等5台仪器维修要求有关事项。
本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应提供符合本技术规范书和工业标准的优质产品、服务，认真阅读，逐条准确回答和陈述，必须清楚地说明是否满足本技术规范书的每一项具体要求。如果不满足要求，除在逐条应答时予以说明外，还需以“差异表”的形式另外列出。
投标方应提供满足本技术规范书要求的建议书、实施方案及报价，建议书、实施方案必须满足本技术规范书的主要要求，否则将被认作没有回答。投标方认为需特殊说明的部分，应附详细的技术资料，否则因评标理解不同而产生的后果由投标方负责。
如果投标方认为本技术条款所描述技术要求等存在不合理性或不明白的，可在响应原要求后陈述相关建议。
投标方也可提出满足本技术规范书要求，且技术先进、成熟、价格合理的其他建议，供招标方选择。
投标方应提供满足本技术规范书要求的完整的服务，满足国家及用户提出的有关质量标准要求。
本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致，按较高标准执行。
如果因为无法提供的原因而提供其他产品、服务，投标方应明确说明并提出质量保证承诺。
投标方应对本次投标所有文件保密，不得向其他单位公布或泄漏招标项目的有关信息。
在不超出本技术规范书要求的情况下，投标方应对招标方提出的所有细化要求予以满足。
本技术规范书经招投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同真伪具有同等法律效力。
本技术规范书未尽事宜，由招投标双方协商确定。

[bookmark: 甲方工作职责][bookmark: _Toc351129172][bookmark: _Toc3384626][bookmark: _Toc414218012]甲方工作职责
· 甲方将根据需要提供开展2024年崇左供电局电气试验班变比测试仪器等5台仪器维修的相关信息，并组织人员对开展维修工作进行验收；
· 指派专人负责与投标商联络。双方所指派的专人应有权代表合同双方当事人签署必要的文件，包括报告和备忘录等。
乙方工作职责
· 乙方工程师进入甲方工作现场须遵守甲方之规章；
· 乙方工程师在服务实施中要认真负责，保证在甲方购买的服务级别时限内做出相应响应；
· 乙方对110kV石林站六氟化硫气体泄漏在线监测报警装置满足最新技术要求；
· 在维护过程中乙方工程师对接触到的所有甲方信息及保密资料负有保密责任。本保密条款在本合同终止或解除后三年内仍然有效；
[bookmark: _Toc3384627][bookmark: _Toc435093733]项目概述
本次项目实施内容为对对变压器变比测试仪、无缆型无功补偿电容电感测试仪、HBZD自动脱气震荡仪、油样瓶清洗机、气相色谱仪进行维修，服务资料完善。
	序号
	维修仪器
	型号/编号
	数量（台）
	工作内容
	备注

	1
	变压器变比测试仪
	HB6605
	1
	更换电池模块、电阻模块、集成电路模块、整机检修；仪器调试
	

	2
	无缆型无功补偿电容电感测试仪
	DW-CL2000A
	1
	更换电源模块、更换液晶屏、更换散热风扇、仪器调试
	

	3
	HBZD自动脱气震荡仪
	HBZD-20141201028
	1
	更换电容模块、胶条、线路板
	

	4
	油样瓶清洗机
	HB9000
	1
	更换连轴套、仪器调试
	

	5
	气相色谱仪
	ZF-301B
	1
	更换色谱柱、转化炉、点火丝、仪器调试
	



[bookmark: _Toc3384628]范围和内容
招标范围
本项目涉及的服务主要包括:
（1） 对变压器变比测试仪、无缆型无功补偿电容电感测试仪、HBZD自动脱气震荡仪、油样瓶清洗机、气相色谱仪进行维修。
（2） 服务资料完善。
服务期限为：自合同签订起到2025年12月31日（如项目延期的话，服务一起延期）。
总体要求
投标人须在标书中根据投标的对象和服务的总体要求，对所提供的服务进行更加具体的描述。
（1）对变压器变比测试仪进行维修
更换变压器变比测试仪电池模块、电阻模块、集成电路模块、整机检修，维修完毕后仪器调试正常。
（2）对无缆型无功补偿电容电感测试仪进行维修
更换电源模块、更换液晶屏、更换散热风扇，维修完毕后仪器调试正常。
（3） 对HBZD自动脱气震荡仪进行维修
更换电容模块、胶条、线路板，维修后完毕后仪器调试正常。
（4） 油样瓶清洗机
更换连轴套，维修完毕后仪器调试正常。
（5） 气相色谱仪
更换的色谱柱、转化炉、点火丝，维修后完毕后仪器调试正常。
（6）服务资料完善
1、投标方为招标方提供现场服务后，须按照招标方要求安排完成项目资料编制（包括结算资料），及时提交详细的维修报告。
2、投标方为招标方提供的文档（包括但不限于服务报告及建议方案）必须满足招标方提出的文档质量要求。
3、投标方资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。
4、投标方所提供的纸质资料与电子文档内容必须完全一致。
1.1 [bookmark: _Toc3302673]服务支持方式
热线电话：卖方技术专家通过电话为用户提供技术咨询，解决问题。
电子邮件：用户可随时通过电子邮件发送关于包修设备问题请求，卖方技术支持中心应有技术专家实时监控电子邮件信息，电子邮件回复时间少于12小时。
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提供配件、提供现场技术指导
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