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报  价  明  细  表
金额单位：元

	序号
	物资名称
	要求规格型号（技术参数）
	要求到
货时间
	要求
质保期
	计量单位
	要求数量
	响应规格型号（技术参数）
	单价
	总价
	响应到
货时间
	供货产品生产厂商
	响应质保期
	备注

	1
	
油浸式电容器单元，11/2kV，334kVAR
	BAM3 5.5-334-1W（单极柱）
安装尺寸要求：长宽高74*38*20cm，套管瓷套22cm，套管总长27cm，螺母M20底部固定，螺丝孔距10cm
	成交通知发出后30日内
	1年
	台
	6
	
	
	
	
	
	
	必须符合现场安装尺寸

	合计
	
	



发票类型： □增值税专用发票    □增值税普通发票
发票税率：      %
[bookmark: _GoBack]其他说明事项：                                     

注：
1.如有其他说明，可在“其他说明事项”中说明。
2.该报价是含税、含送货上门运费报价（物资配送到甲方指定位置）。
3.报价方需填写“响应规格型号（技术参数）”、“单价”、“总价”、“响应到货时间”、“响应质保期”、“发票类型”、“发票税率”等内容，并盖章扫描为PDF文件后，与营业执照、业绩证明文件等上传至供应链平台作为附件，报价需与供应链平台报价一致，否则为无效报价。
4.电子报价文件命名规则为:××项目报价文件-报价公司全称-报价日期。
5.报价文件须加盖公章和法定代表人（或授权代表）签字，如由授权代表签字，须附有效的法定代表人授权委托书。
6.物资到货验收需提供出厂试验报告。   

                                                             法定代表人（或授权代表）签字：
                                                               报价单位：（盖章）
                                                                 2025年  月  日
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