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电化学储能电站安全运行管理平台历史数据模拟功能模块开发
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1. 项目概况
南方电网调峰调频发电有限公司储能科研院（下文简称“储能科研院”）为完善电化学储能电站安全运行管理平台仿真测试、事故回溯能力，需要为平台开发一个历史数据模拟功能模块。该模块能够基于实际运行电化学储能电站历史数据样本和运行状态，模拟生成在运电化学储能电站的多维历史及实时运行数据，可为储能电站提供历史数据反演环境，为储能电站事故调查提供可重复验证的数据场景，为电站的安全、稳定、高校运行提供核心数据支撑。

2. 功能模块要求
乙方应向甲方提供历史数据模拟功能模块开发设计服务，具体情况如下：
（1）该功能模块能够模拟一代主被动安全技术协同的储能系统和二代主被动安全技术协同的储能系统。
（2）该功能模块拟采用B/S结构开发，能够运行在电池储能系统大数据精准协同防控与决策支撑平台上，作为平台的一个功能菜单项，提供模块参数设置、启动模块、停止模块功能。
（3）历史数据模拟功能模块参数设置能够设置被模拟站的数据流的起始时间和结束时间，模块根据该参数回放被模拟站的历史数据流。
（4）历史数据模拟功能模块参数设置支持可视化浏览被模拟站的设备结构，选择模拟故障的单体，设置该单体信号变化的时间范围，支持上传外部csv文件，csv文件指定了单体的温度、电压随时间变化的值。
（5）历史数据模拟功能模块能够触发现有平台的预警算法，产生相应的单体欠压、单体过温一级、单体过温二级、单体热失控等事件。
（6）历史数据模拟功能模块提供数据生成工具，支持在平台中生成模拟故障单体的历史不一致状态数据，体现单体处于隐患阶段的特征。
（7）乙方需要协助甲方建立一代主被动安全技术协同的储能系统和二代主被动安全技术协同的储能系统的模拟站，模拟站要能建立起和被模拟站相同的设备结构，但采用不同的设备ID，避免冲突。
3. 甲方可提供的协作事项
（1）甲方可提供电池储能系统大数据精准协同防控与决策支撑平台的开发接口和被模拟电站的历史数据以供测试。
（2）甲方可提供历史数据模拟功能模块运行所需的联调和正式运行环境，包括但不限于中间件、数据库和虚拟机。
4. 乙方资质要求
（1）乙方要求是中华人民共和国境内注册合法运作的法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力和独立履行合同的能力。
（2）乙方自2022年以来，具有至少1项能源设备数据处理类似项目业绩，并提供相关证明材料。
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