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（1） [bookmark: _Toc318799924][bookmark: _Toc444945508][bookmark: _Toc28526]服务范围
本技术条款主要描述工业互联网安全防护工具盒项目有关事项。
（2） [bookmark: _Toc444945516][bookmark: _Toc22626][bookmark: _Toc23830][bookmark: _Toc480800900][bookmark: _Toc205543260]服务要求
1. [bookmark: _Toc19695]按照工业互联网安全防护工具盒技术指标的要求，绘制样机的图纸文件；
2. 按照绘制的图纸文件进行样机加工；
3. 按照国家标准对加工的样机进行检测；
4. 样机的安装试运行。
（3） 技术指标要求
基于流量特征的威胁识别方法，通过深度分析工业环境中的网络流量、设备行为和潜在安全漏洞，实现对安全威胁的实时感知、动态监控与精准预警。同时采用模块化设计，具备灵活的扩展性与安装的便利性，满足不同规模和类型的工业互联网环境的安全需求。
	名称
	技术参数

	CPU
	≥1.5GHz

	内存
	≥4G

	硬盘
	≥64G

	综合威胁检测能力
	检测规则≥6万条

	千兆电口
	≥2个
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（4） 其他要求：
1. 服务单位应明确项目负责人及其联系方式，并告知采购方项目负责人。
2. 服务单位应在规定时间内完成本协议的工作内容，并符合国家相关规范和建设单位的使用要求。
3. 本项目的结算方式为“总价包干”。
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