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（1） [bookmark: _Toc28526][bookmark: _Toc444945508][bookmark: _Toc318799924]服务范围
本技术条款主要描述广西电网有限责任公司柳州供电局一种无人机检测螺栓规格尺寸装置加工服务项目有关事项。
（2） [bookmark: _Toc444945516][bookmark: _Toc22626][bookmark: _Toc205543260][bookmark: _Toc480800900][bookmark: _Toc23830]服务要求
1. [bookmark: _Toc19695]按照一种无人机检测螺栓规格尺寸装置技术指标的要求，绘制样机的图纸文件；
2. 按照绘制的图纸文件进行样机加工，测试功能效果；
3. 按照国家标准对加工的样机进行检测；
4. 样机的安装试运行。
（3） 技术指标要求
为提高工作效率和测量准确性，研究一种无人机检测螺栓规格尺寸装置，能安全及时的发现螺栓以小代大和强度不匹配的安全隐患，避免登高作业检测的风险，确保设备健康投运。设计开发的无人机检测螺栓规格尺寸装置，能实现无人机可挂载螺栓规格尺寸装置，能实现M16-M100螺栓尺寸检测。开展一种无人机检测螺栓规格尺寸装置性能测试，确保研制装置满足螺栓尺寸大小检测要求。
技术指标如下：
	名称
	技术参数

	设备重量
	小于1kg，安装方便

	耐温性能
	在极端温度下（-10℃至+50℃）仍能保持正常工作，适应各种环境条件

	检测误差
	实现M16-M100螺栓尺寸检测，误差不超2mm

	使用寿命
	可重复使用，减少更换频率和维护成本

	电磁干扰防护
	[bookmark: _GoBack]能适应强电磁干扰环境检测（高压输电线路上）


（4） 其他要求：
1. 服务单位应明确项目负责人及其联系方式，并告知采购方项目负责人。
2. 服务单位应在规定时间内完成本协议的工作内容，并符合国家相关规范和建设单位的使用要求。
3. 本项目的结算方式为“总价包干”。
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