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（1） [bookmark: _Toc444945508][bookmark: _Toc28526][bookmark: _Toc318799924]服务范围
本技术条款主要描述一种运行光缆路径检测仪的研制项目有关事项。
（2） [bookmark: _Toc22626][bookmark: _Toc444945516][bookmark: _Toc23830][bookmark: _Toc205543260][bookmark: _Toc480800900]服务要求
1. [bookmark: _Toc19695]按照一种运行光缆路径检测仪的研制项目技术指标的要求，绘制样机的图纸文件；
2. 按照绘制的图纸文件进行样机加工，测试功能效果；
3. 按照国家标准对加工的样机进行检测；
4. 样机的安装试运行。
（3） 技术指标要求
	序号
	组 件
	具  体  要  求

	1
	一种运行光缆路径检测仪的研制

	信号源所发生的信号须为抗干扰探测特征信号，满足且适应变电站的复杂多变的电磁场环境，实现快速、准确定位运行中光缆路径且不影响或损坏光缆正常在线运行的目标。

	2
	
	在线测量光缆路径时，信号源所发生的特征信号可进行功率控制，避免误测光缆。

	3
	
	在线测量光缆路径时，只需打开一个光纤盒接入信号源即可测试，保证运行设备可靠性的同时，实现高效测量。

	4
	
	在线测量光缆路径时，可选不同频段特征信号，实现同环境多设备同时作业，提升工作效率。


（4） 其他要求：
1. 服务单位应明确项目负责人及其联系方式，并告知采购方项目负责人。
2. 服务单位应在规定时间内完成本协议的工作内容，并符合国家相关规范和建设单位的使用要求。
3. 本项目的结算方式为“总价包干”。

















