材料构成：1、支架材料可选聚苯硫醚、聚醚醚酮、聚丙烯、玻纤增强尼龙、玻纤增强、少数金属固定材料等2、多样化支撑脚垫3、小型手扳葫芦4、可拓展支撑平台5、薄片插扣。
（1）针对上述的问题，本专利设计了一款“轻便型电缆支架”，支架本体组成包括：支架本体组成包括：支架本体、可延长脚架、多样化支撑脚垫、等部分。
[bookmark: _GoBack]（2）具体为支架有4个支撑腿，在支撑电缆的时候，支架可以锁定，可以更好的在电缆沟上方进行稳固支撑。得利于该支架有4个支撑腿，与市面上3个支撑腿的支架不同，电缆能够从支架下方穿过，不与支撑腿接触，平衡性更好，因此电缆工作稳定性需求较于3个支撑腿更科学。本项目支架上方固定盘有拓展功能，下方可悬挂小型手扳葫芦用于承托电缆，小型手扳葫芦下方链条链接取消其原本的挂钩连接方式，改为薄片插扣，薄片表面光滑，边缘做圆弧处理以避免划伤电缆。作业时先将薄片模块缓慢插入电缆缝隙，确保与电缆表面贴合，再通过转动手扳葫芦摇杆带动链条平稳升降，逐步实现电缆分层托举与精准定位，有效解决密集区域电缆操作空间狭小、难以单手作业的难题无需现场临时搭建，显著提高工作效率，更符合人体工学。上方支撑盘可装设工作记录仪、照明工具、运动相机、地平仪等。在不平整地面上如坡地、泥地、坑洼等，可根据需求选则增加或减少支撑延长腿数量（插入式或螺纹），并选择不同的支撑脚垫，以[image: aec7f5895411122dcd07ef2b88eacf8f_origin]更好地适应地形。 
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