一种便携式套管接线柱表面修复系统的研究

总则

1）本技术规范书的使用范围仅限于北海供电局一种便携式套管接线柱表面修复系统的研究物资，技术规范书的所有解释权归南方电网广西北海供电局。

2） 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关物资的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相关标准的最高技术要求执行。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

3） 如投标单位提供的技术服务或方案与本技术规范书要求有差异，即使是微小的差异，也应以书面形式言明，并说明原因。如投标单位没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则投标单位提供的产品应完全满足本技术规范书的要求。

4）本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按技术要求较高的标准执行。

5) 本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

6）本技术规范书所使用的标准如遇与投标单位所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行，本技术规范书未全部引用应用标准，凡是本技术规范书牵涉的各项内容均按最新标准实施。

7）本技术规范书经招、投标双方确认后作为签订合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。同时，设备技术规范书未尽事宜，由招、投标双方协商确定。
以上为通用条款，包括但不限于以上内容。

工作范围

2.1项目概况
在户外环境下，变压器套管接线柱经历长期的日晒雨淋，常会出现锈蚀现象。现有处理方式需使用砂纸手工仔细地打磨螺纹部位，以去除氧化膜，这项工作极具挑战性，若螺纹被破坏，不但会妨碍后续的安装工作，还可能引起接触不良，这对于电力系统的安全性和稳定性而言是不可接受的，打磨工作通常耗时且劳动强度大，特别是在恶劣天气或复杂工作环境中，这项任务更是艰巨。

针对上述问题，通过对便携式套管接线柱表面修复系统的研究，项目采用柔性钢丝对接线柱表面进行除锈除氧化膜，钢丝刷除锈通常是利用电动机带动固定有钢丝刷的装置在生锈后的工件表面进行高速打磨，进而去除工件表面的锈层、杂物及附着不牢的氧化物，使工件表面获得良好的清洁度。
2.2服务范围
1）供货需求及供货范围
	序号
	项目名称
	计量单位
	项目要求数量
	备注

	1
	一种便携式套管接线柱表面修复系统的研究
	套
	1
	供应商需提供报价明细


2）投标方应按本技术规范书的要求提供全新的、合格的一种便携式套管接线柱表面修复装置物资以及必要的备品备件（如有）、专用工具（如有）和仪器（如有）。
3）投标方须免费提供现场的集中培训，确保业主方在理论、实操和产品维护方面得到培训，熟悉和掌握产品的使用和维护。
4）验收包括开箱验收和功能验收两部分。其中，开箱验收包括检查产品外包装是否完整；功能验收指装置产品各项指标参数是否与规范书保持一致。
5）投标人应对所投产品具备技术支持及售后能力，售后服务内容包括但不限于：技术咨询、技术支持、产品培训、产品故障排查处理、故障维修等。
2.3服务内容

投标方提供的一种便携式套管接线柱表面修复系统的研究物资的具体内容见表2.1供货范围及物资内容需求一览表。
表2.1供货范围及物资需求一览表
	序号
	项目名称
	物资名称
	规格型号
	招标人要求
	投标人响应

	
	
	
	
	主要参数
	单位
	数量
	数量
	主要参数响应

	1
	一种便携式套管接线柱表面修复系统的研究
	一种便携式套管接线柱表面修复系统的研究
	定制
	1、研制一种便携式套管接线柱表面修复装置,内嵌向内伸展软性钢丝毛刷，通过套住整个螺柱高速旋转来达到除锈效果。

2、采用柔性钢丝对接线柱表面进行除锈除氧化膜，钢丝刷除锈通常是利用电动机带动固定有钢丝刷的装置在生锈后的工件表面进行高速打磨，进而去除接线柱表面的锈层、杂物及附着不牢的氧化物，使接线柱表面获得良好的清洁度。
	套
	1
	
	


投标方提供的一种便携式套管接线柱表面修复系统的研究其他的具体内容如下：

提交《一种便携式套管接线柱表面修复系统的研究》技术报告1份；

研制一种便携式套管接线柱表面修复装置1套； 

协助申请发明专利1项；

应遵循的主要标准

除本技术规范特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按技术要求最高的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术规范规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于技术规范规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文版本。

下列文件对于本技术规范书的应用是必不可少。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本技术规范书。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本技术规范书：
	DIN 46266-2:1988
	《高压用引线端子：第2部分：套管接线柱》

	DL/T 877-2004
	《带电作业用工具、装备和设备使用的一般要求》


供应商需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，供应商应通过书面形式提交，并盖章。

