一种可重复使用的多级变压器吊装定位装置的研发

技术规范书
总则

1）本技术规范书的使用范围仅限于北海供电局一种可重复使用的多级变压器吊装定位装置的研发物资，技术规范书的所有解释权归南方电网广西北海供电局。

2） 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关物资的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相关标准的最高技术要求执行。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

3） 如投标单位提供的技术服务或方案与本技术规范书要求有差异，即使是微小的差异，也应以书面形式言明，并说明原因。如投标单位没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则投标单位提供的产品应完全满足本技术规范书的要求。

4）本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按技术要求较高的标准执行。

5) 本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

6）本技术规范书所使用的标准如遇与投标单位所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行，本技术规范书未全部引用应用标准，凡是本技术规范书牵涉的各项内容均按最新标准实施。

7）本技术规范书经招、投标双方确认后作为签订合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。同时，设备技术规范书未尽事宜，由招、投标双方协商确定。
以上为通用条款，包括但不限于以上内容。

工作范围

2.1项目概况
针对更换变压器开展吊装时，新变压器起吊从台架上方下降到变压器台架上的过程中的重心确认和精准定位十分困难，人工参与牵引移动变压器存在作用风险高、耗时耗力、效果不佳的现状。需要研发一种定位工具，可以左右定位和居中定位吊装变压器，并使用红外可见光激光方便指示和引导协助定位。

本项目研究适用于变压器更换吊装过程中的变压器下降过程中，到变压器台架中心定位难问题。研发一种金属定位结构，可左右、居中定位，配置红外可见光激光，用于辅助。 

磁性机构设计与控制研究适用于横担上的，易于定位完成后的销钉式插销水平定位孔机销钉，下凹性水平面定位结构，使定位装置嵌于台架担上方，并通过折叠式卡尺限定左右两侧的定位。

卡扣定位机构设计 左右侧电杆设定固定尺子，便于两侧同时定位。 

擒合机构设计安装 开发适合于变压底部横担或者基座的下滑式履带擒合机构，设计十分利于定位点的收拢，用于水平的定位精准。 

便携式收纳和运输优化设计对应的设备收纳箱，将所有一体化的定位装置集成在收纳盒内，便于运输存放。

2.2服务范围
1）供货需求及供货范围
	序号
	项目名称
	计量单位
	项目要求数量
	备注

	1
	一种可重复使用的多级变压器吊装定位装置的研发
	套
	9
	供应商需提供报价明细


2）投标方应按本技术规范书的要求提供全新的、合格的一种可重复使用的多级变压器吊装定位装置的研发物资。
4）投标方须免费提供现场的集中培训，确保业主方在理论、实操和产品维护方面得到培训，熟悉和掌握产品的使用和维护。
5）验收包括开箱验收和功能验收两部分。其中，开箱验收包括检查产品外包装是否完整；功能验收指装置产品各项指标参数是否与规范书保持一致。
6）投标人应对所投产品具备技术支持及售后能力，售后服务内容包括但不限于：技术咨询、技术支持、产品培训、产品故障排查处理、故障维修等。

7）投标方应具备科技项目执行能力。

2.3服务内容

投标方提供的一种可重复使用的多级变压器吊装定位装置的研发物资的具体内容见表2.1供货范围及物资内容需求一览表。
表2.1供货范围及物资需求一览表
	序号
	项目名称
	物资名称
	规格型号
	招标人要求
	投标人响应

	
	
	
	
	主要参数
	单位
	数量
	数量
	主要参数响应

	1
	一种可重复使用的多级变压器吊装定位装置的研发
	一种可重复使用的多级变压器吊装定位装置
	定制
	一、研制一种变压器更换吊装定位工具，可以左右定位和居中定位，并使用红外可见光的激光器帮助定位。所选金属或者塑料等材料具有抗腐蚀、耐日照、耐压、耐油等特性。
二、1、整套工具的主体为金属和塑料制成。设计成品主要是用于适用于一种可平置于变压器槽钢横担上。通过下凹结构设计用于实现水平面的吊装定位工具的定位，使定位装置嵌于变压器台架槽钢平面上层；通过销钉式插销用于吊装完成后快速解锁拆除整套定位工具。
2、通过折叠伸缩的金属臂结构实现沿台架槽钢方向的纵向定位；其中增加卡扣定位机构设计，在限位臂上设定刻度尺，便于两侧定位过程进行人工观察调整。 

3、擒合定位机构通过在变压底部横担或者基座上设计下滑式机构，利于定位中点的收拢，用于槽钢中心线与变压器中心的定位精准。 

4、便携式收纳和运输优化设计收纳箱，便于运输存放。
	套
	9
	
	


投标方提供的一种可重复使用的多级变压器吊装定位装置其他的具体内容如下：

提交《一种可重复使用的多级变压器吊装定位装置》技术报告1份；

研制一种可重复使用的多级变压器吊装定位装置9套； 

协助申请发明专利1项；

协助申请论文1篇；
应遵循的主要标准

除本技术规范特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按技术要求最高的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术规范规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于技术规范规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文版本。

下列文件对于本技术规范书的应用是必不可少。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本技术规范书。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本技术规范书：
	DL/T 5037-2004
	《电力工程设计参考数据》


供应商需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，供应商应通过书面形式提交，并盖章。

