贵港供电局发电机等应急装备维保项目技术规范书
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 总则

本招标技术文件适用于贵港供电局发电机的维保、维修等方面的技术要求。

本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节做出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文，凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，项目承包方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。
如果承包方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议,则意味着承包方提供的维修服务完全符合本招标技术文件的要求。如有异议, 不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
本招标技术文件所使用的标准如遇与承包方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。
本招标技术文件经双方确认后作为维修合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。
承包方在应标技术文件中应如实反映应标维修配件与本招标技术文件的技术差异。如果卖方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，买方发现卖方提供的维修配件与其应标技术文件的条文存在差异，买方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。
承包方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

本招标技术文件未尽事宜, 由双方协商确定。
拟维修设备清单

维修范围

2.1.1承包方应按本标书的要求提供发电机维保、维修服务。

2.1.2拟维修清单一览表

1）项目名称：贵港供电局发电机等应急电源装备维保项目

	序号
	物资品类
	规格型号
	预估数量
	主要技术参数

	1
	发电机
	SHT25000
	4台
	20千瓦

	2
	发电机
	MHT13500
	4台
	10千瓦


联系人及联系方式：李先树13471902510
应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外, 承包方所提供的维修服务均按规定的标准和规程的最新版本进行维保、维修。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。
技术要求
	发电机型号
	维修内容
	要求

	科勒-SHT25000
	更换发电机组油泵
	原厂原装配件

	
	更换发电机组调压板
	原厂原装配件

	
	更换化油器
	原厂原装配件

	本田-MHT13500
	更换发电机组调压板
	原厂原装配件

	
	更换化油器
	原厂原装配件

	
	更换启动马达
	原厂原装配件


注：
以上所有零配件需质保1年。
以上所列的维修项目并非每台发电机均需更换，具体以实际发电机需维修的清单进行结算，维修更换配件前需征求使用部门及管理部门同意方可进行。
如遇到清单以外影响发电机正常使用的小配件维修更换，承包方应在维修时免费更换。
承包商需上门提供维修服务，质保期内发电机发生故障，承包商应及时应急处理。

现场验收
5.1现场验收应在承包商维修完毕时进行,承包方出具书面维修报告。

5.2维保、维修清单、文档资料均作为验收的一部分。
使用说明书及运输

6.1运输
发电机在运输中，应防止雨淋，勿接触腐蚀性物质。
技术差异表

	序号
	项目
	标准参考值
	项目单位要求值
	投标人保证值

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


承包方需要说明的其它问题







 贵港供电局发电机等应急装备(2)维保项目技术规范书
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