零星采购报价要求
项目名称：广蓄、清蓄、深蓄消缺物资采购                            
	采购单位
	南方电网调峰调频发电有限公司检修试验分公司
	完成时间
	2026年2月28日
	询价联系人
	
	联系方式
	

	序号
	名称
	规格型号/项目特征
	供货期/工期要求
	送货地点/施工地点
	不含税单价（元）
	单价税额（元）
	税率
	含税单价（元）
	数量
	单位
	不含税合计金额（元）
	合计税额（元）
	价税合计（元）

	1
	电磁阀
	单稳态电磁阀；Rexroth；M-3SEW 6 C33/420MG220N9K4
220V DC（含线圈）
要求：提供质量合格证明及图纸
	3个月
	广东省广州市从化区吕田镇广东抽水蓄能电站
	
	
	
	
	3
	个
	
	
	

	2
	手动阀
	DN80 PN25 304不锈钢球阀 阀门长度 310mm，法兰外径：200，8孔
	3个月
	广东省广州市从化区吕田镇广东抽水蓄能电站
	
	
	
	
	2
	个
	
	
	

	3
	潜水泵
	型号WQ25-10-2.2，电压AC220V、功率2.2kW，扬程10m，出水口径65mm
	3个月
	广东省广州市从化区吕田镇广东抽水蓄能电站
	
	
	
	
	1
	台
	
	
	

	4
	电动阀执行机构
	武汉华易科技有限公司：型号：DCL-05A
电源：AC220V
频率：50/60Hz
相数：1PH
额定电流：0.16A
环境温度：-30℃-60℃
输出力矩：50Nm
开闭时间：20/17sec
防护等级：IP67
	3个月
	广东省清远市清新区清远抽水蓄能电站
	
	
	
	
	1
	[bookmark: _GoBack]台
	
	
	

	5
	触摸屏
	品牌：昆仑通态
型号：TPC1062K
	3个月
	广东省深圳市龙岗区深圳抽水蓄能电站
	
	
	
	
	1
	个
	
	
	

	※验收标准（必填）：物资符合规格型号要求。

	※支付条件（必填）：物资到货验收合格后，提供所需结算资料后支付。

	资质条件要求（如有）：无

	成交推荐原则：最低价法

	违约条款（如有）：无

	其它要求（如有）：无

	不含税合计金额： 0.00元，合计税额：0.00元，总价税合计：0.00元



