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项目概述

项目背景

在新型电力系统建设的大背景下，随着新能源预测、气象预报等调度业务对自主可控超算算力需求的涌现、调度AI大模型对智算算力的需求不断提升、区域现货市场系统出清计算对高性能科学计算算力的需要、气象预测相关数据存储空间不断扩大，有必要对调度云的超算资源、高性能计算资源、对象存储资源进行进一步扩充，以满足最新的业务需求。

项目目标

开展调度云超算算力的扩容，更好地支撑南方电网数值天气预报模式等核心业务，实现南方电网全域最小1公里，从未来6小时到未来7天乃至更长周期的精细化数值天气预报及其业务应用。
项目范围

针对超算算力需求，对南网调度云基础平台主节点的超算算力资源进行扩容，采购2台超算带外Console口管理器，实现对网络等设备进行带外管理。
进度保证

自合同签订之日起20日内完成设备到货，25日内完成安装调试，30日内完成验收。

	内容
	所用天数
	备注

	合同生效日
	合同签订之日
	/

	设备全部到货
	20天内
	包括节假日（下同）

	设备安装调试验收完成
	25天内
	/

	竣工验收
	30天内
	/


技术联络

为了保证投标方所提供的服务能够符合招标方的实际需求，确保项目的顺利进行和完成，在项目实施过程中，投标方应与招标方建立必要的技术联络会制度。投标方需组织召开必要的技术联络会和审查会，提供必需的资料及服务等，以便招标方在项目的实施阶段密切配合投标方，确保服务实施的进展顺利。技术联络会的内容包括：确认各个服务实施阶段的阶段性成果，审查、确认投标方提供的技术文件，确认验收细则，用户需求相关数据和其他有关事项。
采购内容和要求

供货范围

本项目供货范围包括：Console口管理器。具体如下：

	序号
	物资名称
	配置要求
	数量
	单位

	1
	超算带外Console口管理器
	参考4.2章节
	2
	台


技术参数要求

自主可控要求

报价人须承诺本项目所提供产品满足自主可控的要求，符合南方电网相关的数据安全标准和法规，切实保护采购人的隐私和数据安全。按附件要求提供对应承诺函。
CPU：兼容自主可控CPU（ARM、X86）架构。

操作系统：兼容统信、麒麟Linux类型自主可控操作系统。

详细技术参数

	设备名称
	技术指标要求

	Console口管理器
	原厂商产品（非OEM）。设备芯片满足自主可控要求。

	
	不少于32个RJ45串口+1个RJ45网口。

	
	1U高度，交流双电源供电。

	
	支持全部串口速率(1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200等)。

	
	支持不少于4个不同用户同时登入同一个串口。

	
	必须支持命令行配置，宜提供WEB界面配置。


质量要求
投标方应保证所提供的所有产品的功能、性能等均能满足本技术条件书要求。
（1）投标方须具备项目质量保证机制及全面的项目质量管理体系。
（2）投标方须具备完善全面的项目质量管理体系，确保项目实施的质量。
（3）投标方配备专责的质量保证人员，进行全面的质量保证工作。
（4）为保证项目的正常运行，要求投标方提供项目执行跟踪和监控的具体措施，措施应包括项目状态周报制度、每周项目例会制度、阶段总结制度等。
（5）若由于投标方自身原因导致项目质量缺陷或偏差，招标方可根据合同要求追究投标方责任。
技术服务要求

（1）提供5年原厂质保服务，包含：

提供7×24小时技术支持服务，指定相对固定的技术负责人及联络电话、传真、e-mail等。

重大故障时，投标方应在接到故障电话后，需4小时内到达现场处置。

提供安全漏洞补丁更新服务，确保中高危漏洞整改率100%。

确保产品生命周期大于5年，5年内提供中高危漏洞补丁。

交付要求

交付设备须满足或者优于招标参数要求，全新未使用过的原厂正品，技术人员须有同类项目或者同类产品实践调试经验，且能积极配合施工方或者业主顺利完成所属系统验收。

人员要求

1、乙方需组建一个不少于1人的售后服务团队。

2、项目经理有3年以上同类型项目的管理经验。项目经理具有代表乙方全权负责本项目的商务和技术的权力。项目经理能代表乙方签收甲方出具的相关项目管理文件，从项目开始到结束，项目经理在现场负责项目管理、协调、沟通等工作。

3、如果发现乙方的技术人员不合格，甲方有权要求乙方撤换，因撤换而产生的费用由乙方承担。如多次更换仍然未达到要求的，保留迟延索赔的权利。  

4、乙方向甲方保证项目人员组织的稳定性，在本项目结束前，乙方如对项目组人员进行变动，需取得甲方同意。

双方职责

招标方职责

（1）协助投标方开展现场相关工作；

（2）确认投标方提供的相关资料和文件；

（3）负责提供现场工作的条件及必要的支持；

（4）负责项目验收工作；

（5）负责为投标方提供工作场地。

投标方职责

（1）投标方负责提供合同范围内所有服务，并保证所提供的所有服务均满足要求；

（2）提供完整的项目文档和技术文档。投标方对最终提供的全部技术资料的准确性负责；

（3）投标方为履行合同应配备足够的技术人员资源；

（4）投标方需提出工作必需的资源环境需求等。

付款方式
（1）支付方式: 一次性支付。

（2）支付条件：合同完成验收后，乙方提供给甲方合同价款100%的增值税专用发票和验收材料，经甲方审核无误后30日内支付合同价款100%。

附件1：芯片供应商承诺函
芯片供应商承诺函
 南网数字运营软件科技（广东）有限公司： 

我司作为贵公司       设备(型号：      ）主要核心芯片    （型号：       ）的供应商，为保证我司产品的供应稳定，特向贵公司做出如下承诺：
一、关于我方公司注册地及法人的情况
公司名称：

法定代表人姓名：

公司注册地址：

组织机构代码：

我司承诺所提供的公司信息真实有效，公司运营期间公司实际地址将一直保持与注册地址相符。
二、产品信息
芯片设计公司名称：

芯片设计公司注册地址：
芯片设计研发地址：
是否拥有该产品的完整齐备设计文件：
芯片制造公司名称：

芯片制造地址（城市）：

芯片封装公司名称：

芯片封装地址（城市）：

芯片测试公司名称：
芯片测试地址（城市）：

我司承诺所提供的产品信息真实有效，并将按贵司要求，如期提供符合质量、数量的产品，采取一切措施，确保供应链的稳定性和连续性，如遇特殊情况可能导致供应中断，将及时通知贵司，并协商采取相应措施，保障产品供应。

特此函达！
供应商：（公章）
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