零星采购报价要求
项目名称：阳蓄固定式压力容器年度检查、安全阀校验服务项目采购                           
	采购单位
	南方电网调峰调频发电有限公司检修试验分公司
	完成时间
	2026年12月31日
	询价联系人
	
	联系方式
	

	序号
	名称
	规格型号/项目特征
	供货期/工期要求
	送货地点/施工地点
	不含税单价（元）
	单价税额（元）
	税率
	含税单价（元）
	数量
	单位
	不含税合计金额（元）
	合计税额（元）
	价税合计（元）

	1 
	#1~#3机调速器压油罐年检
	6m³
	2025-12-30前
	广东省阳江市阳春市八甲镇阳江抽水蓄能电站
	
	
	
	
	个
	3
	
	
	

	2 
	#1~#3机球阀压油罐年检
	C-14/7.2
	2025-12-30前
	广东省阳江市阳春市八甲镇阳江抽水蓄能电站
	
	
	
	
	个
	3
	
	
	

	3 
	球阀/调速器补偿气罐年检
	C-4/8.5
	2025-12-30前
	广东省阳江市阳春市八甲镇阳江抽水蓄能电站
	
	
	
	
	个
	2
	
	
	

	4 
	#1~#2制动气罐年检
	C-4/1.2
	2025-12-30前
	广东省阳江市阳春市八甲镇阳江抽水蓄能电站
	
	
	
	
	个
	2
	
	
	

	5 
	平衡/压水气罐年检
	C-13/8.5
	2025-12-30前
	广东省阳江市阳春市八甲镇阳江抽水蓄能电站
	
	
	
	
	个
	7
	
	
	

	6 
	#1~#2集水井缓冲罐年检
	6m³，PN25
	2025-12-30前
	广东省阳江市阳春市八甲镇阳江抽水蓄能电站
	
	
	
	
	个
	2
	
	
	

	7 
	冷水机蒸发器年检
	设计压力：1.6MPa（管程）/2.0MPa（壳程）
容器容积：0.64m³（壳程）
	2025-12-30前
	广东省阳江市阳春市八甲镇阳江抽水蓄能电站
	
	
	
	
	个
	2
	
	
	

	8 
	冷水机冷凝器年检
	设计压力：2.0MPa（管程）/2.0MPa（壳程）
容器容积：0.32m³（壳程）
	2025-12-30前
	广东省阳江市阳春市八甲镇阳江抽水蓄能电站
	
	
	
	
	个
	2
	
	
	

	9 
	球阀/调速器补气气罐安全阀校验
	A42Y-100 DN25/32
（工作/调校压力：7.4/7.8MPa）
	2026-12-30前
	广东省阳江市阳春市八甲镇阳江抽水蓄能电站
	
	
	
	
	个
	6
	
	
	

	10 
	平衡/压水气罐安全阀校验
	A42Y-100 DN40/50
（工作/调校压力：7.4/8.1MPa）
	2026-12-30前
	广东省阳江市阳春市八甲镇阳江抽水蓄能电站
	
	
	
	
	个
	25
	
	
	

	11 
	调速器油罐安全阀校验
	A42Y-100 DN40/50
（工作/调校压力：6.4/7.3MPa）
	2026-12-30前
	广东省阳江市阳春市八甲镇阳江抽水蓄能电站
	
	
	
	
	个
	10
	
	
	

	12 
	球阀压油罐出口安全阀校验
	IMF S153IT 46NPI 1000
（工作/调校压力：6.4/7.14MPa）
	2026-12-30前
	广东省阳江市阳春市八甲镇阳江抽水蓄能电站
	
	
	
	
	个
	10
	
	
	

	13 
	制动气罐安全阀校验
	A42Y-16 DN25/32
（工作/调校压力：0.8/1.05MPa）
	2026-12-30前
	广东省阳江市阳春市八甲镇阳江抽水蓄能电站
	
	
	
	
	个
	6
	
	
	

	14 
	缓冲罐安全阀校验
	A21W-40P DN15
（工作/调校压力：1.45/2.15MPa）
	2026-12-30前
	广东省阳江市阳春市八甲镇阳江抽水蓄能电站
	
	
	
	
	个
	6
	
	
	

	15 
	冷水机冷凝器安全阀校验
	11GG18MN-TF
（工作/调校压力：1.0/2.0MPa）
	2026-12-30前
	广东省阳江市阳春市八甲镇阳江抽水蓄能电站
	
	
	
	
	个
	6
	
	
	

	16 
	冷水机蒸发器安全阀校验
	11EE11MN-TF
（工作/调校压力：1.0/2.0MPa）
	2026-12-30前
	广东省阳江市阳春市八甲镇阳江抽水蓄能电站
	
	
	
	
	个
	6
	
	
	

	17 
	空压机水箱安全阀校验
	Typ 851sGFO,DN25,h=6.1 10% A=415mm2,整定值7.2bar
	2026-12-30前
	广东省阳江市阳春市八甲镇阳江抽水蓄能电站
	
	
	
	
	个
	4
	
	
	

	18 
	空压机一级气缸安全阀校验
	Typ 851bGO,DN20,h=5.3 10% A=254mm2,整定值8bar
	2026-12-30前
	广东省阳江市阳春市八甲镇阳江抽水蓄能电站
	
	
	
	
	个
	4
	
	
	

	19 
	空压机二级气缸安全阀校验
	Typ 851bGO,DN15,h=2.2 10% A=196mm2,整定值32bar
	2026-12-30前
	广东省阳江市阳春市八甲镇阳江抽水蓄能电站
	
	
	
	
	个
	4
	
	
	

	20 
	空压机三级气缸安全阀校验
	Typ 492tGO,DN10,h=3mm A=28mm2,整定值84bar
	2026-12-30前
	广东省阳江市阳春市八甲镇阳江抽水蓄能电站
	
	
	
	
	个
	4
	
	
	

	※验收标准（必填）：按需求完成压力容器年度检查及安全阀校验

	※支付条件（必填）：1、压力容器年度检验报告或检验意见。2、安全阀检验报告。3、其他所需结算资料后据实结算。

	资质条件要求（如有）：1、持有国家市场监督管理总局颁发的《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》（综合检验机构 甲类）或《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》（检验机构 甲类检验机构A1级或A2级）；持有国家市场监督管理总局颁发的《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》（综合检验机构 甲类），其核准的项目至少应包括：压力容器定期检验（RD4）和工业管道定期检验（DD3）；持有《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》（检验机构 甲类检验机构A1级或A2级），其核准的项目至少应包括压力容器定期检验（RD1）和工业管道定期检验（DD3）。
[bookmark: _GoBack]2、持有广东省市场监督管理局颁发的《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》（检验机构），其核准的项目至少应包括整定压力小于10MPa的安全阀校验（FD2）。

	成交推荐原则：最低价法

	违约条款（如有）：无

	其它要求（如有）：无

	不含税合计金额： 0.00元，合计税额：0.00元，总价税合计：0.00元



