[bookmark: _GoBack]鼎和保险涉笔电脑零星采购
采购项目招标技术条件书
[bookmark: _Toc27913][bookmark: _Toc447006345][bookmark: _Toc15635][bookmark: _Toc29924][bookmark: _Toc21975][bookmark: _Toc347755024]总则
[bookmark: _Toc446925632][bookmark: _Toc447006347]本技术条件书适用于鼎和保险涉笔电脑零星采购项目，以及相关设备的功能、性能、安装等方面的技术要求。
[bookmark: _Toc447006348][bookmark: _Toc446925633]本技术条件书提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文, 投标方应提供符合本技术条件书和工业标准的优质产品。
[bookmark: _Toc447006349][bookmark: _Toc446925634]如果投标方没有以书面形式对本技术条件书的条文提出异议, 则意味着投标方提供的设备（或系统）完全符合本技术条件书的要求。如有异议, 不管是多么微小, 都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
[bookmark: _Toc447006350][bookmark: _Toc446925635]本技术条件书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。
[bookmark: _Toc446925636][bookmark: _Toc447006351]本技术条件书经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。
[bookmark: _Toc447006352][bookmark: _Toc446925637]投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本技术条件书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。
[bookmark: _Toc446925638][bookmark: _Toc447006353]投标方应在应标技术部分按本技术条件书的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。
[bookmark: _Toc447006354][bookmark: _Toc446925639][bookmark: _Toc447006355][bookmark: _Toc446925640]投标方应充分理解本技术条件书并按本技术条件书的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术条件书的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
标注“★”的条款为关键条款，投标方所投设备必须满足该参数要求。
本技术条件书未尽事宜, 由招、投标双方协商确定。

[bookmark: _Toc317067398][bookmark: _Toc317690117][bookmark: _Toc5551][bookmark: _Toc347755025][bookmark: _Toc317689829][bookmark: _Toc246][bookmark: _Toc5177][bookmark: _Toc5428][bookmark: _Toc447006356]工作范围
本技术条件适用于鼎和保险涉笔电脑零星采购项目，范围包括涉密专用笔记本电脑、操作系统、流式软件、版式软件、病毒防治类软件、保密套件、打刻审计套件。
[bookmark: _Toc27032][bookmark: _Toc6399][bookmark: _Toc447006357][bookmark: _Toc3393][bookmark: _Toc347755026][bookmark: _Toc18611]引用标准
除本招标书另有说明外，投标方提供的所有设备均应按照下列标准进行设计、制造、检验和安装。所用的标准必须是最新版本。如果这些标准的内容有不同之处时，应按照最高标准的条款执行或按双方协商同意的标准执行。如果投标方选用本条件书以外的标准时，需提交这种替换标准相当于或优于本条件书规定的标准的说明。标准如下：
（1）GB-------中华人民共和国国家标准
（2）DL-------中华人民共和国电力行业标准
（3）《电力二次系统安全防护规定》
（4）中国信息安全测评中心
（5）国家保密科技测评中心
（6）ISO------国际标准化组织标准
（7）IEC------国际电工委员会标准
（8）ITU-T----国际电信联盟标准
（9）CCITT ------国际电报和电话咨询委员会
（10）ITU------国际电信联盟
（11）SI------标准国际单位制
（12）其它招标方指定的规约
[bookmark: _Toc9442][bookmark: _Toc296436998][bookmark: _Toc23801][bookmark: _Toc447006358][bookmark: _Toc15353][bookmark: _Toc10766]技术要求
1.1 [bookmark: _Toc14359]涉密专用笔记本电脑
	序号
	设备名称
	规格参数要求

	6
	涉密笔记本电脑
	1、便捷式计算机：
（1）★CPU不低于8核3.5GHz国产处理器。
（2）DDR5内存不低于32GB，支持双通道。
（3）存储盘不低于1TB M.2 PCIe 国产SSD硬盘，需安全可靠。
（4）屏幕14英寸，分辨率1920*1080屏180°开合。
（5）3*Type C、2*USB3.0、1*RJ45、HDMI、3.5mm 二合一音频接口。
（6）720P物理防窥摄像头。
（7）60WH电池。
（8）一键指纹开机。
（10）国产操作系统
2、配套软硬件：
（1）★安全保密套件管理系统包含主机监控与审计系统、终端安全登录系统（用户Ukey一个)、涉密计算机及移动存储介质保密管理系统（简称三合一，带有高速单导盒一个、SM专用移动红盘256GB一个）、三员key。（国产，需提供国家保密测评中心认证证书）。需提供安全保密套件与涉密笔记本电脑的兼容证明。
（2）★打印刻录审计系统（国产，需原厂授权及具备国家保密测评中心认证证书）。需提供打印刻录审计系统与涉密笔记本电脑的兼容证明。
（3）★病毒防治类软件（国产，需原厂授权具备国家保密测评中心认证证书）。需提供病毒防治类软件与涉密笔记本电脑的兼容证明。
（4）★流式软件（国产专业版办公软件，需提供国家保密测评中心认证证书）。
（5）★版式软件（国产版式办公套件软件，需提供国家保密测评中心认证证书）。
（7）★红黑电源插座（六位，需提供国家保密测评中心认证证书）。
3、维保要求：
整机维保3年。



[bookmark: _Toc447006387][bookmark: _Toc8627][bookmark: _Toc187218714][bookmark: _Toc347755034][bookmark: _Toc341883746][bookmark: _Toc17453][bookmark: _Toc29679][bookmark: _Toc9181]技术性能偏差表
投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书技术文件要求，均汇集至以下表中。
技术差异表
	序号
	采购技术条件书
	投标文件
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	简要内容
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[bookmark: _Toc282420857][bookmark: _Toc5453][bookmark: _Toc447006388][bookmark: _Toc4540][bookmark: _Toc287602850][bookmark: _Toc3568][bookmark: _Toc282421446][bookmark: _Toc399627558][bookmark: _Toc3862]投标方需说明的其他问题
如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。
2

