三亚供电局2025年一种低压防窃电组合式计量套件的材料
公开零星采购报价表
海南电网有限责任公司三亚供电局：
我公司愿意按照贵单位要求，按照以下报价和承诺提供所需的材料：
一、报价表
	序号
	名称
	规格型号
	商务、技术要求
	数量
	单位
	含税单价（元）
	含税总价（元）
	交付/履行日期

	1
	联合接线盒
	PJ1L-带测试桩-防误操作-（10cm*50cm*5cm）三相四线
	1.商务要求：投标人必须为中华人民共和国境内注册合法运作的法人或其他组织：具有独立承担民事责任的能力、独立承担招标项目的能力和独立履行合同的能力，必须具备有效期内的营业执照、法人身份证复印件（正反两面）（所有材料需盖章） 。
2.技术要求：投标人应符合《三亚供电局一种低压防窃电组合式计量套件的研制（物资）
技术规范书
》要求（详见技术规范书）。
	1
	套
	
	
	自发出成交通知书之日起至2025年12月31日

	2
	不锈钢基板
	304不锈钢，定制切割
	
	1
	平方米
	
	
	自发出成交通知书之日起至2025年12月31日

	3
	铜排
	镀锡铜排，定制焊接切割，拆弯
	
	1
	米
	
	
	自发出成交通知书之日起至2025年12月31日

	4
	合成树脂
	HZ802透明环氧树脂灌封胶
	
	1
	罐
	
	
	自发出成交通知书之日起至2025年12月31日

	5
	固定套件
	材质：亚克力
	
	1
	套
	
	
	自发出成交通知书之日起至2025年12月31日

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.上述含包装、保险、运输、交货(看装卸费、搬运费)、售后、税费等费用。
[bookmark: _GoBack]2.自采购人发出成交通知书之日起，中标人应在2025年12月31日前提交交付物，并经采购人验收合格且开具发票后两个月内付款。
二、技术、商务承诺情况
（满足/不满足）要求。（填写说明：报价单位须回复技术、商务承诺是否满足要求）
三、交付、履约承诺情况
（满足/不满足）要求。（填写说明：报价单位须回复技术、商务承诺是否满足要求）
4、 供应商需说明的其他事项（无）
1.                                                                              ；
2.                                                                              ；
3.                                                                              。
五、联系方式
联系人　　  　　　；联系电话　               　。             
       公司名称（盖章）     
　     　年　   　月　  　日
