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1.总则
本技术规范书适用于一种用于新能源车充电桩一体化运检平台的智能负载连接器的研发项目测试化验加工服务。

1.1本技术规范书规定了一种用于新能源车充电桩一体化运检平台的智能负载连接器的测试化验加工服务界限、技术要求、安全要求等具体内容。

1.2本技术规范书提出的技术要求。除技术规范书中规定的技术参数和要求外，其余均遵循最新版本的国家标准（GB）、电力行业标准（DL）、IEC标准和国际单位（SI）。
2.项目目标
本项目是研制一种专用连接器，用来实现现场充电桩的快速测试，专用连接器链接被测充电桩以及测试负载，能够快速的完成现场充电桩的功能以及协议测试功能，适用于现场快速测试同时提升作业人员的工作效率以及工作安全性。
3.服务要求
本服务要求中标单位做好测试过程控制、加工精度保障和质量控制，使得专用连接器符合高效精准作业、安全保障升级、成本优化测试和场景适配性测试。

技术要求

 连接器接口采用标准的国网充电枪接口设计
 连接器方便现场移动运输，带有专用的把手或者移动脚轮
 连接器整体为一个完整的模块，所有的外漏端子有安全保护措施
 连接器带有液晶显示，能够正常显示当前的测试状态以及测试结果等。
5.安全责任要求

在智能负载连接器制作、试验过程中，作业人员须严格落实安全责任：严禁人为堵塞端子连接器或者造成连接器端子短路的情况，，须使用符合国标要求的专用充电枪接口线缆连接使用；在进行带电操作的时候操作人员需要全程监督，避免使用过程中出现拉扯脱落等；

项目负责人需核查工器具合规性，强化现场安全交底。因设备操作失误引发的试验事故的，严肃追究相关责任人责任，确保作业质量与人员安全双保障。
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