电能表校验仪快速接线模块 零星采购技术要求
一、技术要求
1、电能表校验仪快速接线模块，模块一端固定在校验仪上，省去现场校验仪侧接线工作，模块另一端使用伸缩探针与电能表的电压线、脉冲线、485线接线柱连接，减少电能表侧接线工作。
2、快速接线模块固定在校验仪背面，校验仪与接线模块之间固定连接，校验仪侧现场无需接线；快速接线模块通过伸缩探针与电压线、脉冲线、485线连接，确保连接正确可靠。
二、其他要求
    1、供应商需配合完成项目相关技术资料编写，包含但不限于整套图纸设计、材料采购、加工、测试、技术总结报告、工作总结报告、使用说明、项目验收资料等；
    2、甲方会结合现场应用场景，综合评估技术方案、设计图，可能会做适当合理调整项目设计方案、功能软件、零部件模块加工测试等，最终以甲方审核确定的方案为准。
[bookmark: _GoBack]3、供应商如果不能按时按质完成，将按照南方电网公司相关规定对供应商采取相关处罚。
备注：所需证明文件：营业执照、历年业绩证明、提交本项目技术方案和设计图进行综合评估。


