[bookmark: _Toc8445]附件A.项目信息清单（110千伏桥兴扩建主变工程监理）
第1部分. 项目信息
招标前期资料
	序号
	文件名称
	文件文号

	1
	可研批复文号
	广供电基〔2024〕160号

	2
	项目核准/备案文号
	穗发改核准〔2024〕45号

	3
	资金落实情况
	广供电资〔2025〕12号

	4
	项目建设单位
	广东电网有限责任公司广州供电局

	5
	项目建设地点
	广州市番禺区

	6
	前期的设计或咨询服务单位名称
	广州汇隽电力工程设计有限公司

	7
	工期/服务期
	合同签订之日起至2027年12月31日，实际工期以开工报告、竣工报告为准。



一、项目概况
※变电站部分:
1、110kV桥兴站扩建工程：本期在110千伏桥兴变电站内扩建1台6.3万千伏安主变压器，同时装设1×2×6兆乏电容器组。本期新建10千伏出线16 回，终期规划10千伏出线40回。
2、对侧110kV广场站工程：广场站前期已配置电缆T接筒，本工程仅考虑电缆接入。
※电缆线路部分:
110kV电缆线路工程：新建电缆线路路径长约4.292km。新建站外管廊长度约3.52km，利用市政建设管廊（番禺大道段）长度约0.41km，电缆铜导体截面采用1200mm2。
※通信部分:
1、配套通信设备工程：桥兴站、广场站各配置1块STM-16光口板、1块STM-64光口板，开通桥兴站—广场站传输新A 网STM-16光路及新网BSTM-64 光路。
2、配套通信光缆工程：随新建电缆线路同路由建设由新建桥兴站至广场站1条48芯管道光缆，新建管道光缆的长度约5.1km。
具体建设规模以施工图纸为准。
二、招标采购范围
勘察设计、施工准备（含三通一平）、施工（含通信）、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交的全过程监理，以及初步设计概算（或施工图预算）中监理计费范围以外但与工程相关的监理工作。按照建设单位要求使用工程信息管理系统。
三、报价表
	序号
	费用名称
	最高投标限价(元)
	投标下浮率
	投标报价(元)
	备注

	1
	110千伏桥兴扩建主变工程（不含通信）监理
	989900.00
	   %
	
	

	
	其中：110kV桥兴站扩建工程监理
	124900.00
	
	
	

	
	对侧110kV广场站工程监理
	2900.00
	
	
	

	
	110kV电缆线路工程监理
	862100.00
	
	
	

	2
	110千伏桥兴扩建主变工程（通信部分）监理
	8000.00
	
	
	

	
	其中：配套通信设备工程监理
	3500.00
	
	
	

	
	配套通信光缆工程监理
	4500.00
	
	
	

	合计（小写）
	997900.00
	
	
	





报价要求：
（1）按下浮率报价（保留两位小数，如 8.88%），同时填报投标报价（投标报价=最高投标限价*（1-投标下浮率），四舍五入保留两位小数）。当投标报价与投标下浮率计算结果不一致时，以投标下浮率为准，按上述公式修订投标报价，如单项报价与投标下浮率不对应的也需按投标下浮率修正单项报价。
（2）投标下浮率不低于0%为有效报价；当投标下浮率＞10%时应附成本分析报告，充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他工程中应用过的经验等，经评审通过后方可视为有效报价。
（3）价格分计算时，投标人评标价按（100-投标人填写的下浮数值）参与计算。如：下浮率为1.88％时，评标价按（100-1.88）参与计算。

四、结算方式
按中标结果及合同结算条款进行结算。       
五、分包要求
不允许分包
允许分包，但必须符合以下要求：
                                      /                                     



第2部分. 技术标准、要求及图纸（对应招标文件 第五章）
[bookmark: _Toc508286565]一、 管理规范和技术（规范）标准（详见合同附件）

[bookmark: _Toc508286566]二、技术及管理要求
（一）满足中国南方电网有限责任公司《监理项目部工作手册》、中国南方电网有限责任公司基建管理制度、建设单位的质量、环境和职业健康安全管理体系文件、其他有关制度和规定。
（二）符合图纸及技术文件的要求。
（三）严格执行以下管理要求：
1、严格执行《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令 第728号）相关要求，确保款项支付依法合规。
2、 按照公司要求使用资产管理信息系统及南网基建移动应用，若违反使用要求，按照南网基建承包商处罚条款进行扣分。
3、 持续推进基建安风体系认证工作，严格执行“四步法”、“八步骤”、“7S”管理，规范PPE（人工防护用品）管理，形成施工现场安全管理文化。
4、 服从《南方电网公司基建承包商违章处罚条款》的日常检查及处罚、服从各建设单位安全违章处罚、服从各建设单位安全整顿及安全学习等各项安全管理指令。
5、 遵守国家、电力行业、公司持证上岗相关要求。
6、 自愿参加南方电网公司基建承包商登记建档并服从承包商管理相关规定。
7、 严格执行南网“八不准”。
8、 深化WHS、施工作业指导书和验评标准的现场应用。
9、 完善基建项目缺陷管理制度、表单，所有项目均严格实行缺陷填报。
10、 积极配合执行各建设单位开展的信息化管理项目、新技术、新工艺开发应用。
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