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2026年崇左供电局宁明公司本部、大新公司本部等2项技术业务用房项目施工图审查服务
技术要求 













广西电网有限责任公司崇左供电局
2026年1月


[bookmark: _Toc215642049]1、总则
1、1本技术规范书适用宁明公司本部、大新公司本部等2项技术业务用房项目工程所需施工图审查服务，它提出了项目的施工图审查主要技术要求。
1.2审图机构符合2025年度崇左市住房与城乡建设局施工图审查机构的要求。
1.3本服务技术规范书未尽事宜，由甲、乙双方协商确定。
2、相关规程规范要求
2.1 《中华人民共和国民法典》；
2.2《中华人民共和国建筑法》；
2.3《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）；
2.4《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（建设部令第13号，以下简称《管理办法》）；
2.5《实施工程建设强制性标准监督规定》（建设部令第81号）；
2.6 《自治区住房城乡建设厅关于印发推行房屋建筑和市政基础设施工程施工图联合审查全面提质增效的实施意见的通知》（桂建发【2019】1号文）；
2.7 《住房和城乡建设部关于修改<房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法>的决定》（住建部第46号令）；
2.8 国家及地方其他相关法规和规章。
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3.1工程地址：崇左市
3.2工程规模
宁明公司本部：总建筑面积10024.95平方米（地上建筑面积为7964.55平方米，地下建筑面积为2078.4平方米）；共7栋建筑单体，其中：本部技术业务用房1栋，建筑面积7609.69平方米(地上建筑面积5531.29 平方米，地下建筑面积2078.40平方米)；保障性住房1栋，建筑面积1847.87平方米(架空部分建筑面积30.38 平方米，保障性住房建筑面积1817.49平方米)；门卫和信访室1栋，建筑面积36.6平方米；特种车库1栋，建筑面积 187.60平方米。临建特种车棚1个，建筑面积180平方米；临建非机动车车棚2个，建筑面积163.19平方米。
大新公司本部：供电所技术业务用房 1 栋，其中：本部技术业务用房一栋，建筑面积 9495.26 平方米（地上建筑面积 6971.64 平方米, 地下建筑面积 2523.62 平方米）；门卫室一间，建筑面积15 平方米。
4、工程招标范围
遵照国家及当地政府等相关规定，依据中国南方电网有限责任公司、广西电网有限责任公司关于电网基建项目管理的相关制度的要求，根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》、《自治区住房城乡建设厅关于印发推行房屋建筑和市政基础设施工程施工图联合审查全面提质增效的实施意见的通知》等文件规定开展宁明公司本部、大新公司本部等2项技术业务用房项目的施工图设计文件审查服务工作。图审范围包括但不限于：施工图设计文件审查(建筑、结构、电气、给排水的全套施工图设计文件)审查；消防审查等内容。
5、付款方式及结算方式
5.1付款方式：按合同条款支付。
5.2结算方式：根据《自治区住房城乡建设厅关于印发推行房屋建筑和市政基础设施工程施工图联合审查全面提质增效的实施意见的通知》（桂建发〔2019〕1号）进行计算。具体计算如下：
      工程施工图审查费用结算价=总价报价。                  
6、施工图设计文件审查主要内容
[bookmark: _Toc71972889][bookmark: _Toc71944669]6.1 根据《管理办法》及关于修改《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的决定和其他国家法律法规、规章及所属行业相关的规定，施工图设计文件审查范围及主要审查内容为：
1）是否符合工程建设强制性标准； 
2）本项目工程（包括地基基础和主体结构）是否安全、稳定、可靠，技术是否可行，地基基础和主体结构的安全性,经济是否合理；
3）消防安全性；
4）是否达到规定的深度要求；
5）是否损害公共利益；
6）勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；
7）其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。
7、施工图设计文件审查成果文件要求
7.1  审查合格的项目，乙方向甲方出具如下审查成果文件：
1）《审查合格书》《审查意见告知书》。
2)  经审查合格并经乙方盖章的全套施工图。
7.2 审查合格是指乙方的审查成果文件和资料必须得到建设行政主管部门的认可批准。
7.3根据工程进度要求在规定时间内完成审查工作，并完成广西数字化审图系统流程。
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