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一、总则
1.1本技术规范书，提出了一种电解铝柔性负荷控制模拟仿真培训装置的功能、结构、性能等方面的技术要求。
1.2甲方在本规范书中提出了最低限度的技术要求，乙方应提供一套满足或高于本规范书和现行有关标准要求的产品。
1.3如果乙方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议，则意味着乙方提供的设备（或系统）完全满足本规范书的要求。
1.4本技术规范书经双方确认后作为服务合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.5 本技术规范书未尽事宜，由供需双方协商确定。
二、工作范围
1、项目概况
百色电网负荷分布特色鲜明，电力负荷呈现明显二元特征，电解铝工业等高耗能产业负荷占比达77.94%，如何对电解铝企业等高耗能企业进行柔性负荷控制成为服务内容急需补的短板。为了对此类企业服务到位，电网公司近年陆续上马柔性负荷调控监测系统。如百色电力负荷管理中心立足本地铝工业优势，利用电解铝生产热惯性特性，研究铝工业柔性负荷控制接入形成智能控制终端调节模式 、高载能负荷柔性控制系统调节模式。但此类系统以其复杂性、专业性，对技术人员提出挑战。如电网相关技术人员应用培训等。本职创旨在搭建一套低成本仿真系统，模拟柔性负荷调控监测，对相关人员进行仿真培训，以便迅速上手熟练调控系统操作、维护、分析等工作。
2、 研究内容及预期成果
2.1、研究内容：
电解铝柔性控制接线仿真接线装置
2.1.1一个模拟自带分励脱扣器电源的智能空气开关可以验证回路是否正确动作(有颜色指示装置)，该装置成本低，小巧具备便携性进一步可以用于实际现场验证回路是否正确。
 2.1.2基于PLC控制电流输出装置（仿真带显示），加密终端及模拟终端信号发出装置）
2.2、预期成果：
项目完成后，研发、制作 “电解铝柔性负荷控制模拟仿真培训装置”1套；申请相关发明专利1项，发表论文一篇。
3、服务范围
3.1、可对大型冶炼企业的负荷控制系统进行全场景模拟及全链条操作、分析的培训。
3.2、利用PLC技术大大降低模拟装置系统成本并以其工业级抗干扰性，降低故障率提高寿命。。
3.3、可模拟一次系统实际负荷控制诸元，并可根据系统实际运行进行迭代升级。
3.4、自带电源智能空气开关成本低，小巧具备便携性可以用于现场验证负荷控制系统回路及后台指令下发等正确性。
4、服务内容
采购内容一览表：
	项目名称
	采购内容
	数量
	单位
	备注

	电解铝柔性负荷控制模拟仿真培训装置研制项目加工（含材料）服务
	模拟系统所需PLC等电子元器件
	1
	套
	材料

	
	整流仿真单元元器件
	1
	套
	材料

	
	开关模拟单元元器件
	1
	项
	材料

	
	开关信号模拟元器件
	1
	项
	材料

	
	测试化验加工
	1
	项
	加工服务

	交付成果及要求：完成加工并交付低压可扩展柔性电表箱1套。配合申请发明专利1件。




三、应遵循的主要标准
电解铝柔性负荷控制模拟仿真培训装置研制在设计、制造、安装和验收过程中必须严格遵循国家有关法规、规范、标准（应为现行有效标准）的要求进行加工服务。

四、供应商需说明的其他问题
（1）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
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