

2026年崇左供电局多回路多机组电厂上下网结算采集设备职创材料加工服务项目技术规范书
[bookmark: _Toc17242][bookmark: _Toc22496][bookmark: _Toc353115665]总则
一般要求
供应商必须认真阅读本技术条款内容，以免造成投标失败。
本技术规范书主要描述一种发电机与配网台区快接装置的加工项目服务要求有关事项。
本技术规范书提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。供应商应提供符合本招标技术文件和工业标准的优质产品、服务，认真阅读，逐条准确回答和陈述，必须清楚地说明是否满足本技术规范书的每一项具体要求。如果不满足要求，除在逐条应答时予以说明外，还需以“差异表”的形式另外列出。
供应商应提供满足本技术规范书要求的建议书、实施方案及报价，建议书、实施方案必须满足本技术规范的主要要求，否则将被认作没有回答。供应商认为需特殊说明的部分，应附详细的技术资料，否则因评标理解不同而产生的后果由供应商负责。
如果供应商认为本技术条款所描述技术要求等存在不合理性或不明白的，可在响应原要求后陈述相关建议。
供应商也可提出满足本技术规范书要求，且技术先进、成熟、价格合理的其他建议，供采购人选择。
供应商应提供满足本技术规范书要求的完整的服务、工作产品，满足国家及用户提出的有关质量标准要求。所有工作产品必须具有在中国境内的合法使用权。
本技术规范书所使用的标准如与供应商所执行的标准不一致，按较高标准执行。
如果因为无法提供的原因而提供其他产品、服务，供应商应明确说明并提出质量保证承诺。
供应商应对本次投标所有文件保密，不得向其他单位公布或泄漏招标项目的有关信息。
在不超出本技术规范书要求的情况下，供应商应对采购人提出的所有细化要求予以满足。
供应商建议书的详细要求见招标书的商务部分。供应商必须按照招标书要求提供相应文件。
所有文件、图纸、通信的均使用中文。所有计算、说明、图纸文件、手册等使用国际单位制。
供应商职责
[bookmark: _GoBack]负责本规范书内所需服务、工作产品的方案设计，并根据采购人需求细化。
负责服务、工作产品现场验收。
签订合同后为采购人提供项目管理服务。
负责提供项目内软件的光盘备份。
列出需采购人提供的数据、资料详细清单。
负责提供服务、工作产品的所有文件资料和技术资料。
负责最终提供的全部技术资料的准确性。
保证提供的所有服务、工作产品的质量及技术指标完全满足本规范书要求。
负责配合采购人有关人员在供应商地点的联络会等事宜，供应商自理供应商项目组人员的往返交通、住宿等费用等。
与采购人签订保密协议，遵守采购人的相关保密制度。
供应商（服务商、供应商）按照广西电网公司档案管理要求，根据归档范围负责自“项目准备”至“项目验收”阶段的项目文件收集、整理、组卷，并按规定时限向采购人项目负责人移交。供应商应明确负责档案管理的人员，开工前供应商必须向采购人提供档案管理人员名单表，经采购人确认后方可实施。
采购人职责
负责提供与本项目有关的技术资料、参数及图纸。
确认供应商提供的服务、工作产品的文件资料和技术。
提供满足供应商开展工作的环境条件
参加相关联络会。
负责向供应商解释技术规范书中的要求。
配合供应商完成项目工作，并组织验收。
[bookmark: _Toc22062][bookmark: _Toc4650]应遵循的主要标准
供应商在技术服务支持工作过程中提供的所有服务、技术支持、工作产品，除本规范书中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的国际电信联盟(ITU)、国际电工委员会标准(IEC)、国际公制(SI)、国际标准化组织（ISO）、国家标准及广西电网有限责任公司的相关管理制度。如果供应商有自己的标准或规范经采购人同意方可采用，但原则上均不能低于上述标准的有关规定，特别是这些规定或规程中互相矛盾的地方，应先征得采购人同意，再开展技术服务支持工作。
[bookmark: _Toc353115666][bookmark: _Toc29260]项目概述
[bookmark: _Toc291008593][bookmark: _Toc318801133]对“多回路多机组电厂上下网结算采集设备”提供材料加工服务，实现多台发电机组启停并网、断网信号采集，并在事件信号发生时完成电能表起止码的数据采集，对采集的数据进行数据冻结、数据存储和数据上传。提升电厂用户上下网电量结算精确度。
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本次采购的范围和内容如下，供应商应按此进行响应并分项报价：
	序号
	项目名称
	采购范围
	单位
	数量

	1
	2026年崇左供电局多回路多机组电厂上下网结算采集设备职创材料加工服务项目
	多回路多机组电厂上下网结算采集设备的工具零部件加工、组装、现场测试，功能性能测试工作
	项
	1
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供应商必须响应并承诺下列要求：
本规范书指标要求中，凡标有下划线或加“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。供应商要特别加以注意，必须完全满足这些要求。
供应商应列出各个单项工作的报价，还应对各个单项工作的不同阶段工作进行划分，并在列出各阶段工作的详细报价。
供应商必须提供完整的建议书，至少包含以下内容：
必须阐述本项目总体的服务思路，并提出项目的服务目标。
提供本项目的需求建议，对企业整体的需求做出实质性的评估。
[bookmark: _Toc17965][bookmark: _Toc354640320]主要技术服务要求
6.1 ★技术要求
通过使用遥信监测技术对发电机组并、断网同期信号联动监测，自动识别发电机组全停、单台或多台机组并网事件，在发电机组启停时对相关电能表电能量进行数据采集、数据冻结、数据存储及数据上传。对采集表码通过用户自定义的双方案数据上传通道（短信收发和移动流量）实现数据提交。
6.2 项目服务商要求
6.2.1 常规问题解答
负责解答用户使用产品过程中遇到的问题，主要包括功能使用咨询等。
6.2.2 产品性能调优
在产品使用过程中，由于某种原因出现性能问题的情况下，投标方根据产品性能基准指标对产品程序进行优化与改进。
[bookmark: _Toc693]评审与验收
7.1 供应商应负责在项目验收时将项目的全部有关技术文件、资料等文档汇集成册交付给采购人。
7.2 采购人可根据合同及招标书和采购人的有关规定进行修改和补充, 经双方确认后形成验收文件作为验收依据。
7.3 如果在签署验收文件后12周内，由于供应商的原因，该项目有一条或多条达不到规定的技术要求时，供应商应在附加的4周内采取有效措施，使该项目完全达到规定的技术要求，在此期间的一切费用由供应商承担，如在此期间内仍达不到规定的技术性能要求时，将按合同中相应商务条款执行。
[bookmark: _Toc16467]技术资料和文件
8.1 供应商提供的文件和资料应能满足采购人进行维护和进一步完善的需要。
8.2 供应商应向采购人提供项目资料的电子版。
8.3若采购人有需要，供应商应为采购人编写论文配合提供素材，协助采购人编制专利申请材料。
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