机房电池监测项目要求

一、项目目标：现有设备包括主机特不间断电源CASTLE 10KS(6G)，ups蓄电池。本次采购目的是更换16块100AH蓄电池，增加蓄电池监测和短信报警（无动环，也不需要接动环）。通过实时的内阻、电压等参数的趋势分析，提前预警电池劣化；同时系统能够监测温度异常波动或漏液风险，提前预警预防火灾风险。
二、建设范围：更换16块蓄电池，为此蓄电池增加机房电池监测系统及其配套设施采购。
三、其他要求：
[bookmark: _GoBack]蓄电池价格900左右，100AH，三种品牌型号。
包含运输、安装和调试等费用，报价含税，开增值税专用发票，填写《产品报价》。
