[image: 模板-3]



[bookmark: _Toc5741][bookmark: _Toc470875504][bookmark: _Toc18674]

项目名称：围栏杆安装助力器工具研发职创项目研制，材料加工服务
技术规范书








广西电网有限责任公司河池供电局

2026年1月
1、总则
1.1 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供符合本规范书的优质产品。
1.2 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着卖方提供的设备完全符合本规范的要求。如有异议，不管是多么细微，都应在报价书中以“与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。
1.3本设备技术规范经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。
1.4本设备技术规范未尽事宜，由买卖双方协商确定。
2．技术要求
2.1 项目背景及研制要求
项目背景：
利用围栏杆构建安全隔离区，但变电站草坪存在许多质地坚硬的泥土，导致目前的金属围栏杆插入困难，东歪西倒，存在问题：1、效率降低，作业人员需反复锤击耗时费力，单次安装耗时平均增加20分钟，降低安全措施布置速度；2、工具损耗，暴力敲击易导致杆体变形、锁扣松动，围栏杆损坏，且锤击过程易产生飞溅碎石和重力伤人，威胁眼部安全和手部安全；3、安全隐患，临时支撑安全围栏固定不牢易倾倒，导致安全措施不满足工作票要求，违章作业导致事故事件。
研制要求：
本项目拟研究一种围栏杆安装助力器工具，实现以下功能：
设计螺旋锚杆式杆体，通过自身卡槽增强抓杆力，实现助力器与杆体之间快速拼接，降低安装复杂度；通过优化杆体结构与材料，兼顾轻便性与抗压强度，适用于变电站内等泥土面的复杂地面；操作简单，一个人将助力器卡入围栏杆体，利用杠杆原理，双手握往把手往地面方向下压，将围栏杆金属脚插入地面。




2.2主要技术服务范围和提供相关资料
采购一览表：
	项目名称
	采购内容
	数量
	单位
	备注

	围栏杆安装助力器工具加工（含材料）服务
	助力器
	1
	个
	材料

	
	螺旋锚杆式杆体
	1
	个
	材料

	
	杆体卡槽加工
	1
	/
	加工服务

	交付：围栏杆安装助力器工具1套。


2.3服务方式
项目要求：
1、协助甲方对“围栏杆安装助力器工具”项目进行辅助设计和加工；
2、研制围栏杆安装助力器工具最终成品及配套装备达到预期效果；
3、质保一年。
4、装置三维模型、详细结构图、装配图等技术图纸（电子版+纸质版）；
5、服务地点：广西河池；

2.4设计、制造、安装、验收标准和方法
围栏杆安装助力器工具及配套装备在设计、制造、安装和验收过程中必须严格执行国家有关法规、规范、标准（应为现行有效标准）的要求。投标人合同签订后必须提交下列文件，包括但不限于：
（1）围栏杆安装助力器工具及配套装备的安装使用及注意事项，随最终成品一起提交。
（2）围栏杆安装助力器工具项目及配套装备维护文件。
3、项目进度要求 
	时间安排
	主要工作内容
	成果交付物

	自合同约定之日起30天之内实施
	围栏杆安装助力器工具项目建模与分析
	围栏杆安装助力器工具项目

	2026年3月
	围栏杆安装助力器工具项目加工
	

	2026年4月
	[bookmark: _GoBack]围栏杆安装助力器工具项目工程应用
	

	2026年6月
	完成本项目验收
	


[bookmark: _Toc9677]4、技术资料和文件 
5.1在合同签字后  60日  内，中标方提供技术加工方案和成果交付物。
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