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项目名称：GIS刀闸调试专用工具研制职创项目研制，材料加工服务
技术规范书








广西电网有限责任公司河池供电局

2026年1月
1、总则
1.1 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供符合本规范书的优质产品。
1.2 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着卖方提供的设备完全符合本规范的要求。如有异议，不管是多么细微，都应在报价书中以“与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。
1.3本设备技术规范经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。
1.4本设备技术规范未尽事宜，由买卖双方协商确定。
2．技术要求
2.1 项目背景及研制要求
项目背景：
GIS设备与传统的敞开式设备相比,结构紧凑，空间狭小。在GIS设备的刀闸调试工作中，尤其是主刀和地刀的同期及行程调整方面，目前依赖人工转动拐臂推动触头的方式存在明显的局限性。刀闸机构内部的摩擦力和阻力较大，使得人工操作时需要耗费大量的精力，并且难以精确控制拐臂的转动角度和触头的位置，导致调试效率低下且调试结果的准确性难以保证。这种情况不仅影响GIS设备的正常运行，还可能增加设备故障的风险，从而对整个电力系统的稳定性产生潜在威胁。
研制要求：
本项目拟研究一种GIS刀闸调试专用工具研制，实现以下功能：
此工具的设计利用了拐臂侧面的定位孔，特制的工具能够精准插入这定位孔，借助杠杆原理，可轻松转动拐臂。这种操作方式能够有效克服刀闸机构阻力，精确地将触头调整到任意所需位置，从而实现对刀闸的同期调试。该工具能提高GIS刀闸调试的效率和准确性，降低人工操作难度，减少调试时间，为GIS设备的稳定运行提供有力保障。



2.2主要技术服务范围和提供相关资料
采购一览表：
	项目名称
	采购内容
	数量
	单位
	备注

	 GIS刀闸调试专用工具研制项目加工（含材料）服务
	 GIS刀闸调试专用工具材料
	1
	个
	材料

	
	测试化验加工
	1
	/
	加工服务

	交付： GIS刀闸调试专用工具1套。


2.3服务方式
项目要求：1、协助甲方对“GIS刀闸调试专用工具研制”项目进行辅助设计和加工；
2、研制一种GIS刀闸调试专用工具最终成品及配套装备达到预期效果；
3、质保一年。
4、装置三维模型、详细结构图、装配图等技术图纸（电子版+纸质版）；
5、服务地点：广西河池；

2.4设计、制造、安装、验收标准和方法
GIS刀闸调试专用工具及配套装备在设计、制造、安装和验收过程中必须严格执行国家有关法规、规范、标准（应为现行有效标准）的要求。投标人合同签订后必须提交下列文件，包括但不限于：
（1）GIS刀闸调试专用工具及配套装备的安装使用及注意事项，随最终成品一起提交。
（2）GIS刀闸调试专用工具及配套装备维护文件。
3、项目进度要求 
	时间安排
	主要工作内容
	成果交付物

	自合同约定之日起30天之内实施
	GIS刀闸调试专用工具研制项目建模与分析
	[bookmark: _GoBack]GIS刀闸调试专用工具研制项目

	2026年3月
	GIS刀闸调试专用工具研制项目加工
	

	2026年4月
	GIS刀闸调试专用工具研制工程应用
	

	2026年6月
	完成本项目验收
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5.1在合同签字后  60日  内，中标方提供技术加工方案和成果交付物。
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