附件：
专项抽检报价明细表
	序号
	工器具品类
	检测项目名称
	单位
	单价最高限价（元）
	下浮率（%）
	单价投标报价（元）
	备注

	1
	坠落防护安全绳
	外观检查
	项
	800
	
	
	

	
	
	调节扣滑移试验1
	项
	1600
	
	
	

	
	
	静态力学性能测试
	项
	2300
	
	
	

	
	
	动态力学性能测试2
	项
	3800
	
	
	

	
	
	耐腐蚀性能测试
	项
	3200
	
	
	

	
	
	标识检查
	项
	800
	
	
	

	2
	安全带
	阻燃性能试验
	项
	4800
	
	
	

	3
	复合材料绝缘凳
	外观及组装功能检查
	项
	500
	
	
	

	
	
	产品标志的耐久性试验
	项
	500
	
	
	

	
	
	尺寸公差
	项
	200
	
	
	

	
	
	平台强度试验
	项
	1300
	
	
	

	
	
	工频耐压试验
	项
	1300
	
	
	

	4
	复合材料绝缘直梯
	外观、组装功能检查
	项
	500
	
	
	

	
	
	产品标志的耐久性试验
	项
	500
	
	
	

	
	
	尺寸公差
	项
	350
	
	
	

	
	
	踏档强度试验
	项
	1300
	
	
	

	
	
	构件耐冲击试验
	项
	1450
	
	
	

	
	
	梯具梯框强度试验
	项
	1450
	
	
	

	
	
	梯具梯框弯曲试验
	项
	1450
	
	
	

	
	
	梯具侧向挠度试验
	项
	1450
	
	
	

	
	
	低温冲击试验
	项
	1450
	
	
	

	
	
	湿热交变老化试验
	项
	33100
	
	
	

	
	
	紫外灯老化试验
	项
	2850
	
	
	

	
	
	耐盐雾性能试验
	项
	950
	
	
	

	
	
	耐压试验
	项
	1300
	
	
	

	
	
	老化后耐压试验
	项
	1300
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	重金属含量测试
	项
	1300
	
	
	

	注：
1、本项目只能报一个有效的下浮率。单价投标报价=单价最高投标限价×（1-下浮率），保留两位小数。投标人针对每个标的的报价低于其最高限价80%的（即下浮率大于20%），需提供成本分析报告（通过数据表格及文字分析说明，阐明本项目成本构成内容，提供成本控制具体方案，以及各项成本的节约措施，并证明成本节约的实际成效），未按要求提供的做废标处理。
2、投标报价应包含完成本项目所需的所有人工费、材料费、仪器设备使用费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、运输费、出版印刷费、劳务费、专家咨询费、伙食费、税费及其他成本性费用等与本项目有关的全部费用。
3、报价明细表每页都需加盖公章或经授权的电子签章。
4、投标报价为完成安全工器具检测的结算依据，具体结算方式以合同为准。

	

	

	

	



投标人（加盖公章或经授权的电子签章）：
日期：    年   月   日
1

