[bookmark: _GoBack]修试公司惠蓄电站尾闸旁通电动阀电机采购要求
项目名称：修试公司惠蓄电站尾闸旁通电动阀电机采购
	序号
	采购名称
	规格型号/项目特征
	供货期/工期要求
	送货地点/施工地点
	数量
	单位
	备注

	1
		电动阀
	"名称：阀门电动装置
型号：QT250-0.3
电机：200W2.1A
电源：380V
输出扭矩：2500N.m
输出转速：0.3r/min
参考备注图片中尺寸型号供货，厂家为示例。
	90天
	惠蓄电厂
	1
	台
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[image: bc48cb5f46c8ca098b200da6f068ce2f]
[image: 46da8615a017ef6c8805888af3e173bf]

	※验收标准：提供符合规程要求的货物，过程应满足《GB 26164.1 电业安全工作规程》、《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第1部分：发电厂和变电站部分》等国家或者行业、企业安全工作规程规定要求。

	※支付条件：提供符合要求的货物，经甲方验收合格且乙方开具增值税专用发票后60天内完成支付。

	资质条件要求（如有）：合法经营。

	成交推荐原则：满足资质条件的情况下，推荐最低价成交

	违约条款（如有）：无

	其它要求（如有）：无
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