
柳州局零星采购报价技术文件

	柳州局零星采购报价技术文件
	是否响应（供应商填写）

	项目名称
	超高压输电公司柳州局2026年阀厅智能巡检系统维修
	

	项目技术要求
	完成±800kV柳州换流站阀厅智能巡检系统如下缺陷消缺：

1、极2高端阀厅P3IR3、P3IR4、P3IR5、P3IR6、P3IR10，极1低端阀厅P2IR4，极2低端阀厅P4IR10共7个摄像机的可见光及红外图像画面提示“无视频信号”。

消缺要求：结合柳州换流站2026年直流年度停电检修，安排技术人员到现场排查，确定故障原因并完成设备消缺。

2、极1低端阀厅共有9个摄像机（P2IR1、P2IR2、P2IR3、P2IR8、P2IR9、P2IR10、P2IR12、P2IR13、P2IR14）的可见光及红外图像无法显示。

消缺要求：经排查，故障原因为极1低端红外在线监控系统分屏的01号录像机损坏，安排技术人员到站更换故障录像机，并对该9个摄像机重新配置调试。

3、根据柳州局要求，完成阀厅智能巡检系统其它新发现的缺陷消缺。

要求到场开展技术服务的技术人员需具备登高作业资格，熟练掌握广州科易光电技术有限公司生产的阀厅智能巡检系统各项维修技术技能。
	

	项目专用资质要求
	无。
	

	售后服务要求
	发票要求：报价单位提供符合规定税率的增值税专用发票；

服务时间及地点要求：预计服务期自2026年3月2日-2026年10月31日，服务地点为广西柳州市鹿寨县中渡镇黄村±800kV柳州换流站；

3、按照报价单价及实际工作量据实结算，2026年11月结算，在收到报价方发票30个工作日完成支付；

4、网络存储单元质保期按设备投运日算起三年。
	

	项目报价清单（以下由供应商填写）

	序号
	采购/服务内容
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	技术人员技术服务
	人·天
	4
	
	
	

	2
	网络存储单元，含现场调试、配置等技术服务。
	台
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	总价含税费，税率为  %


法定代表人（或其授权代理人）签字：(盖公章）  

联系人：          联系电话：                           年    月     日
注：
1、将需要报价的项目需求内容的分项报价列入分项报价清单进行报价。
2、本次报价以单价为准，最终结算价格以实际数量计算。

3、报价方为执行本项目所发生的其他一切费用均已包含在总价中。
相关资质文件（复印件）
包括但不限于：企业法人营业执照（三证合一）等资质文件。
附件：附上能说明具体问题的相片，如实物、实景照片等（如有）


