供电局周转仓及施工现场电网物资柔性移动检测采购项目报价表
一、总报价表
	序号
	物资品类
	单项最高限价（元）
	投标费率（%）
	品类单项报价（元）
	备注

	1
	10kV油浸式配电变压器
	5229.37
	
	
	

	2
	10kV干式变压器
	6032.11
	
	
	

	3
	20kV干式变压器
	4206.7
	
	
	

	4
	10kV高压开关柜
	4740.94
	
	
	

	5
	20kV移开式开关柜
	5816.7
	
	
	

	6
	10kV组合式变电站（美式）
	4696.17
	
	
	

	7
	10kV预装式变电站（欧式、紧凑式)
	8350.35
	
	
	

	8
	20kV预装式变电站
	10403.3
	
	
	

	9
	10kV避雷器（站用型、线路型）
	3453.3
	
	
	

	10
	线路避雷器
	5393.3
	
	
	

	11
	10kV跌落式熔断器
	1653.43
	
	
	

	12
	10kV户外隔离开关
	1299.77
	
	
	

	13
	20kV隔离开关
	1683.3
	
	
	

	14
	10kV电缆分接箱
	2110.2
	
	
	

	15
	端子箱
	1573.38
	
	
	

	16
	配电箱
	3276.7
	
	
	

	17
	低压开关柜
	3823.3
	
	
	

	18
	控制电缆
	284.92
	
	
	

	19
	架空绝缘导线
	545.42
	
	
	

	20
	低压电线
	263.21
	
	
	

	21
	10kV电流互感器
	3135
	
	
	

	22
	10kV电压互感器
	3479.61
	
	
	

	23
	20kV户外开关箱
	6113.3
	
	
	

	24
	10kV环网柜
	4582.65
	
	
	

	25
	20kV SF6环网柜
	5750
	
	
	

	26
	10kV柱上断路器自动化成套设备
	21538.41
	
	
	

	27
	10kV 自动化成套设备质量检测项目（10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套设备、10kV 常压密封断路器柜自动化成套设备、10kV 真空断路器柜自动化成套设备、10kV SF6 全绝缘负荷开关自动化成套设备）
	29052.54
	
	
	

	28
	20kV SF6全绝缘真空断路器柜自动化成套设备
	23686.7
	
	
	

	29
	380V熔断器式隔离开关
	6833.4
	
	
	

	合 计
	179007.48
	
	

	(大写)
	人民币 壹拾柒万玖仟零柒元肆角捌分整
	
	人民币         元


注:
1、本项目采用投标费率报价，同时计算并填报品类单项报价和项目单价金额，只能有一个有效投标费率；
2、品类单项报价（元）=单项最高限价×投标费率；
3、品类单项报价（元）=分项报价表中各品类设备质量检测项目单价之和；
4、按实际工作量结算。中标单位的投标费率即为中标费率，中标单位的投标单价即为中标单价，结算价=∑（中标单价×实际发生的检测量）；
5、单项最高限价指完成一个抽检单元（规格/基/台/单元/根/支)的所有检测项目的总价。
二、分项报价表
（1）10kV油浸式配电变压器质量检测项目
	序号
	试验项目
	项目单价（元/台）
	备注

	1
	外观检查
	
	

	2
	绝缘电阻测量
	
	

	3
	绕组直流电阻测量
	
	

	4
	电压比测量和联结组标号检定
	
	

	5
	外施耐压试验
	
	

	6
	空载电流和空载损耗测量
	
	

	7
	短路阻抗和负载损耗测量
	
	

	8
	感应电压试验
	
	

	合 计（项目单价之和应等于该品类单项报价）
	

	(大写)
	人民币           元



（2）10kV干式变压器质量检测项目价格
	序号
	试验项目
	项目单价（元/台）
	备注

	1
	外观检查
	
	

	2
	绝缘电阻测量
	
	

	3
	绕组直流电阻测量
	
	

	4
	电压比测量和联结组标号检定
	
	

	5
	外施耐压试验
	
	

	6
	空载电流和空载损耗测量
	
	

	7
	短路阻抗和负载损耗测量
	
	

	8
	感应电压试验
	
	

	合 计（项目单价之和应等于该品类单项报价）
	

	(大写)
	人民币           元



（3）20kV干式变压器质量检测项目价格
	序号
	试验项目
	项目单价（元/台）
	备注

	1
	外观检查
	
	

	2
	通电检查
	
	

	3
	关键材料检测-绕组
	
	

	4
	绝缘电阻测量
	
	

	5
	绕组直流电阻测量
	
	

	6
	电压比测量和联结组标号检定
	
	

	合 计（项目单价之和应等于该品类单项报价）
	

	(大写)
	人民币           元



（4）10kV高压开关柜质量检测项目
	序号
	试验项目
	项目单价（元/台）
	备注

	1
	外观检查
	
	

	2
	主回路电阻测量
	
	

	3
	机械操作试验
	
	

	4
	机械特性试验
	
	

	5
	“五防”试验
	
	

	6
	接地金属部件的接地连续性试验
	
	

	7
	防护等级验证
	
	

	8
	辅助和控制回路工频耐压试验
	
	

	9
	主回路工频耐压试验
	
	

	10
	触头镀银层厚度检查
	
	

	合 计（项目单价之和应等于该品类单项报价）
	

	(大写)
	人民币           元



（5）20kV移开式开关柜质量检测项目
	序号
	试验项目
	项目单价（元/台）
	备注

	1
	外观检查
	
	

	2
	主回路电阻测量
	
	

	3
	机械操作试验
	
	

	4
	机械特性试验
	
	

	5
	“五防”试验
	
	

	6
	接地金属部件的接地连续性试验
	
	

	7
	防护等级验证
	
	

	8
	辅助和控制回路工频耐压试验
	
	

	9
	主回路工频耐压试验
	
	

	合 计（项目单价之和应等于该品类单项报价）
	

	(大写)
	人民币           元



（6）10kV组合式变电站（美式）质量检测项目
	序号
	试验项目
	项目单价（元/台）
	备注

	1
	外观检查
	
	

	2
	绕组对地绝缘电阻测量
	
	

	3
	直流电阻不平衡率测量
	
	

	4
	电压比测量和联结组标号检定
	
	

	5
	外施耐压试验
	
	

	6
	空载电流和空载损耗测量
	
	

	7
	短路阻抗和负载损耗测量
	
	

	8
	机械操作试验
	
	

	9
	防护等级检查
	
	

	合 计（项目单价之和应等于该品类单项报价）
	

	(大写)
	人民币           元



（7）10kV预装式变电站（欧式、紧凑式)质量检测项目
	序号
	试验项目
	项目单价（元/台）
	备注

	1
	外观检查
	
	

	2
	功能试验
	
	

	3
	绕组对地绝缘电阻测量
	
	

	4
	直流电阻不平衡率测量
	
	

	5
	电压比测量和联接组标号检定
	
	

	6
	外施耐压试验
	
	

	7
	空载电流和空载损耗测量
	
	

	8
	短路阻抗和负载损耗测量
	
	

	9
	相位及接线正确性检查
	
	

	10
	接地连续性试验
	
	

	11
	辅助和控制回路的绝缘试验
	
	

	12
	IP防护等级检验
	
	

	13
	主回路的绝缘试验
	
	

	合 计（项目单价之和应等于该品类单项报价）
	

	(大写)
	人民币           元



（8）20kV预装式变电站质量检测项目
	序号
	试验项目
	项目单价（元/台）
	备注

	1
	功能试验
	
	

	2
	接地连续性试验
	
	

	3
	IP防护等级检验
	
	

	4
	高压开关主回路工频耐压试验
	
	

	5
	外观检查
	
	

	6
	绕组对地绝缘电阻测量
	
	

	7
	关键材料检测-绕组（针对干变）
	
	

	8
	关键材料检测-油箱（针对油变）
	
	

	9
	直流电阻不平衡率测量
	
	

	10
	电压比测量和联结组标号检定
	
	

	11
	外施耐压试验
	
	

	12
	空载电流和空载损耗测量
	
	

	13
	短路阻抗和负载损耗测量
	
	

	14
	感应电压试验
	
	

	合 计（项目单价之和应等于该品类单项报价）
	

	(大写)
	人民币           元



（9）10kV避雷器质量检测项目
	序号
	试验项目
	项目单价（元/台）
	备注

	1
	直流参考电压试验
	
	

	2
	0.75倍直流参考电压下泄漏电流试验
	
	

	3
	统一爬电比距检查
	
	

	4
	外观检查
	
	

	5
	持续电流试验
	
	

	6
	工频参考电压试验
	
	

	7
	密封试验
	
	

	合 计（项目单价之和应等于该品类单项报价）
	

	(大写)
	人民币           元



（10）线路避雷器质量检测项目
	序号
	试验项目
	项目单价（元/台）
	备注

	1
	外观检查
	
	

	2
	工频参考电压试验
	
	

	3
	绝缘电阻测量
	
	

	4
	直流参考电压试验
	
	

	5
	0.75倍直流参考电压下漏电流试验
	
	

	6
	持续电流试验
	
	

	7
	间隙距离测量
	
	

	合 计（项目单价之和应等于该品类单项报价）
	

	(大写)
	人民币           元



（11）10kV跌落式熔断器质量检测项目
	序号
	试验项目
	项目单价（元/台）
	备注

	1
	外观及尺寸检查
	
	

	2
	主回路电阻测试
	
	

	3
	主回路1min工频耐压试验
	
	

	4
	载熔件的跌落试验
	
	

	合 计（项目单价之和应等于该品类单项报价）
	

	(大写)
	人民币           元



（12）10kV户外隔离开关质量检测项目
	序号
	试验项目
	项目单价（元/台）
	备注

	1
	外观检查
	
	

	2
	主回路电阻测量
	
	

	3
	工频耐压试验
	
	

	合 计（项目单价之和应等于该品类单项报价）
	

	(大写)
	人民币           元



（13）20kV隔离开关质量检测项目
	序号
	试验项目
	项目单价（元/台）
	备注

	1
	外观检查
	
	

	2
	主回路电阻测量
	
	

	3
	工频耐压试验
	
	

	合 计（项目单价之和应等于该品类单项报价）
	

	(大写)
	人民币           元



（14）10kV电缆分接箱质量检测项目
	序号
	试验项目
	项目单价（元/台）
	备注

	1
	外观检查
	
	

	2
	防护等级验证
	
	

	3
	回路电阻测量
	
	

	4
	工频耐压试验
	
	

	5
	接地金属部件的电气连续性试验
	
	

	合 计（项目单价之和应等于该品类单项报价）
	

	(大写)
	人民币           元



（15）端子箱质量检测项目
	序号
	项目
	项目单价（元/台）
	备注

	1
	外观检查
	
	

	2
	设计和结构检查
	
	

	3
	材质检查
	
	

	4
	介电性能验证
	
	

	5
	电气间隙测量
	
	

	6
	爬电距离测量
	
	

	7
	外壳的防护等级（仅第一位数字）
	
	

	合 计（项目单价之和应等于该品类单项报价）
	

	(大写)
	人民币           元



（16） 配电箱质量检测项目
	序号
	试验项目
	项目单价（元/台）
	备注

	1
	外观检查
	
	

	2
	关键零部件检查
	
	

	3
	设计和结构检查
	
	

	4
	介电性能验证（绝缘电阻测量）
	
	

	5
	介电性能验证（工频耐受电压试验）
	
	

	6
	电气间隙测量
	
	

	7
	爬电距离测量
	
	

	8
	机械操作
	
	

	9
	IP防护等级试验（仅第一位数字）
	
	

	10
	通电操作试验
	
	

	11
	电击防护和保护电路完整性
	
	

	合 计（项目单价之和应等于该品类单项报价）
	

	(大写)
	人民币           元



（17）低压开关柜质量检测项目
	序号
	试验项目
	项目单价（元/台）
	备注

	1
	外观检查
	
	

	2
	绝缘电阻测量
	
	

	3
	工频耐受电压试验
	
	

	4
	电气间隙与爬电距离
	
	

	5
	机械操作
	
	

	6
	防护等级验证
	
	

	7
	通电操作试验
	
	

	8
	电击防护和保护电路完整性
	
	

	合 计（项目单价之和应等于该品类单项报价）
	

	(大写)
	人民币           元



（18）控制电缆质量检测项目
	序号
	试验项目
	项目单价（元/根）
	备注

	1
	导体结构和尺寸检查
	
	

	2
	金属屏蔽尺寸测量
	
	

	3
	内衬层厚度测量
	
	

	4
	铠装金属丝和金属带尺寸测量
	
	

	5
	外形尺寸
	
	

	6
	标志检查
	
	

	合 计（项目单价之和应等于该品类单项报价）
	

	(大写)
	人民币           元



（19）架空绝缘导线质量检测项目
	序号
	试验项目
	项目单价（元/根）
	备注

	1
	导体结构尺寸
	
	

	2
	电缆外径
	
	

	合 计（项目单价之和应等于该品类单项报价）
	

	(大写)
	人民币           元



（20）低压电线质量检测项目
	序号
	试验项目
	项目单价（元/根）
	备注

	1
	导体单丝根数
	
	

	2
	平均外径
	
	

	3
	椭圆度
	
	

	合 计（项目单价之和应等于该品类单项报价）
	

	(大写)
	人民币           元



（21）10kV电流互感器质量检测项目
	序号
	试验项目
	项目单价（元/台）
	备注

	1
	外观检查
	
	

	2
	一次绕组工频耐压试验
	
	

	3
	二次绕组工频耐压试验
	
	

	4
	匝间过电压试验
	
	

	5
	绝缘电阻测量
	
	

	6
	二次绕组直流电阻测量
	
	

	7
	各分接头的变比检查
	
	

	8
	校核励磁特性曲线
	
	

	合 计（项目单价之和应等于该品类单项报价）
	

	(大写)
	人民币           元



（22）10kV电压互感器质量检测项目
	序号
	试验项目
	项目单价（元/台）
	备注

	1
	外观检查
	
	

	2
	一次端工频耐压试验
	
	

	3
	一次端感应耐压试验
	
	

	4
	二次绕组对地工频耐压试验
	
	

	5
	绝缘电阻测量
	
	

	6
	准确度试验
	
	

	合 计（项目单价之和应等于该品类单项报价）
	

	(大写)
	人民币           元



（23）20kV户外开关箱质量检测项目
	序号
	试验项目
	项目单价（元/台）
	备注

	1
	外观检查
	
	

	2
	防护等级验证
	
	

	3
	回路电阻测量
	
	

	4
	接地金属部件的电气连续性试验
	
	

	5
	“五防”试验
	
	

	6
	机械操作试验
	
	

	7
	机械特性试验
	
	

	8
	主回路工频耐压试验
	
	

	9
	辅助和控制回路的绝缘试验
	
	

	合 计（项目单价之和应等于该品类单项报价）
	
	

	(大写)
	人民币           元



（24）10kV环网柜质量检测项目
	序号
	试验项目
	项目单价（元/台）
	备注

	1
	外观检查
	
	

	2
	关键零部件检查
	
	

	3
	主回路电阻测量
	
	

	4
	机械操作试验
	
	

	5
	接地金属部件的接地连续性试验
	
	

	6
	机械特性试验
	
	

	7
	“五防”试验
	
	

	8
	辅助和控制回路工频耐压试验
	
	

	9
	主回路工频耐压试验
	
	

	10
	防护等级验证
	
	

	合 计（项目单价之和应等于该品类单项报价）
	

	(大写)
	人民币           元



（25）20kV SF6环网柜质量检测项目
	序号
	试验项目
	项目单价（元/台）
	备注

	1
	设计和外观检查
	
	

	2
	关键零部件检查
	
	

	3
	主回路电阻测量
	
	

	4
	机械操作试验
	
	

	5
	机械特性试验
	
	

	6
	接地金属部件的接地连续性试验
	
	

	7
	“五防”试验
	
	

	8
	防护等级验证
	
	

	9
	辅助和控制回路的绝缘试验
	
	

	合 计（项目单价之和应等于该品类单项报价）
	

	(大写)
	人民币           元



（26）10kV柱上断路器自动化成套设备质量检测项目
	序号
	部位
	试验项目
	项目单价（元/台）
	备注

	1
	本体
	设计和外观检查
	
	

	2
	
	外绝缘爬电比距检查
	
	

	3
	
	主回路电阻测量
	
	

	4
	
	机械操作试验
	
	

	5
	
	机械特性测量
	
	

	6
	
	主回路工频耐压试验
	
	

	7
	
	辅助和控制回路的绝缘试验
	
	

	8
	
	电压互感器外观检查
	
	

	9
	
	电压互感器工频耐压试验
	
	

	10
	
	电压互感器感应耐压试验
	
	

	11
	控制器
	外观与结构检查
	
	

	12
	
	电源要求试验
	
	

	13
	
	功耗试验
	
	

	14
	
	交直流输入量基本误差试验
	
	

	15
	
	故障电流试验
	
	

	16
	
	交流工频电量允许过量输入能力试验
	
	

	17
	
	遥测功能试验
	
	

	18
	
	状态量（遥信）输入试验
	
	

	19
	
	SOE分辨率试验
	
	

	20
	
	开关量防抖动功能试验
	
	

	21
	
	遥控功能试验
	
	

	22
	
	遥控功能保持时间功能试验
	
	

	23
	
	遥控异常自诊断功能试验
	
	

	24
	
	远程运维功能试验
	
	

	25
	
	对时功能检测
	
	

	26
	
	无线通信模块检测
	
	

	27
	
	通信功能试验
	
	

	28
	
	数据处理与传送功能检测
	
	

	29
	
	维护和调试功能检测
	
	

	30
	
	自诊断及自恢复功能检测
	
	

	31
	
	过电流保护功能检测
	
	

	32
	
	零序电流保护功能试验
	
	

	33
	
	零序过电压保护功能试验
	
	

	34
	
	后加速保护功能试验
	
	

	35
	
	涌流闭锁功能试验
	
	

	36
	
	重合闸功能检测
	
	

	37
	
	同期合闸功能检测
	
	

	38
	
	自动解列功能检测
	
	

	39
	
	小电流接地保护功能
	
	

	40
	
	线路断线告警功能试验
	
	

	41
	
	就地馈线自动化功能检测
	
	

	42
	
	雪崩处理能力检测
	
	

	43
	
	信息安全防护设备检查
	
	

	44
	
	绝缘电阻试验
	
	

	45
	
	绝缘强度试验
	
	

	合 计（项目单价之和应等于该品类单项报价）
	

	(大写)
	人民币           元



（27）10kV 自动化成套设备（10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套设备、10kV 常压密封断路器柜自动化成套设备、10kV 真空断路器柜自动化成套设备、10kV SF6 全绝缘负荷开关自动化成套设备）质量检测项目
	序号
	部位
	试验项目
	项目单价（元/台）
	备注

	1
	本体
	设计和外观检查
	
	

	2
	
	关键零部件检查
	
	

	3
	
	主回路电阻测量
	
	

	4
	
	机械操作试验
	
	

	5
	
	机械特性试验
	
	

	6
	
	接地金属部件的电气连续性试验
	
	

	7
	
	“五防”试验
	
	

	8
	
	防护等级验证
	
	

	9
	
	主回路工频耐压试验
	
	

	10
	
	辅助和控制回路的绝缘试验
	
	

	11
	
	电压互感器外观检查
	
	

	12
	
	电压互感器工频耐压试验
	
	

	13
	
	电压互感器感应耐压试验
	
	

	14
	控制器
	外观与结构检查
	
	

	15
	
	电源要求试验
	
	

	16
	
	功耗试验
	
	

	17
	
	交直流输入量基本误差试验
	
	

	18
	
	故障电流试验
	
	

	19
	
	交流工频电量允许过量输入能力试验
	
	

	20
	
	遥测功能试验
	
	

	21
	
	状态量（遥信）输入试验
	
	

	22
	
	SOE分辨率试验
	
	

	23
	
	开关量防抖动功能试验
	
	

	24
	
	遥控功能试验
	
	

	25
	
	遥控功能保持时间功能试验
	
	

	26
	
	遥控异常自诊断功能试验
	
	

	27
	
	远程运维功能试验
	
	

	28
	
	对时功能检测
	
	

	29
	
	无线通信模块检测
	
	

	30
	
	通信功能试验
	
	

	31
	
	数据处理与传送功能检测
	
	

	32
	
	维护和调试功能检测
	
	

	33
	
	自诊断及自恢复功能检测
	
	

	34
	
	过电流保护功能检测
	
	

	35
	
	零序电流保护功能试验
	
	

	36
	
	零序过电压保护功能试验
	
	

	37
	
	后加速保护功能试验
	
	

	38
	
	涌流闭锁功能试验
	
	

	39
	
	重合闸功能检测
	
	

	40
	
	同期合闸功能检测
	
	

	41
	
	自动解列功能检测
	
	

	42
	
	小电流接地保护功能
	
	

	43
	
	线路断线告警功能试验
	
	

	44
	
	就地馈线自动化功能检测
	
	

	45
	
	雪崩处理能力检测
	
	

	46
	
	信息安全防护设备检查
	
	

	47
	
	绝缘电阻试验
	
	

	48
	
	绝缘强度试验
	
	

	合 计（项目单价之和应等于该品类单项报价）
	

	(大写)
	人民币           元



（28）20kV SF6全绝缘真空断路器柜自动化成套设备质量检测项目
	序号
	部位
	试验项目
	项目单价（元/台）
	备注

	1
	本体
	设计和外观检查
	
	

	2
	
	关键零部件检查
	
	

	3
	
	主回路电阻测量
	
	

	4
	
	机械操作试验
	
	

	5
	
	机械特性试验
	
	

	6
	
	接地金属部件的接地连续性试验
	
	

	7
	
	“五防”试验
	
	

	8
	
	防护等级验证
	
	

	9
	
	辅助和控制回路的绝缘试验
	
	

	10
	控制器
	外观与结构检查
	
	

	11
	
	电源要求试验
	
	

	12
	
	功耗试验
	
	

	13
	
	交直流输入量基本误差试验
	
	

	14
	
	故障电流试验
	
	

	15
	
	交流工频电量允许过量输入能力试验
	
	

	16
	
	遥测功能试验
	
	

	17
	
	状态量（遥信）输入试验
	
	

	18
	
	SOE分辨率试验
	
	

	19
	
	开关量防抖动功能试验
	
	

	20
	
	遥控功能试验
	
	

	21
	
	遥控功能保持时间功能试验
	
	

	22
	
	遥控异常自诊断功能试验
	
	

	23
	
	远程运维功能试验
	
	

	24
	
	对时功能检测
	
	

	25
	
	无线通信模块检测
	
	

	26
	
	通信功能试验
	
	

	27
	
	数据处理与传送功能检测
	
	

	28
	
	维护和调试功能检测
	
	

	29
	
	自诊断及自恢复功能检测
	
	

	30
	
	过电流保护功能检测
	
	

	31
	
	零序电流保护功能试验
	
	

	32
	
	零序过电压保护功能试验
	
	

	33
	
	后加速保护功能试验
	
	

	34
	
	涌流闭锁功能试验
	
	

	35
	
	重合闸功能检测
	
	

	36
	
	同期合闸功能检测
	
	

	37
	
	自动解列功能检测
	
	

	38
	
	小电流接地保护功能
	
	

	39
	
	线路断线告警功能试验
	
	

	40
	
	就地馈线自动化功能检测
	
	

	41
	
	雪崩处理能力检测
	
	

	42
	
	信息安全防护设备检查
	
	

	43
	
	绝缘电阻试验
	
	

	44
	
	绝缘强度试验
	
	

	合 计（项目单价之和应等于该品类单项报价）
	

	(大写)
	人民币           元



（29）380V熔断器式隔离开关质量检测项目
	序号
	试验项目
	项目单价（元/台）
	备注

	1
	外观检查
	
	

	2
	绝缘电阻测试
	
	

	3
	工频耐压试验
	
	

	4
	温升试验
	
	

	5
	熔断器熔断特性验证
	
	

	6
	机械操作试验
	
	

	7
	机械寿命测试
	
	

	8
	熔断器指示功能验证
	
	

	合 计（项目单价之和应等于该品类单项报价）
	

	(大写)
	人民币           元


注:①投标人必须对所有项目单价进行填报。
[bookmark: _GoBack]②各物资品类单项报价必须与分项报价表中各物资品类质量检测项目单价之和保持一致。
③本标包的检测地点包含：潮州、东莞、佛山、河源、惠州、江门、揭阳、茂名、梅州、汕尾、韶关、阳江、云浮、湛江、肇庆、中山、汕头、清远、珠海供电局仓库或施工现场，中标方必须配合招标方，按要求完成相关工作。投标人在报价时应综合考虑完成规定检测项目发生的相关费用，包含人工费、材料费、技术咨询服务费、税费、利润、差旅费等，不含运输费。
④报价包含因网、省公司检测标准中新增项目的试验费用（不超过该设备合同内单台检测总费用的10%，新增项目的试验费用为双方认可的市场价）。

                 投标单位全称：                        （盖章）
法定代表人或授权代理人：                         
                                              
年   月   日
