环江界子良风电场二期220kV送出线路工程施工
现场视频监控采购标准

本工程需采购一批现场视频监控设备，以下为现场视频监控设备适用标准:
1、 本工程采购的视频监控设备配置技术要求：满足华能业主智慧基建系统接入（能接入萤石云开放平台即可），支持24小时不间断录像，录像周期不低于7天，具有双向语音通话功能。
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