智能移动终端采购技术规范书
一、总则
（一）项目概况
本项目为智能移动终端采购项目，采购产品用于在仓库登录电网管理平台进行物资备货和出入库等、数据采集及移动业务处理等场景，需满足稳定运行、高效适配、性价比适配的核心需求。本次采购数量为16台，供应商所提供的产品必须完全符合本规范书列明的技术参数、服务要求及相关国家/行业标准，确保产品质量合格、性能稳定、售后有保障。
（二）规范书效力
本技术规范书是采购合同的重要组成部分，供应商提交的响应文件及供货产品必须实质性满足本规范书的全部要求（无明确可偏离项）。若供应商提供的产品存在参数不达标、服务承诺未兑现等情况，视为违约，采购方有权解除合同并追究相关责任。
（三）引用标准
本规范书涉及的产品技术要求、质量标准、安全规范等，均应符合《中华人民共和国产品质量法》《信息技术 便携式数字设备通用规范》（GB/T 26225-2010）、5G通信相关行业标准及Android系统合规性要求等国家/行业现行有效标准。
二、核心技术参数要求
	序号
	技术参数项
	具体要求

	1
	产品尺寸
	8.8英寸便携大屏，机身厚度5.1mm，采用航空级高强度结构设计+锦纤/素皮后盖（可选），表面防指纹处理，抗摔耐磨，IP5X防尘，适配仓库粉尘、频繁移动等恶劣使用环境，操作便捷。

	2
	操作系统
	预装正版HarmonyOS5.1系统（官方正版，支持终身稳定OTA升级），生态纯净无冗余预装，多任务调度流畅，支持跨设备协同、文件拖拽共享、网格管理、文件分类等办公优化功能，搭配AI要点提炼、录音转文字，大幅提升仓库办公效率。

	3
	屏幕参数
	1. 分辨率2560×1600像素，PPI≈343，显示细腻，适配仓库文档、条码查看；
2. 柔性OLED屏，120Hz自适应刷新率，1800nits超高峰值亮度，支持1440Hz高频PWM调光、硬件级低蓝光，通过德国莱茵全局护眼3.0认证，强光下可视性优异，长时间扫码、看文档更护眼；
3. 10点电容式触控，响应灵敏，适配仓库手套触控操作，响应延迟≤120ms。

	4
	处理器（CPU）
	麒麟9010芯片，性能强劲且功耗控制优异，适配仓库多任务操作，流畅处理办公软件、文档编辑、条码识别等需求，长期使用不卡顿、不发热，适配仓库长时间连续开机使用场景。

	5
	存储容量
	运行内存≥12GB，机身存储≥256GB（高速存储协议，读写速度流畅），支持云空间扩展，兼容外接存储设备，可存储大量仓库物资文档、扫码记录，满足长期办公存储需求。

	6
	接口类型
	标配Type-C接口（标准版兼容USB3.0协议），支持高速数据传输、反向充电（最高10W）、4K音视频输出，官方认证接口插拔寿命≥15000次，适配仓库常用外接设备，满足频繁插拔使用需求。

	7
	网络与通讯
	支持蜂窝网络5G全网通（SA/NSA双模），兼容4G/3G/2G，覆盖国内全部主流频段；支持SIM插卡、接打电话、VoLTE高清通话，搭载灵犀通信技术，弱网环境信号更稳定，支持双频Wi-Fi7（802.11ax），网络延迟≤30ms

	8
	摄像头配置
	前置3200万像素超广角镜头（支持人像虚化、适配仓库远程视频会议，画面清晰）；后置5000万像素广角主摄（ƒ/1.8光圈，支持自动对焦、PDAF相位对焦）+800万像素超广角微距镜头，支持文档扫描、智能条码识别，扫描精度达0.1mm，适配物资出入库扫码、单据扫描存档，搭配AI校正畸变，扫描更精准高效。

	9
	产品价格
	单台产品报价需控制在3000元（含）范围内，总报价为16台产品总价（含增值税专票、包邮、外壳、官方授权安装调试、1年原厂质保+2年延保服务）。


三、服务要求
（一）质保服务
1.供应商需提供自产品验收合格之日起一年整机质保服务，质保范围涵盖产品存在非人为硬件质量问题以及软件问题：（人为损坏、不可抗力因素导致的故障除外）
（1）摄像头故障（打不开、不对焦）；
（2）WiFi、蓝牙GPS无法打开；
（3）听筒、扬声器、通话无声；
（4）面容ID失效、触摸失灵、物理按键失灵；
（5）设备运行不流畅或软件卡顿问题。
2.质保期内，产品出现非人为质量问题时，供应商应在48小时内响应维修需求，如需更换零部件，需提供原厂全新零部件，维修周期不超过7个工作日；若无法维修或维修后仍无法正常使用，供应商需免费更换同型号全新产品。
（二）其他服务
1.供应商需提供免费送货上门服务，将16台产品送至采购方指定地点（具体地址：云南省昆明市盘龙区东风巷139号），并负责现场开箱验收、系统激活、基础设置等调试服务；
2.提供产品使用培训服务，可通过线上教程、线下指导等方式，向采购方工作人员讲解产品操作、功能适配、常见问题排查等内容；
3.质保期满后，供应商需持续提供维修服务，仅收取合理的零部件成本费，维修响应时间不超过72小时。
4.中标供应商应先行提供一台产品（须配外壳）作为试用样品，供采购方进行技术验证与试用检测。采购方将依据本技术要求规范书约定的各项指标、功能、性能及质量标准进行验收测试。若试用样品不符合本规范书要求或无法满足实际使用需求，供应商须在采购方发出通知后限期内无条件完成退换货或技术整改，由此产生的运输、更换、整改等所有费用均由供应商承担。
四、验收标准
（一）外观验收
1.产品机身无划痕、磕碰、变形等外观缺陷，屏幕无坏点、漏光、色差等问题；
2.产品包装完整，配件齐全（含充电器、Type-C数据线、说明书、保修卡等原厂标配物品）。
（二）参数验收
1.通过产品系统设置、官方检测工具等方式，核实屏幕尺寸、分辨率、操作系统版本、CPU型号、存储容量等核心参数，必须不低于本规范书要求；
2.测试网络通信功能，确保5G网络连接稳定、通话清晰，Wi-Fi、蓝牙等功能正常使用；
3.测试摄像头拍摄效果，前置、后置摄像头像素及拍摄质量符合要求；
4.测试触摸屏、接口等功能，确保触控灵敏、接口传输及充电正常。
（三）文件验收
供应商需提供产品合格证、原厂质检报告、质保承诺书、发票等相关文件，文件真实有效、信息完整。
五、其他约定
（一）交货期
供应商需在签订采购合同后7个工作日内完成全部产品的送货、调试及验收工作，逾期交货需按合同约定承担违约责任。
（二）产品溯源
所供产品必须为原厂全新正品，未经过翻新、组装，可通过官方渠道验证产品序列号及质保信息，供应商需提供产品溯源证明。
（三）违约责任
1.若产品技术参数不符合本规范书要求，采购方有权拒收产品，供应商需在5个工作日内更换合格产品，否则视为违约；
[bookmark: _GoBack]2.若供应商未按约定提供质保服务，采购方有权扣除相应服务费用，并要求供应商承担由此造成的损失。
（四）争议解决
本规范书相关争议，由采购方与供应商协商解决；协商不成的，提交采购方所在地人民法院诉讼解决。
六、附件
1.报价文件格式；
2.验收记录表（格式由供应商提供，经采购方确认后使用）。


















附件：报价文件格式


南方电网供应链（云南）有限公司2026年智能移动终端零星采购项目



报价文件






报价单位（盖章）：                                         

报价日期：                                


1、 报价表
（1） 项目总报价：人民币            元（总报价不超过项目概算金额）
（2） 项目费用报价明细：
	序号
	设备名称
	单价（含税价）
（人民币.元）
	数量
（台）
	总价（含税价）
（人民币.元）

	1
	智能移动终端
	
	16
	

	合计
	



2、 企业营业执照

3、 联系人：                 联系方式：  



