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2026年瑞丽供电局食堂厨房油烟系统清洗

服务实施方案
一、项目概述及批复文件
（一）项目概述：云南省内具备厨房油烟系统清洗服务资质的单位，分四次为瑞丽供电局瑞丽局本部及自贸区供电所食堂进行排烟罩、风机、油烟管道、油烟净化器等进行专业清洗，保障设备工作良好运行。

（二）立项批复文件：《关于下达 2026 年成本费用预算的通知》（云电计财〔2026〕8 号） 
（三）资金落实情况： 已落实 
（四）预计采购金额：人民币 4.9 万元

（五）资金类别： 福利费
（六）项目最高限价：人民币  4.9 万元

（七）项目专业类别： 服务 
（八）需求部门：瑞丽供电局综合物流服务中心

二、项目服务质量要求
油烟抽排系统洗清标准

1.质量要求：铲除烟道内沉积的油垢，工作人员从抽风口进入，人工清除油垢除，不留死角；油垢铲除后，用专用的清洗机配化油剂进行喷射清洗，除去油垢;用清水进行喷射清洗;对死角喷射清洗不到的部位进行人工擦拭，清理干净;如遇排烟管道有开口，进行回补，保证不跑风漏气；清洗前后由乙方进行拍照对比，工程完后把照片提供给甲方；每次清洗完毕，甲乙双方对清洗项目完工验收报告签字确认。

2.清洗要求：符合国家或行业现行相关规范及标准，烟机外壳90%以上可见到烟道原有颜色，不残留块状干涸油污；油杯及油网表面清洗，做到表面无油污，光亮整洁；风机叶轮达到表面80%以上能够见到底漆；用手触摸烟机无油腻感，无灰尘。

3.其他要求：符合国家或行业现行相关规范及标准，设备表面干净无油污，清洗后能清晰看到底色验收合格。清洗完毕后，服务方负责清理施工现场的环境卫生。

其他要求

1.清洗服务方负责按清洗规范操作，避免人为故障发生。

2.清洗服务方对有故障隐患设备预先排除。

3.清洗服务方根据采购方通知开展清洗，每次清洗应填写相应的作业清单，验收报告单确认验收合格签字。

4.清洗服务方根据实际情况定期进行，对每个食堂的清洗记录最好相应的台账记录。

5.清洗服务过程中所需更换配件、材料费用，由采购方承担。

6.清洗服务应遵循采购方供餐服务单位要求，确保清洗质量。

7.采购方对服务方在清洗过程中产生的工程量及费用进行审核后据实结算。
三、采购方式及成交标准

采购方式：零星采购。

采用零星采购的相关依据：该项目不在集中采购目录及电商化采购范围内、不属于公司各专业部门“小散杂”采购目录范围，所需购买的项目品类单项合同估算价在5万元（不含）以下，且不易形成批量采购，按照零星采购方式组织实施。
成交标准：推荐报价在限价以内的最低价供应商成交。

四、资质要求
通用资格：(1)依法成立的法人或非法人组织，持有合法有效的企业法人营业执照（事业单位法人证书）、组织机构代码证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业法人营业执照；
    (2)近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
    (3)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
    (4)在地方政府及中国南方电网有限责任公司或云南电网有限责任公司范围内没有处于限制投标资格的处罚；
    (5)未处在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果被列为失信被执行人的记录中，提供相关证明材料；
    (6)本项目不接受联合体竞标。
五、其他要求
无。

六、付款方式

清洗共计4次，每次清洗后验收合格，由服务商开具相应的增值税专用发票提供给瑞丽供电局综合物流服务中心支付。

附件：报价表
	序号
	服务内容
	数量
	计量单位
	报价
	备注

	1
	为瑞丽供电局瑞丽局本部及自贸区供电所食堂进行排烟罩、风机、油烟管道、油烟净化器等进行专业清洗，保障设备工作良好运行
	4
	次
	
	

	2
	合计
	
	
	
	


瑞丽供电局油烟机系统清洗预计数量

	序号
	单位
	油烟机系统
	计量单位
	备注

	
	
	油烟管道（m）
	风机（台）
	排烟罩（m）
	油烟净化器（台）
	
	

	1
	局本部食堂
	10
	6
	9
	1
	次
	

	2
	自贸区供电所食堂
	15
	1
	6
	1
	次
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