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一、工程概述
[bookmark: _Toc26093]1.1使用条件
[bookmark: _Toc292656840][bookmark: _Toc13752]1.1.1 温湿度范围
终端备用电池正常运行的气候环境条件见表1。
	表1　气候环境条件分类
	场所类型
	级别
	空气温度
	湿  度

	
	
	范  围
℃
	最大变化率a
℃/h
	相对湿度b
%
	最大绝对湿度
g/m3

	户 外
	C3
	10～+50
	1
	10%-100%
	35

	协议特定
	CX
	/
	
	
	

	  a  温度变化率取5min时间内平均值。
  b  相对湿度包括凝露。


注：工作气候环境条件要求根据采购技术条件确定。
[bookmark: _Toc292656841][bookmark: _Toc10622]1.1.2 大气压力	
49.32kPa～108.0kPa（海拔4600m及以下），特殊要求除外。
[bookmark: _Toc26932]二、设备详细技术要求	
[bookmark: _Toc14529][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]表2 供货需求及供货范围表
	序号
	名称
	单位
	项目要求型式、规格
	项目要求数量
	投标方保证型式、规格
	投标方保证数量

	1
	终端备用电池
	只
	NI-MH  AAA700Ah

	900
	/
	/




[bookmark: _Toc2393]三、投标方技术偏差
[bookmark: _Toc32092]3.1 投标方技术偏差
投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。当投标方应答（或响应）所供设备主要技术优于本招标书技术文件要求时，需同时提供国家认可实验室出具的检测报告等佐证材料，并在佐证材料中明确标明相应的检测结论、数据等内容。
表3 投标单位技术差异表
	序
号
	招标文件条目
	招标文件简要内容
	投标文件条目
	投标文件简要内容

	1
	/
	/
	/
	/



投标方：                盖章：
[bookmark: _Toc10560]3.2 投标方需说明的其他问题
如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。
[bookmark: _Toc15867]四、其他
[bookmark: _Toc26121]4.1保修要求
产品从验收合格之日起，如招标方按“使用说明书”的规定进行运输、保管、安装和使用，当该批次产品一年内的累计故障率≥3%、两年内的累计故障率≥5%时（从验收合格之日算起），则应整批免费更换。

[bookmark: _Toc27852]4.2 需随设备提供的资料
投标方应免费随每批电池提供给招标方下述资料：
——电池的安装使用说明书（每只）1份；说明书应包括设备的型号、尺寸、功耗、技术特点和性能参数清单；
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