显示屏技术要求

[bookmark: _GoBack]1、55寸液晶拼接显示屏，亮度500cd/m2，拼缝1.7mm，单屏分辨率1920*1080。
2、乙方应负责设备的运输、到货安装、旧设备拆除、调试、使用培训等工作。

