都匀市区供电局职工智慧食堂技术规范书

设备要求：提供CPU四核64位CORTEX-A55处理器，内存2GB（可扩展）。200万像素红外双目摄像头，通过人脸消费机进行人脸识别，并进行手动输入金额、点选菜品等功能，达到就餐人员扣款计价作用。新增设备必须与现有系统实现无缝数据交互、指令响应及统一管理，统一技术支撑。
[bookmark: _GoBack]提供5G+智慧食堂技术支撑服务，服务包括：智能消费管理服务、标准消费管理服务、食堂消费管理中台服务及配套软件平台，服务期限为本协议签署后【36】个月。
