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[bookmark: _Toc423621466][bookmark: _Toc405368410][bookmark: _Toc32366][bookmark: _Toc292025341]一、项目概况
海蓄电站需完成厂站侧远动装置、PMU装置接入海南中调新一代OCS系统的接入工作，包括远动业务、PMU业务的调度数据网A/B平面、2M专线通道接入调试。
[bookmark: _Toc3012]二、服务内容
[bookmark: _Toc496193427][bookmark: _Toc6099][bookmark: _Toc495327709][bookmark: _Toc25723][bookmark: _Toc29781]2.1网络调试服务
1） 完成远动装置#1接入海南中调新一代OCS调度数据网A/B平面网络配置及测试。
2） 完成远动装置#1、远动装置#2接入海南中调新一代OCS 2M专线通道网络配置及测试。
3） 完成PMU装置接入海南中调新一代OCS调度数据网A/B平面、2M专线通道网络配置及测试。
[bookmark: _Toc15385][bookmark: _Toc423621469][bookmark: _Toc292025344][bookmark: _Toc405368413]2.2业务调试服务
1） [bookmark: _Toc292025345]完成远动装置#1接入海南中调新一代OCS调度数据网A/B平面业务调试。
2） 完成远动装置#1、远动装置#2接入海南中调新一代OCS 2M专线通道业务调试。
3） 完成PMU装置接入海南中调新一代OCS调度数据网A/B平面、2M专线通道业务调试。
[bookmark: _Toc423621471][bookmark: _Toc1751][bookmark: _Toc15004][bookmark: _Toc12524][bookmark: _Toc279769035]三、应遵循的主要标准
除本技术规范特殊规定外，投标方所提供的技术服务均按规定的标准和规程的最新版本进行。如果这些标准内容有矛盾时，应按技术要求最高的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术规范规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于技术规范规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文版本。
下列文件对于本技术规范书的应用是必不可少。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本技术规范书。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本技术规范书：
《中华人民共和国网络安全法》（主席令（2016年）第53号）
《电力监控系统安全防护规定》（国家发展和改革委员会令2014年第14号）
《工业控制系统信息安全防护指南》（工信部信软[2016]338号）
《中国南方电网有限责任公司保密工作管理办法》（Q/CSG 221008-2014）
《中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范》（Q/CSG1204009-2015）

4、 [bookmark: _Toc8313]技术人员资质要求
1） 具备电力系统（远动业务、PMU业务）调度数据网、2M专线调试经验。（需提供近3年同类项目合同复印件）
2） [bookmark: _GoBack]项目团队需包含网络工程师、自动化调试工程师，主要技术人员需具备3年以上同类项目经验。（需提供主要技术人员3年以上同类项目工作经验证明材料）
[bookmark: _Toc495327716][bookmark: _Toc496193431][bookmark: _Toc7419][bookmark: _Toc14346][bookmark: _Toc29010][bookmark: _Toc9337]五、服务要求
1） [bookmark: _Toc8626][bookmark: _Toc305941561][bookmark: _Toc285718339][bookmark: _Toc417246376][bookmark: _Toc285706675][bookmark: _Toc285715832][bookmark: _Toc5143][bookmark: _Toc12344][bookmark: _Toc305941277][bookmark: _Toc417907979][bookmark: _Toc423621497]工期要求：自中标通知书发出之日起10天内完成现场调试方案编制后，20天内完成现场调试。
2） 服务响应：7×24小时远程技术支持，24小时现场技术支持。
3） 验收标准：所有业务通道正常通信

六、附录
附件1   海蓄电站厂站设备接入海南中调新一代OCS系统联调接入技术服务项目报价明细表（投标方填写）
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